WARTUNGSCHECKLISTE FÜR FAHRGESCHÄFTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- TÄGLICHE SICHTPRÜFUNGEN ---
[ ] Fahrort
[ ] Prüfungsbeginn
[ ] Reifendruck (PSI)
[ ] Füllstände (Öl, Wasser, Hydraulik) (Voll, Niedrig, Leer)
[ ] Sichtbare Schäden (Risse, Rost, Undichtigkeiten, Lose Schrauben, Kratzer
, Kein)
[ ] Allgemeine Hinweise

--- WÖCHENTLICHE MECHANISCHE INSPEKTIONEN ---
[ ] Drehzahl bei Leerlauf
[ ] Hydraulikflüssigkeitsstand (an)

[ ] Luftdruck (PSI)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.
[ ] Zustand der Riemen (Gut, Akzeptabel, Schlecht) (Gut, gerecht, arm)
[ ] Zustand der Schläuche (Gut, Akzeptabel, Schlecht) (Gut, gerecht, arm)
[ ] Datum der letzten Schmierung
[ ] Hinweise zur visuellen Inspektion von mechanischen Bauteilen

--- MONATLICHE SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN ---
[ ] Technikerunterschrift (Sicherheitssystemprüfung)
[ ] Datum des Sicherheitssystemtests
[ ] Zeitpunkt des Sicherheitssystemtests
[ ] Notfall-Betätigungskraft (lbs)
[ ] Verriegelungssystem-Festigkeit (lbs)
[ ] Notfall-Stopp-Funktion (funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
[ ] Systemintegrität der Restriktion (Pass, Fehl., Muss überprüft werden.)
[ ] Notizen/Feststellungen (Sicherheitssystemprüfung)

--- JÄHRLICHE GRÜNDLICHE INSPEKTIONEN ---
[ ] Gesamtbeurteilung der Konstruktion
[ ] Berichte zur zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) (z. B. Ultraschall, Magnetpulverprüfung)
[ ] Hydraulikdruckprüfungsergebnis (PSI)
[ ] Bremsensystem-Effizienz (%)

[ ] Fahrwerkssteuerungs-Firmware-Version (V1.0, V1.1, V1.2, V1.3)
[ ] Letzte Kalibrierungsdatum – Sicherheitssensoren
[ ] Unterschrift des zertifizierten Technikers
[ ] Sicherheitstests bestanden (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Notfall-Stopp-Funktion, Sicherheitsgurzprüfung, Audio-/Video-Warnsysteme, Sicherheitsvorkehrungen)

--- FAHRZEUGSPEZIFISCHE WARTUNG ---
[ ] Fahrzeugspezifische ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt.
[ ] Reibungskoeffizient (falls zutreffend)
[ ] Letzte Hydraulikflüssigkeitswechsel (falls zutreffend)
[ ] Steuerungssoftware-Version (v1.0, v1.1, v1.2, v2.0)
[ ] Fotos von Fahrradkomponenten (falls erforderlich)
[ ] Letzte Sensorkalibrierzeit
[ ] Fahrzeugspezifische Drehmomentangaben bestätigt.

--- ELEKTRISCHE SYSTEMPRÜFUNGEN ---
[ ] Spannung (V)
[ ] Strom (A)
[ ] Isolationswiderstand (MΩ)
[ ] Leiterstatus (Auf, Aus, Gestürzt)
[ ] Kabelprobleme festgestellt (Freiliegende Verkabelung, Korrosion, Lose Verbindungen, Beschädigte Isolierung)
[ ] Letztes Prüfdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Notizen/Feststellungen

--- WARTUNG HYDRAULISCHER SYSTEME ---
[ ] Hydraulikflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Hydraulikflüssigdruck (PSI)
[ ] Wassertemperatur im Speicher (°C)
[ ] Flüssigkeitszustand (Visuell) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zum Zustand und Aussehen der Flüssigkeit
[ ] Letztes Datum des Filterwechsels
[ ] Techniker-Unterschrift

--- WARTUNG DES DRUCKLUFTSYSTEMS ---
[ ] Tankdruck (PSI)
[ ] Filterdruckabfall (PSI)
[ ] Schmiermitteltyp (Ölfrei, Leichtes Öl, Mittelgrob, Schweröl)
[ ] Letztes Schmierdatum
[ ] Hinweise zum Zustand der Klimaanlage
[ ] Druckprüfungsergebnis (Pass, Fehl., Keine Angabe.)
[ ] Zylinderverlängerungsgeschwindigkeit (in/s)

--- STRUKTURELLE INTEGRITÄTSPRÜFUNGEN ---
[ ] Bewertungsdatum
[ ] Temperatur (Fahrenheit)
[ ] GPS-Koordinaten des Beurteilungspunktes
[ ] Korrosionsdurchdringtiefe (mm)
[ ] Detaillierte Beschreibung der festgestellten Schäden (falls vorhanden)
[ ] Art der beobachteten Korrosion (Uniform, Ätzung, galvanisch, N/A)
[ ] Risslänge (Zoll)
[ ] Fotos von Bauteilen

--- SCHMIERPROTOKOLLE ---
[ ] Schmierdatum
[ ] Schmierzeit
[ ] Schmierstoffart (Fett, Öl, SpeziallSchmierstoff)
[ ] Verwendete Menge (Einheiten)
[ ] Schmierstoffmarke
[ ] Geschmierte(r) Teil(e)
[ ] Techniker-Unterschrift
[ ] Notizen/Feststellungen

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/amusement-park-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)