VERIFIKATIONSLISTE FÜR AUSFÜHRUNGSPLÄNE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DOKUMENTENPRÜFUNG UND ERSTE EINSCHÄTZUNG ---
[ ] Zeichner-Set Nummer/Version
[ ] Datum der Erstprüfung

[ ] Gesamteindruck/Vorläufige Beobachtungen
[ ] Vollständigkeit der Zeichensatzes (Vollständig, Meistens vollständig, Unvollständig)
[ ] Vorläufige Abweichungen festgestellt (falls zutreffend)
[ ] Anfangszeichnung-Set (PDF) anhängen
[ ] Legende und Symbole verständlich? (Ja., Nein., Unklar)

--- BAUELEMENTPRÜFUNG ---
[ ] Fundamentlage – Istzustand vs. Ursprung
[ ] Spaltenabstand – Ist-Zustand vs. Planung
[ ] Hinweise/Feststellungen zum Fundamentbau
[ ] Strahlengrößenprüfung (Korrekt, Fehlerhaft – Benötigt Überarbeitung, Nicht gefunden / Fehlend)
[ ] Ort der Abweichung (falls vorhanden)
[ ] Fotos/Dokumentation von Abweichungen (falls vorhanden)
[ ] Plattendicke – Tatsächlicher Zustand vs. Planung
[ ] Wandausrichtung überprüfen (Korrekt, Fehlerhaft – Überarbeitung erforderlich, Nicht gefunden/Fehlend)

--- ÜBERPRÜFUNG DER HAUSTECHNIK (MSR) ---
[ ] Ist die Verlegung der HLK-Luftkanäle korrekt? (Ja, Nein., Nicht verifiziert)
[ ] Stimmen die Rohrleitungsführungen mit den Zeichnungen überein? (Ja., Nein., Nicht verifiziert)
[ ] Überprüfung der Rohrdurchmessergröße (Durchmesser in Zoll)
[ ] Hinweise zu den Standorten von Stromverteilern
[ ] Foto von Rohrdurchführungen
[ ] Gerätepositionen verifiziert? (Ja., Nein., Nicht verifiziert)
[ ] Kommentare zu Abweichungen vom Brandschutzziel

--- ÜBERPRÜFUNG DER ARCHITEKTONISCHEN MERKMALE ---
[ ] Fensterpositionen überprüfen (Match As-Built, Abweichung festgestellt – dokumentiert)
[ ] Überprüfung der Türpositionen (Bestandsaufnahme, Abweichung festgestellt – dokumentiert)
[ ] Beschreiben Sie etwaige Abweichungen in den Fertigungsplänen (z. B. bei Bodenbelägen, Wandverkleidungen).
[ ] Laden Sie Fotos von Abweichungen in architektonischen Details (sofern vorhanden) hoch.
[ ] Überprüfung der Positionierung von architektonischen Aussparungen/Öffnungen (Bestandsaufnahme, Abweichung festgestellt – dokumentiert)
[ ] Wenn sich das Fertigmaterial unterscheidet, Vermerken Sie die Abweichung in der Quadratmeterzahl (falls zutreffend).
[ ] Notieren Sie etwaige Unterschiede bei den architektonischen Verzierungen (z.B. Kronenleisten, Fußleisten, etc.).

--- ÜBERPRÜFUNG VON GELÄNDEVERBESSERUNGEN UND AUSSENARBEITEN ---
[ ] Überprüfen Sie, ob die Geländegrade und die Topographie mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen.
[ ] Bestätigen Sie die Pflasterarten und -standorte.
 (Asphalt, Beton, Schotter, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Detaillierte Hinweise zur Landschaftsüberprüfung (Arten, Standorte usw.)

[ ] Abstand von Gebäude zur nächsten Versorgungsanschlusstelle (Fuß)
[ ] Fotos von Außenansichten und Geländeverbesserungen (zur Vergleichbarkeit)
[ ] Bestätigen Sie die Anschlusspunkte der Versorgungsleitungen (passen sie zum Ist-Zustand?) (Spiel, Abweichung - Detail in LANGTEXT)
[ ] Beschreiben Sie etwaige Abweichungen in der Außenbeleuchtungsplanung.

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Zusammenfassung der festgestellten Abweichungen
[ ] Detaillierte Beschreibung jeder Abweichung (inklusive Ort, Zeichnungsnummer usw.)
[ ] Gesamtzahl der festgestellten Abweichungen
[ ] Unterstützende Fotos/Dokumentation von Abweichungen
[ ] Abweichungsbearbeitungsstatus (Offen, gelöst, Zur Überprüfung ausstehend, Abgewiesen)
[ ] Datum Diskrepanz gemeldet
[ ] Datum Diskrepanz behoben (falls zutreffend)
[ ] Lösungsbeschreibung (Wie die Diskrepanz behoben wurde)
[ ] Prüferunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/as-built-drawings-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)