LISTA DE VERIFICACIÓN DE DIBUJOS DE EJECUCIÓN (O "COMO SE CONSTRUYÓ")

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y EVALUACIÓN INICIAL ---
[ ] Juego de dibujo Número/Versión
[ ] Fecha de la Revisión Inicial
[ ] Impresiones generales/Observaciones preliminares
[ ] Integridad del Conjunto de Dibujos (Completo, Mayormente completo, Incompleto)
[ ] Discrepancias preliminares identificadas (si las hubiera)
[ ] Adjuntar conjunto de dibujo inicial (PDF)

[ ] ¿Clara la leyenda y los símbolos del dibujo? (Sí., No., Impreciso)

--- VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ---
[ ] Elevación de la Cimentación – Estado Actual vs. Original
[ ] Espaciamiento de Columnas - Como se Construyó vs. Diseño
[ ] Notas/Observaciones sobre la construcción de los cimientos
[ ] Verificación del tamaño del haz (Correcto, Incorrecto – Requiere revisión, No encontrado/a.
)
[ ] Ubicación de la discrepancia (si la hay)
[ ] Fotos/Documentación de Discrepancias (si las hubiere)
[ ] Espesor de losa – Tal cual construido vs. Diseño
[ ] Verificación de Alineación de Paredes (Correcto, Incorrecto - Requiere revisión., No encontrado/a.
)

--- VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MEP (MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE FONTANERÍA) ---
[ ] ¿Preciso el trazado de las conductos de climatización? (Sí., No., No verificado.)
[ ] ¿El trazado de las tuberías coincide con los planos? (Sí., No, No verificado.)
[ ] Verificación del tamaño del conducto eléctrico (diámetro en pulgadas)
[ ] Notas sobre la ubicación de los tableros eléctricos
[ ] Foto de Penetraciones de Fontanería
[ ] ¿Verificadas las ubicaciones del equipo? (Sí., No, No verificado.)
[ ] Comentarios sobre cualquier desviación del sistema de protección contra incendios.

--- VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS ---
[ ] Verificar ubicaciones de ventanas (Ajuste al "As-Built", Discrepancia detectada – Documentado)
[ ] Verificar ubicación de puertas. (Ajustar a lo construido, Discrepancia encontrada – Documentado)
[ ] Describa cualquier discrepancia en los cronogramas de finalización (p. ej., pisos, revestimientos de paredes).
[ ] Sube fotos de cualquier discrepancia en los detalles arquitectónicos.
[ ] Verificar la ubicación de los huecos/aperturas arquitectónicas. (Adaptación a Como Fue Construido, Discrepancia detectada - Documentada.)
[ ] Si el material terminado difiere, registre la discrepancia en los metros cuadrados (si aplica).
[ ] Anotar cualquier diferencia en los detalles de los elementos arquitectónicos (molduras de techo, zócalos, etc.).

--- VERIFICACIÓN DE MEJORAS AL SITIO Y TRABAJOS DE FACHADA ---
[ ] Verificar que la nivelación y la topografía del terreno coincidan con los planos "tal como construído".
[ ] Confirme los tipos y las ubicaciones del pavimento. (Asfalto, Concreto, Grava, Otros (Especificar en TEXTO_LARGO)
)
[ ] Notas detalladas sobre la verificación del paisajismo (especies, ubicaciones, etc.)
[ ] Distancia del edificio a la conexión de servicios más cercana (pies)

[ ] Fotos de características exteriores y mejoras en el terreno (para comparación)

[ ] Confirmar Puntos de Conexión de Servicios (¿Coinciden con los planos como construidos?) (Partido., Discrepancia - Detalle en TEXTO_LARGO)
[ ] Describe cualquier discrepancia encontrada en la distribución de la iluminación exterior.

--- CUSTODIA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Resumen de Discrepancias Encontradas
[ ] Descripción detallada de cada discrepancia (Incluir ubicación, número de plano, etc.)
[ ] Número total de discrepancias identificadas.
[ ] Fotografías/Documentación de Respaldo de Discrepancias
[ ] Estado de Resolución de Discrepancias (Abierto
, Resuelto, En revisión
, Rechazado
)
[ ] Discrepancia en la fecha reportada
[ ] Discrepancia de fecha resuelta (si aplica)
[ ] Descripción de la resolución (Cómo se resolvió la discrepancia)
[ ] Firma del revisor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/as-built-drawings-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)