LISTE DE VÉRIFICATION DES PLANS « EN SITUATION RÉELLE »

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EXAMEN DE DOCUMENTS ET ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE ---
[ ] Kit de dessin – Numéro/Version

[ ] Date du premier examen
[ ] Impressions générales / Observations préliminaires
[ ] Exhaustivité du jeu de plans (Complète, Généralement achevé.
, Inachevé)
[ ] Désaccords préliminaires identifiés (le cas échéant)

[ ] Joindre le kit de dessin initial (PDF)
[ ] Légende et symboles du dessin clairs ? (Oui., Non., Imprécis)

--- VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS ---
[ ] Relevé de fondation – État existant (tel qu’il est) par rapport à l’état initial
[ ] Espacement des colonnes – État existant comparativement au design
[ ] Observations/Remarques concernant les travaux de fondation
[ ] Vérification de la dimension du faisceau (Correct, Incorrect - Requires Revision
À corriger., Non trouvé/Introuvable)
[ ] Localisation des divergences (le cas échéant)
[ ] Photos/Documents relatifs aux incohérences (le cas échéant)
[ ] Épaisseur des dalles – État réalisé vs. État conception
[ ] Vérification de l'alignement des murs (Correct, Incorrect – Nécessite une révision, Introuvable/Manquant)

--- VÉRIFICATION DES SYSTÈMES MEP (MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET PLOMBERIE) ---
[ ] Cheminement des gaines de CVC précis ? (Oui., Non., Non vérifié)
[ ] Le tracé des tuyaux correspond-il aux plans ? (Oui, Non., Non vérifié.)
[ ] Vérification du diamètre des conduits électriques (en pouces)
[ ] Observations concernant l'emplacement des tableaux électriques
[ ] Photo des passages de plomberie
[ ] Emplacement du matériel vérifié ? (Oui, Non., Non vérifié)
[ ] Observations concernant les écarts par rapport aux systèmes de protection incendie

--- VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES ---
[ ] Vérifier les emplacements des fenêtres (État existant, Désaccord constaté – Documenté)
[ ] Vérifier l'emplacement des portes (Correspondance tel-présent, Désaccord constaté – Documenté)
[ ] Décrivez toute divergence dans les calendriers de finition (par exemple, revêtements de sol, revêtements muraux).
[ ] Téléchargez des photos des incohérences éventuelles dans les détails architecturaux.
[ ] Vérifier la localisation des découpes/ouvertures architecturales. (État existant, Désaccord constaté - Documenté)
[ ] Si le matériau fini diffère, enregistrez l'écart de superficie (le cas échéant).
[ ] Prenez note des différences dans les détails des moulures architecturales (corniches, plinthes, etc.).

--- VÉRIFICATION DES AMÉLIORATIONS DU SITE ET DES TRAVAUX EXTÉRIEURS ---
[ ] Vérifier la conformité du nivellement et de la topographie aux plans d'exécution.
[ ] Confirmer les types et les emplacements des revêtements de chaussée. (Asphalte,  béton, Gravier, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Notes détaillées sur la vérification de l'aménagement paysager (espèces, emplacements, etc.)
[ ] Distance par rapport au bâtiment jusqu'à la connexion aux services publics (pieds)

[ ] Photos des éléments extérieurs et des améliorations du site (à titre comparatif)
[ ] Confirmer les points de raccordement des services (correspondance avec les plans originaux ?)
 (Match, Désaccord - Détail dans LONG_TEXT)
[ ] Décrivez toute discordance constatée dans l'agencement de l'éclairage extérieur.

--- GESTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION ---
[ ] Résumé des divergences constatées
[ ] Description détaillée de chaque divergence (indiquer l'emplacement, le numéro du dessin, etc.)
[ ] Nombre total d'incohérences relevées
[ ] Photographies/Documents justificatifs des discrepancies
[ ] Statut de résolution des discrepancies (Ouvert, Résolu(e), En attente de validation
, Refusé(e))
[ ] Désaccord de dates signalé
[ ] Désaccord de dates résolu (le cas échéant)
[ ] Description de la résolution (Comment la divergence a été résolue)
[ ] Signature de l'évaluateur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/as-built-drawings-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)