LISTA KONTROLNA KONSERWACJI STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH (EV) W BRANŻY AUTOMOTIVE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEKCJA WIZUALNA ---
[ ] Identyfikator stacji
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Ogólny stan (Doskonałe, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia
[ ] Dowody wandalizmu? (Tak, Nie)
[ ] Prześlij zdjęcie stacji

--- OCENA KABLI I ZŁĄCZY ---
[ ] Stan kabla (Doskonałe, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Stan pinów złącza (Wyczyść, Niewielka korozja, Umiarkowana korozja, Znaczna korozja)
[ ] Długość postrzępienia kabla (mm)
[ ] Wygięcie pinów złącza (mm)
[ ] Dodatkowe uwagi
[ ] Zdjęcia uszkodzeń

--- FUNKCJONALNOŚĆ WYŚWIETLACZA I INTERFEJSU ---
[ ] Czytelność wyświetlacza (Jasność, Kontrast)
[ ] Czy wyświetlane są komunikaty o błędach? (Tak, Nie)
[ ] Opis wszystkich wyświetlanych komunikatów o błędach
[ ] Poziom jasności (jeśli jest regulowany)
[ ] Responsywność interfejsu użytkownika (Bardzo responsywny, Responsywny, Lekkie opóźnienie, Opóźnienie)
[ ] Data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego

--- INTEGRALNOŚĆ PORTU ŁADOWANIA ---
[ ] Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia portu ładowania (zarysowania, pęknięcia itp.)
[ ] Poziom korozji pinów złącza (0-5, 0=brak, 5=silny)
[ ] Typ złącza (Typ 1 (CHAdeMO), Typ 1 (J1772), Typ 2 (Mennekes), CCS Combo 1, CCS Combo 2, Własność Tesla)
[ ] Rezystancja pinów złącza (omów)
[ ] Zapisz wszelkie nietypowe dźwięki lub zapachy wykryte przy porcie ładowania.
[ ] Stan złącza (Doskonały, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)

--- WERYFIKACJA FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA ---
[ ] Podpis technika (test zatrzymania awaryjnego)
[ ] Czas aktywacji zatrzymania awaryjnego (sekundy)
[ ] Status przycisku zatrzymania awaryjnego (Funkcjonalny, Wymaga naprawy)
[ ] Liczba naciśnięć przycisku zatrzymania awaryjnego (do testu funkcjonalności)
[ ] Sprawdzenie funkcjonalności blokady zasilania (Przejdź, Błąd)

--- AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO ---
[ ] Data ostatniej aktualizacji
[ ] Aktualna wersja oprogramowania układowego
[ ] Metoda aktualizacji (Automatyczny, Instrukcja obsługi, Wypychanie do sieci)
[ ] Uwagi do aktualizacji
[ ] Status sukcesu (Sukces, Częściowy sukces, Niepowodzenie)

--- ZASILANIE I POŁĄCZENIA ---
[ ] Napięcie wejściowe (V)
[ ] Napięcie wyjściowe (V)
[ ] Prąd wejściowy (A)
[ ] Prąd wyjściowy (A)
[ ] Typ połączenia (Na stałe podłączony, Wtyczka)
[ ] Status połączenia (Bezpieczny, Luźny, Skorodowany)
[ ] Uwagi dotyczące integralności połączenia

--- CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Wilgotność względna (%)
[ ] Ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne (Nie, Minimalistyczny, Umiarkowany, Znaczący)
[ ] Dowody na wystąpienie opadów/wilgoci (Nie, Nieistotny, Umiarkowany, Znaczący)
[ ] Ostatnie zdarzenie śnieżne/lodowe

--- RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas inspekcji
[ ] Temperatura (°C)
[ ] Szczegółowe obserwacje/notatki
[ ] Ogólny stan (Doskonałe, Dobry, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Podpis inspektora
[ ] Zdjęcia pomocnicze (opcjonalnie)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/automotive/automotive-electric-vehicle-ev-charging-station-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)