СПИСЪК ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ (ОКОЛО ОСНОВИТЕ)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА ЗАПЪЛВАНЕ ---
[ ] Извършена ли е оценка на съществуващите геотехнически условия? (Да, Не)
[ ] Опишете съществуващите условия на терена (включително всякаква органична материя или отпадъци).
[ ] Съществуваща надморска височина (референтна точка)

[ ] Снимки на съществуващите теренни условия
[ ] Локализирани и маркирани ли са подземните комуникации?
 (Да, Не.)
[ ] Данни за определяне и маркиране на комуникационни мрежи (ако има такива)

[ ] Нивелация на основите (кота)

[ ] Определен ли е одобреният материал за запълване? (Да, Не)

--- ОДОБРЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И ДОСТАВКА ---
[ ] Одобрен ли е видът на материал за запълване? (Да, Не.)
[ ] Препратка към спецификация на материалите (напр. проектни спецификации, стандарт ASTM)
[ ] Документ за резултати от изпитване на материали (MTR) - Първоначална доставка
[ ] Количество доставени засипни материали (куб. м или тонове)

[ ] Потвърждение за доставка на материали? (Получено според спецификациите.
, Получено с несъответствия – Вижте бележките.
, Не получено
)
[ ] Бележки относно несъответствия в материалите (ако има такива)
[ ] Дата на доставка на материалите

--- ПОЛАГАНЕ НА ЗАСИПВАЩ МАТЕРИАЛ ---
[ ] Одобрен тип на запълващ материал?
 (Зърнеста почва
, Пясък, Строшени камъни, Други (Посочете в по-дълъг текст)
)
[ ] Ако е избран тип материал Друго, посочете:
[ ] Съдържание на влага в запълващия материал (%)

[ ] Дебелина на слоя (инчове)

[ ] Метод на поставяне - описание
[ ] Премахнати ли са потенциални опасности? (Подземните комуникации са обозначени., Мерки за контрол на ерозията са инсталирани.
, Съображения за стабилността на склоновете, Съществуващите структури са защитени.)
[ ] Номер на партида/Източник на засипващ материал

--- УПЛЪТНЯВАНЕ - СЛОЙ 1 ---
[ ] Съдържание на влага (%) - Слой 1

[ ] Уплътнение (lbs/ft² или kN/m²) - Слой 1

[ ] Метод на уплътняване - Слой 1
 (Ръчен тампер, Плочобна машина, Валяк с овча стъпка, Вибровалци)
[ ] Брой на подаванията - Слой 1

[ ] Дебелина на слоя (инчове) - Слой 1
 (под 15 сантиметра, 6-8 инча, 20.32 сантиметра)
[ ] Наблюдения/Бележки - Ниво 1
[ ] Снимки/Видео - Комбиниран слой 1
[ ] Подпис на инспектора - Ниво 1

--- УПЛЪТНЯВАНЕ - ПОСЛЕДВАЩИ СЛОЕВЕ ---
[ ] Дебелина на слоя (инчове)

[ ] Съдържание на влага (%)

[ ] Усилие при уплътняване (lbs/sq ft или kN/m²)

[ ] Постигната плътност (%)

[ ] Използван метод на уплътняване (Плосковитилен кътър, Валяк с овча стъпка, Вибровалць, Ръчен тампер, Други (Посочете в ДЛЪГ_ТЕКСТ)
)
[ ] Ако е избран метод на уплътняване Друго, посочете:

[ ] Размер на материала, преминаващ през сито (mm)
 (< 75 мм, < 50 мм, < 25 мм, Други (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ)
)
[ ] Ако е избран размер на ситото Други, посочете:

[ ] Резултати от изпитване на плътност (напр. тест на Проктор)

[ ] Инспекторска заверка - Последващи нива

--- ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА И ЗАЩИТА ---
[ ] Крайна височина (м)
[ ] Наклон/Градус в периметъра на основите (%).
[ ] Наличен ли е почвен слой? (Да, Не)
[ ] Описание на предприетите мерки за овладяване на ерозията (напр. предпазни огради, почвопокривни мулиращи материали)

[ ] Фотодокументация на финално оценяване и защита
[ ] Приложена ли е защита от валежи? (Да, Не)
[ ] Подробности за предпазване от валежи (напр. покривало над зона, вид на покривалото)

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ ---
[ ] Начална дата за запълване
[ ] Дата на завършване на запълването
[ ] Брой извършени тестове за уплътняване
[ ] Обобщение на резултатите от тестовете за трамбоване (включващи местата на изпитване и статуса – издържал/неуспешен)

[ ] Проверено ли е видът на материала?
 (Да, Не.)
[ ] Изпълнени ли са изискванията за уплътняване? (Да, Не.)
[ ] Подпис на бригадира
[ ] Подпис на инспектора

[ ] Идентификатор на проекта / Референтен номер

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/backfilling-and-compaction-checklist-around-foundation
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)