LISTE DE VÉRIFICATION DES BOULONS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure d'inspection
[ ] Nom du projet
[ ] Lieu
[ ] Inspecteur Nom
[ ] Inspecteur ID
[ ] Nom de l'entreprise

--- IDENTIFICATION DU PROJET ---
[ ] Nom du projet
[ ] Emplacement du projet

[ ] Entrepreneur

[ ] Client
[ ] Date d'inspection

[ ] Révision du dessin/conception
[ ] Référence des spécifications de boulonnage
[ ] Emplacement précis des boulons inspectés

--- IDENTIFICATION ET SPÉCIFICATION DES BOULONS ---
[ ] Diamètre du boulon (pouces/mm)

[ ] Classe/Résistance des boulons (A307, A325, A490, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Matériau des goujons (par exemple, acier au carbone, acier allié)

[ ] Nombre de boulons inspectés
[ ] Référence des spécifications précises des boulons (p. ex., AWS D1.1, spécification de projet)
[ ] Type de boulon (Tête hexagonale, Étudier, Écrou à œil, Autre (Préciser dans un champ texte long)
)
[ ] Longueur des vis (pouces/mm)

--- INSPECTION PRÉALABLE À L'INSTALLATION ---
[ ] Diamètre du boulon (pouces/mm)

[ ] Classe de boulon (A325, A36
, A490, Autre (préciser)
)
[ ] Si la note « Autre » est sélectionnée, veuillez préciser :
[ ] Type de revêtement des boulons (Simple, Stimulé
, Zinc-Alum, Autre (Préciser)
)
[ ] Si « Autre » est sélectionné comme revêtement, veuillez préciser :

[ ] État du fil (Bien., Légèrement endommagé(e)
, Endommagé(e)
, Sévèrement endommagé(e)
)
[ ] Observations sur l'état du fil (si applicable)
[ ] Télécharger une photo de la fixation (facultatif)

[ ] Nombre de boulons inspectés

--- VÉRIFICATION DU COUPLE DE SERRAGE ---
[ ] Couple cible (kNm/lb-pi)
[ ] Valeur du couple réelle enregistrée (kNm/lb-pi)

[ ] Méthode d'application du couple (Clé à chocs
, Clé dynamométrique (à déclic), Multiplicateur de couple, Autre (préciser))
[ ] Détails concernant la méthode d'application du couple (par exemple, étalonnage de la clé dynamométrique, technique)
[ ] Unités de couple (kNm, pieds cubes)
[ ] Nombre de tours (le cas échéant)

[ ] État de l'étalonnage des équipements de couple (Pendant la période d'étalonnage, Période de calibrage hors période - Enregistrer l'écart)
[ ] Notes sur l'état de l'étalonnage/écart (le cas échéant)

--- INSPECTION VISUELLE – BOULONS INSTALLÉS ---
[ ] État de la tête de boulon (Aucun dommage.
, Légers dommages (esthétiques)
, Dégâts importants (fissures, déformation)
, Endommagé – Nécessite un remplacement, Incertain – Nécessite une évaluation plus approfondie.)
[ ] État du fil (Propre et intact., Petits débris, Présence de grippage, Usure des filetages / Rayage des filetages
, Incertain(e))
[ ] Nombre de boulons présentant une corrosion visible (estimation)

[ ] Description détaillée de tout défaut visible.
[ ] L'rondelle appropriée a-t-elle été utilisée ? (Oui, Non., Non applicable.
, Incertain(e))
[ ] Localisation des défauts importants des boulons (par exemple, coordonnées du réseau)
[ ] Télécharger des photos de défauts importants des boulons (facultatif)

--- ÉVALUATION DE LA CORROSION ET DES REVÊTEMENTS ---
[ ] Type de revêtement (Stimulé
, Peint, Chrome, Rien.)
[ ] Épaisseur du revêtement (mm)
[ ] État du revêtement (Excellent, Bon., Juste, Pauvre)
[ ] Description de la corrosion (le cas échéant)
[ ] Pourcentage de surface de boulon corrodée (%)
[ ] Photos de corrosion (si applicable)

[ ] Gravité de la corrosion (Rien., Lumière, Modéré(e), Sévère)

--- ÉVALUATION DE L'ENCRASSEMENT ET DES DOMMAGES ---
[ ] Usure par adhérence observée ? (Non., Mineur, Modéré(e), Sévère)
[ ] Décrivez toute piqûre constatée (localisation, gravité, etc.).
[ ] Fil de couture visible ? (Non., Dommages mineurs, Dommages modérés, Dégâts importants – Recommandation de remplacement.
)
[ ] Décrivez tout endommagement du fil constaté (type, emplacement, gravité).
[ ] Nombre de boulons présentant des dommages au filetage
[ ] Dommages au filetage de la vis ? (Non., Déformation mineure, Fissuration, Dommages importants – Remplacement recommandé.
)
[ ] Décrire les dommages au filetage des vis (localisation, type, gravité)
[ ] Télécharger une photo des rayures/dégradations (le cas échéant)

--- DOCUMENTATION ET APPROBATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection
[ ] Inspecteur Nom
[ ] Numéro de certification/licence de l'inspecteur
[ ] Synthèse des résultats et recommandations
[ ] Nombre de boulons inspectés
[ ] Statut de l'inspection (Passez., Échouer, Passe conditionnel, Nécessite des investigations supplémentaires.)
[ ] Signature de l'inspecteur
[ ] Documents justificatifs (photos, relevés de couples)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/bolting-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)