SÄULEN-/TRÄGERAUSRICHTUNG UND VERTIKALITÄT – KONTROLLLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SÄULENFUNDAMENT UND AUSRICHTUNG DER FUNDAMENTE ---
[ ] Säulenfuß – Fundament Versatz (Ost-West)
[ ] Säulenfuß-Feldversatz (Nord-Süd)
[ ] Säulenfuß-Fugenversatz (vertikal)
[ ] Standausrichtung-Verifizierungsverfahren (Maßband, Laser-Wasserwaage, Transit/Theodolit, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Ausführliche Beschreibung des Ausrichtungsprozesses (falls „Sonstiges“ oben ausgewählt wurde)
[ ] Toleranz für Versatz von Fundament bis Bodenplatte (Ost-West)
[ ] Toleranz für die Versetzung von Fundament bis zu Basis (Nord-Süd)
[ ] Toleranz für die Verschiebung von Fundament bis Fußplatte (vertikal)

[ ] Ausrichtungstatus (Ausgerichtet, Geringfügige Anpassung erforderlich, Erhebliche Anpassung erforderlich)

--- SENKRECHTE (RICHTIGKEIT) ---
[ ] Spalten-ID
[ ] Vertikale Abweichung (an der Basis)
[ ] Vertikale Abweichung (am Mittelpunkt)
[ ] Vertikale Abweichung (oben)
[ ] Messmethode (Loten, Laser-Wasserwaage, Wasserwaage, Feinmessgerät)
[ ] Innerhalb der Toleranz? (Ja., Nein.)
[ ] Notizen / Bemerkungen
[ ] Lotrechte Foto
[ ] Toleranzbereich (Zoll/mm)

--- SPALTENÜBERSCHRIFTENAUSRICHTUNG ---
[ ] Säulenhöhenlage (bezogen auf Bezugspunkt)

[ ] Abweichung vom Entwurfsniveau
[ ] Spaltenüberschriftenausrichtung (Laser-Wasserwaage, Wasserwaage & Maßband, Senkblei)
[ ] Horizontale Abweichung von der Sollinie (Spalte A)
[ ] Waagerechter Versatz von der Sollinie (Spalte B)
[ ] Ausrichtung der Spaltenüberschriften (Innerhalb der Toleranzgrenzen, Außerhalb der Toleranz – Korrekturmaßnahmen erforderlich)
[ ] Hinweise zur Ausrichtung der Spaltenüberschriften (falls zutreffend)
[ ] Foto-Beweis für die Ausrichtung der Spaltenüberschriften

--- AUSRICHTUNG DES STRAHLS AN DER SÄULE ---
[ ] Spaltenversatz (mm/Zoll)
[ ] Tragwerksmittelbahn-Versatz von der Säulenfläche (mm/Zoll)
[ ] Tragwerksunterseite, Höhe relativ zur Oberseite der Säule (mm/Zoll)
[ ] Tragwerksitzbedingungen (Korrekte Sitzposition, Geringfügige Anpassung erforderlich, Erhebliche Anpassung erforderlich)
[ ] Laserebenenprüfung (Wasserwaage, Laser-Wasserwaage, Wasserwaage (digital))
[ ] Hinweise zur Ausrichtung und Platzierung (falls Anpassungen erforderlich sind)
[ ] Inspektursignatur

--- BALKENLAGE ---
[ ] Niveau-Kontrollpunkt 1 – Höhe (ft/in)

[ ] Niveauüberprüfungspunkt 1 – Abweichung vom Plan (in)

[ ] Niveau-Kontrollpunkt 2 – Höhe (ft/in)
[ ] Niveauüberprüfungspunkt 2 – Abweichung vom Entwurf (in)
[ ] Maximal zulässige Abweichung (in)
[ ] Ebenheit innerhalb der Toleranz? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise/Korrekturmaßnahmen (falls zutreffend)
[ ] Unterstützende Fotos/Pegelmesswerte

--- AUSRICHTUNG DER SÄULEN-/TRÄGERVERBINDUNG ---
[ ] Säulen-Träger-Kreuzungsversatz (Horizontal)

[ ] Spalten-Träger-Kreuzung Versatz (vertikal)
[ ] Bohrlochverfehlung (Max. Zulässig)
[ ] Schweißnahtspalte (falls zutreffend)

[ ] Verbindungstyp (Vernietet, geschweißt, Gefestet)
[ ] Bolzenmusterprüfung (Korrekt, Falsch – Benötigt Anpassung)
[ ] Hinweise zur Anschlussausrichtung
[ ] Inspektursignatur

--- ÜBERPRÜFUNG VON UMFRAGEDATEN UND REFERENZPUNKTE ---
[ ] Umfrageergebnisse geprüft? (Ja., Nein)
[ ] Höhenlage des Vermessungspunktes (Referenz)
[ ] Abweichung vom Gitter-Nord (falls zutreffend)
[ ] Beschreibung der verwendeten Umfragedaten
[ ] Standort der Vermessungspunkte
[ ] Datum der Datenerhebung

--- KORREKTUREN UND ÜBERPRÜFUNGEN ---
[ ] Korrektur der Anforderungen
[ ] Einstellungsbetrag (mm/Zoll)
[ ] Korrekturdatum
[ ] Korrekturzeit
[ ] Verfahren zur Fehlerkorrektur
[ ] Messung erneut prüfen (mm/Zoll)
[ ] Korrekturstatus (Vollständig, Teilweise, Noch nicht behandelt)
[ ] Korrektorzeichen

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/column-beam-alignment-and-plumbness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)