LISTA KONTROLNA WYPOZIOMOWANIA I PIONOWOŚCI SŁUPÓW/BEL.

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WYRÓWNANIE PODSTAWY KOLUMNY I STOPY ---
[ ] Przesunięcie kolumny względem fundamentu (wschód-zachód)
[ ] Odstęp między podstawą słupa a fundamentem (kierunek północ-południe)

[ ] Odstęp między podstawą kolumny a fundamentem (w pionie)
[ ] Weryfikacja ustawienia stóp (Miernik taśmowy, Poziom laserowy, Transit/Dachometr, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście)
)
[ ] Szczegółowy opis procesu weryfikacji wyrównania (jeśli wyżej wybrano opcję Inne)
[ ] Dopuszczalność odchyleń podstawy od fundamentu (wschód-zachód)
[ ] Dopuszczalność odchylenia podstawy od posadzki (kierunek północ-południe)
[ ] Dopuszczalny zakres odchylenia podstawy od fundamentu (pionowo)
[ ] Status wyrównania (Wyrównany, Wymagana drobna korekta., Konieczna jest poważna modyfikacja.
)

--- PIONOWOŚĆ (PRYM SŁUPKOWY) ---
[ ] Identyfikator kolumny
[ ] Odchylenie pionowości (w podstawie)

[ ] Odchylenie pionowe (w połowie wysokości)

[ ] Odchylenie pionowości (u góry)

[ ] Metoda pomiaru (ławowy pion, Poziomica laserowa, Poziomica, Dalmier)
[ ] W granicach tolerancji? (Tak., Nie)
[ ] Uwagi / Obserwacje
[ ] Pionowa fotografia
[ ] Dopuszczalna tolerancja (cale/mm)

--- WYRÓWNANIE NAGŁÓWKÓW KOLUMN ---
[ ] Wysokość kolumny względem poziomu odniesienia
[ ] Odchylenie od założonego rysunku wysokościowego
[ ] Metoda wyrównania nagłówków kolumn (Poziomnica laserowa, Poziomica i miarka, ławowa)
[ ] Poziome odchylenie od linii projektowanej (kolumna A)
[ ] Poziome odchylenie od linii projektowanej (kolumna B)
[ ] Wyrównanie nagłówków kolumn (W ramach tolerancji, Poza dopuszczalnym zakresem – wymagane działania naprawcze)
[ ] Uwagi dotyczące wyrównania nagłówków kolumn (jeśli dotyczy)
[ ] Dowód fotograficzny wyrównania nagłówków kolumn

--- WYRÓWNANIE BELKI DO KOLUMNY ---
[ ] Przesunięcie kolumny, linii (mm/cale)
[ ] Odstępienie belki od powierzchni kolumny (mm/cale)
[ ] Wysokość belki w stosunku do górnej krawędzi słupa (mm/cale)
[ ] Warunki obciążenia belki (Prawidłowe Ułożenie, Wymagana drobna korekta., Konieczna jest istotna modyfikacja.)
[ ] Metoda weryfikacji poziomu wiązki (Poziomica, Poziomnica laserowa, Poziomica cyfrowa)
[ ] Uwagi dotyczące ustawienia i rozmieszczenia (jeśli konieczne są zmiany)
[ ] Podpis Inspektora

--- POZIOM PŁASZCZYZNY WIĄZKI ---
[ ] Punkt Kontroli Poziomu 1 – Wysokość (stopy/cale)

[ ] Punkt kontrolny poziomu – odchylenie od projektu (wewnątrz)
[ ] Punkt kontrolny poziomu 2 - Wysokość (ft/in)
[ ] Punkt kontrolny poziomowania 2 – odchylenie od projektu (wewnątrz)
[ ] Maksymalne dopuszczalne odchylenie (w)
[ ] Spójność w granicach tolerancji? (Tak, Nie.)
[ ] Zanotowane/Korekty (jeśli dotyczy)
[ ] Zdjęcia/Odczyty Poziomu

--- WYRÓWNANIE POŁĄCZENIA SŁUPA/BELKI ---
[ ] Przesunięcie skrzyżowania kolumny i belki (poziome)
[ ] Przesunięcie skrzyżowania słupów i belek (w pionie)
[ ] Niedopasowanie otworów montażowych (maks. dopuszczalne)

[ ] Szczelina spawalnicza (jeśli dotyczy)

[ ] Typ połączenia (Przykręcony, Zgrznięty, Przypięty)
[ ] Weryfikacja wzorca połączeń śrubowych (Poprawnie, Niewłaściwe – wymaga poprawki.
)
[ ] Wskazówki dotyczące wyrównania połączeń
[ ] Podpis Inspektora

--- PRZEGLĄD DANYCH ANKIETOWYCH I PUNKTÓW ODNIESIENIA ---
[ ] Czy dane z ankiety zostały sprawdzone? (Tak., Nie.)
[ ] Wysokość punktu pomiarowego (odniesienie)
[ ] Odchylenie od kierunku północnego (jeśli dotyczy)

[ ] Opis danych z ankiety
[ ] Lokalizacja punktów kontrolnych pomiarowych
[ ] Data zbadania

--- POPRAWKI I PONOWNE WERYFIKACJE ---
[ ] Opis wymaganych poprawek.
[ ] Wielkość korekty (mm/cale)

[ ] Data korekty
[ ] Czas Korekty
[ ] Metoda korekcji
[ ] Ponowne sprawdzenie pomiaru (mm/cale)

[ ] Status poprawek (Uzupełniony.
, Częściowy, Niejasne.
)
[ ] Podpis korektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/column-beam-alignment-and-plumbness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)