INSPEKTION UND WARTUNG VON FÖRDERBÄNDERN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Bestandsliste des Förderbandtransportsystems abrufen: Rufen Sie alle aktiven Datensätze der Förderbänder aus dem Asset Data Model ab, um zu ermitteln, welche Einheiten einer Inspektion unterzogen werden müssen.
[ ] Aktualisieren Sie den Status des Assets auf „In Prüfung“.: Aktualisieren Sie das Statusfeld im Datenmodell für Anlagen, um zu verhindern, dass andere Wartungsaufgaben gleichzeitig geplant werden.
[ ] Physische Inspektionsaufgabe zuweisen: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Wartungstechniker, die die spezifische Checkliste für die visuelle und mechanische Inspektion enthält.
[ ] Inspektionshistorie abrufen: Rufen Sie die früheren Wartungsprotokolle für das betreffende Förderband ab, um wiederkehrende mechanische Probleme zu identifizieren.
[ ] Berechne die Anzahl der Tage seit der letzten Wartung.: Ziehen Sie das „Datum der letzten Inspektion“ vom „aktuellen Datum“ ab, um festzustellen, ob das Zeitintervall den Sicherheitsgrenzwert überschreitet.
[ ] Eintrag für den Inspektionsbericht erstellen: Erstellen Sie einen neuen Eintrag im Datenmodell der Inspektionsprotokolle, um die Ergebnisse der aktuellen Sitzung zu dokumentieren.
[ ] Berechnen Sie die durchschnittliche Verschleißrate.: Fassen Sie die Werte für die „Gurtstärke“ der letzten fünf Inspektionen zusammen, um den Degradationstrend zu ermitteln.
[ ] Reparaturauftrag erstellen (falls ein Defekt festgestellt wurde): Wenn die Inspektionsliste einen „kritischen“ Fehler aufzeigt, wird automatisch eine Reparaturaufgabe mit hoher Priorität für das Ingenieurteam erstellt.
[ ] Den Anlagenleiter über einen kritischen Ausfall informieren.: Senden Sie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den Produktionsleiter, wenn bei einer Inspektion ein Förderband als „außer Betrieb“ gekennzeichnet wird.
[ ] Aktualisierte Wartungsplanung: Aktualisieren Sie das Datum für die „nächste geplante Inspektion“ im Datenmodell für Anlagen auf der Grundlage des Datums der gerade abgeschlossenen Inspektion.
[ ] Techniker über neue dringende Aufgabe informieren.: Senden Sie eine SMS-Benachrichtigung an den diensthabenden Techniker, sobald eine Reparaturaufgabe mit hoher Priorität erstellt wurde.
[ ] Monatlichen Compliance-Bericht erstellen: Erstellen Sie einen PDF-Bericht, der alle abgeschlossenen Inspektionen und festgestellten Mängel für die monatliche Prüfung zusammenfasst.
[ ] Entfernen Sie veraltete Inspektionsprotokolle.: Löschen Sie vorläufige oder doppelte Inspektionsentwürfe, die nicht fertiggestellt wurden, um das Datenmodell übersichtlich zu halten.
[ ] Geschätzte verbleibende Nutzungsdauer (engl. Remaining Useful Life, RUL): Nutzen Sie die Berechnung der Verschleißrate, um abzuschätzen, wie viele Betriebsstunden noch verbleiben, bevor der Riemen ausgetauscht werden muss.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/mining-management/conveyor-belt-inspection-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)