INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Obtenha o inventário da esteira transportadora.: Recupere todos os registos ativos das esteiras transportadoras do Modelo de Dados de Ativos para identificar quais unidades estão programadas para inspeção.
[ ] Atualize o estado do ativo para «Em inspeção».: Atualize o campo de estado no Modelo de Dados do Ativo para impedir que outras tarefas de manutenção sejam programadas simultaneamente.
[ ] Atribuir Tarefa de Inspeção Física: Crie uma tarefa para o técnico de manutenção, incluindo a lista de verificação detalhada para a inspeção visual e mecânica.
[ ] Consultar o histórico de inspeções: Obtenha os registos de manutenção anteriores da correia em questão para identificar problemas mecânicos recorrentes.
[ ] Calcular o número de dias desde a última manutenção.: Subtraia a «Data da Última Inspeção» da «Data Atual» para determinar se o intervalo excede o limite de segurança.
[ ] Criar entrada para o relatório de inspeção: Crie uma nova entrada no Modelo de Dados dos Registros de Inspeção para documentar as conclusões da sessão atual.
[ ] Calcular a taxa média de desgaste.: Calcule a média dos valores de «Espessura da Correia» das últimas 5 inspeções para determinar a tendência de degradação.
[ ] Criar Tarefa de Reparação (se for detetado um defeito): Se a lista de verificação da inspeção identificar um defeito «Crítico», inicie uma tarefa de reparação de alta prioridade para a equipa de engenharia.
[ ] Notificar o gerente da fábrica sobre uma falha crítica.: Envie um alerta por e-mail automático para o gerente da fábrica caso uma correia seja marcada como «Fora de Serviço» durante a inspeção.
[ ] Atualização do Cronograma de Manutenção: Atualize a data de «Próxima Inspeção Programada» no Modelo de Dados do Ativo com base na data da inspeção que acabou de ser concluída.
[ ] Notificar o Técnico sobre uma Nova Tarefa Urgente.: Envie uma notificação por SMS ao técnico de plantão quando for criada uma tarefa de reparação de alta prioridade.
[ ] Gerar o relatório mensal de conformidade.: Gere um relatório em PDF que resuma todas as inspeções concluídas e os defeitos identificados para a auditoria mensal.
[ ] Remova os registos de inspeção desatualizados.: Elimine os rascunhos temporários ou duplicados das inspeções que não foram finalizados, para manter o modelo de dados organizado.
[ ] Estimar a Vida Útil Restante (VUR): Utilize o cálculo da taxa de desgaste para estimar quantas horas de funcionamento restam antes que a correia precise ser substituída.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/mining-management/conveyor-belt-inspection-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)