TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNG DER HLK-ANLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE SICHTPRÜFUNG ---
[ ] Gesamte Systemoptik
[ ] Umgebungstemperatur (Außen)
[ ] Umgebungstemperatur (innen)
[ ] Ungewöhnliche Geräusche erkannt? (Nein, Ja - In einem langen Text beschreiben)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen (falls zutreffend)
[ ] Anzeichen von Lecks (Wasser/Kältemittel)? (Nein, Ja - Standort angeben)
[ ] Geben Sie den Ort von Lecks an (falls zutreffend)
[ ] Spuren von Schädlingen/Nagetieren? (Nein, Ja - Dokument mit Datei-Upload)
[ ] Hinweise auf Schädlinge/Ratten (falls zutreffend)

--- AUSSENGERÄTE - KONDENSATOREN ---
[ ] Umgebungstemperatur (°F/°C)
[ ] Saugdruck (PSI/kPa)
[ ] Druck der Abflussleitung (PSI/kPa)
[ ] Fan Operation (Normal, Laut, Nicht betriebsbereit)
[ ] Spulenzustand (Rein, Leicht schmutzig, Schmutzig, Sehr dreckig)
[ ] Trümmer um die Einheit (Blätter, Gras, Zweige, Andere)
[ ] Notizen/Beobachtungen

--- INNENRAUMGERÄT(E) - LUFTBEHANDLUNGSGERÄT(E) (AHU) ---
[ ] Zulufttemperatur (Grad F)
[ ] Rücklufttemperatur (Grad Fahrenheit)
[ ] AHU-Statikdruck (Wasserstunden)
[ ] Fan Operation (Normal, Summen, Klicken, Angehalten)
[ ] Spulenzustand (Visuell) (Sauber, Leicht schmutzig, Schmutzig, Übermäßig dreckig)
[ ] Hinweise zum Spulenzustand
[ ] Kondensatablauf-Status (Freifloßend, Langsam fließend, Gesperrt)
[ ] Beschreibung ungewöhnlicher Geräusche

--- CHILLER/KESSEL (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Kaltwasser-/Heißwasser-Einlasswassertemperatur (°F)
[ ] Kühler/Kessel-Abfluss-Wassertemperatur (°F)
[ ] Kondensatorwassertemperatur (PSI)
[ ] Kesseldruck (PSI) - falls zutreffend
[ ] Brennerbetrieb (falls zutreffend) (Normal, Blinken, Aus, Sonst)
[ ] Vibrationspegel (Normal, Leicht, Mäßig, Schwerwiegend)
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Lecks, Fehlercodes)

--- KANALFÜHRUNG & LUFTSTROM ---
[ ] Luftstrom aus Versorgungsregistern (Allgemein) (Ausreichend, Schwach, Übermäßig, Eingeschränkt)
[ ] Druckhöhe (falls überwacht - in Zoll Wassersäule)
[ ] Zustand der Lüftungskanäle (sichtbare Abschnitte) (Gut, Kleinere Schäden, Erheblicher Schaden, Undicht/Locker)
[ ] Hinweise zu Lüftungsanlagen/Luftstromproblemen
[ ] Rückluftströmungszustand (Normal, Eingeschränkt, Übermäßig)
[ ] Standort der erkannten Kanalprobleme

--- ZONENREGELUNG UND THERMOSTATE ---
[ ] Thermostat-Einstellung (Zimmer 101)
[ ] Thermostat-Funktionalität (Zimmer 205) (Funktioniert richtig, Nicht reagieren, Unregelmäßige Messwerte, Anzeigenfehler)
[ ] Zonendämpferbetrieb (Zone A) (Eröffnung wie erwartet, Festgeklemmt, Feststecken, Lärmaktive Operation)
[ ] Raumtemperatur (Suite 302)
[ ] Anmerkungen zu Problemen bei der Zonensteuerung
[ ] Thermostatkalibrierung erforderlich? (Ja, Nein)

--- KONDENSATMANAGEMENT ---
[ ] Beschreibung des Kondensatabflusszustands
[ ] Messung des Kondensatwanbeckenwasserstands (Zoll)
[ ] Abflussflussaussehen (Klar, Teilweise bewölkt, Bewölkt/trübe, Sichtbare Schuttmasse)
[ ] Verstopfung der Drainagelinie vorhanden? (Ja, Nein)
[ ] Bei „Ja“ zu Behinderung die Details der Behinderung und ergriffene Maßnahmen beschreiben
[ ] Messdruck des Kondensatpumpenauslaufs (PSI)
[ ] Betriebslärm der Kondensatpumpe (Normal, Laut, Summen, Krachen)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/daily-hvac-system-check
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)