REVISIÓN DIARIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (HVAC)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL GENERAL ---
[ ] Apariencia General del Sistema
[ ] Temperatura Ambiente (Exterior)
[ ] Temperatura Ambiente (Interior)
[ ] ¿Se han detectado ruidos inusuales? (No, Sí - Describir en Texto Largo)
[ ] Describa cualquier ruido inusual u observación (si corresponde)
[ ] ¿Signos de fugas (agua/refrigerante)? (No, Sí - Especificar ubicación)
[ ] Especificar la ubicación de cualquier fuga (si aplica)
[ ] ¿Evidencia de plagas/roedores? (No, Sí - Documento con Carga de Archivo)
[ ] Evidencia de plagas/roedores (si corresponde)

--- UNIDAD(ES) EXTERIOR(S) - CONDENSADORES ---
[ ] Temperatura ambiental (°F/°C)
[ ] Presión de la Línea de Succión (PSI/kPa)
[ ] Presión de la Línea de Descarga (PSI/kPa)
[ ] Operación de Ventilador (Normal, Ruidoso, No operativo)
[ ] Condición de la bobina (Limpiar, Ligeramente Sucio, Sucio, Muy sucio)
[ ] Escombros Alrededor de la Unidad (Hojas, Hierba, Ramas, Otros)
[ ] Notas/Observaciones

--- UNIDAD(ES) INTERIOR(ES) - UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) ---
[ ] Temperatura del Aire de Suministro (grados F)
[ ] Temperatura del Aire Retornado (grados F)
[ ] Presión estática de AHU (pulgadas de agua)
[ ] Operación de ventilador (Normal, Tararear, Haciendo clic, Detenido)
[ ] Estado de la bobina (Visual) (Limpio, Ligeramente Sucio, Sucio, Excesivamente sucio)
[ ] Notas sobre la condición de la bobina
[ ] Estado del Drenaje de Condensado (Fluido, Flujo lento, Bloqueado)
[ ] Descripción de cualquier ruido inusual

--- CHILLER/CALDERA (SI CORRESPONDE) ---
[ ] Temperatura del agua de entrada del enfriador/caldera (°F)
[ ] Temperatura del agua de la salida del enfriador/caldera (°F)
[ ] Presión del Agua Condensada (PSI)
[ ] Presión de la Caldera (PSI) - si aplica
[ ] Funcionamiento del Quemador (si corresponde) (Normal, Parpadeando, Fuera, Otros)
[ ] Nivel de Vibración (Normal, Ligero, Moderado, Grave)
[ ] Notas/Observaciones (ej. ruidos inusuales, fugas, códigos de error)

--- CONDUCTOS Y FLUJO DE AIRE ---
[ ] Flujo de aire de los registros de suministro (General) (Adecuado, Débil, Excesivo, Restringido)
[ ] Presión Estática (si se mide - en pulgadas de columna de agua)
[ ] Estado de los conductos (Secciones visibles) (Bien, Daños menores, Daño significativo, Goteando/Holgado)
[ ] Notas sobre problemas de conductos/flujo de aire
[ ] Condición de Flujo de Aire de Retorno (Normal, Restringido, Excesivo)
[ ] Ubicación de los problemas identificados en el conducto

--- CONTROL DE ZONA Y TERMOSTATOS ---
[ ] Ajuste del termostato (Habitación 101)
[ ] Funcionalidad del termostato (Habitación 205) (Funcionando correctamente, No responde, Lecturas Erráticas, Fallo de visualización)
[ ] Operación de Compuerta de Zona (Zona A) (Apertura como se esperaba, Atascado Cerrado, Atascado Abierto, Operación ruidosa)
[ ] Temperatura Ambiente (Suite 302)
[ ] Notas sobre problemas de control de zonas
[ ] ¿Se requiere calibración del termostato? (Sí, No)

--- GESTIÓN DE CONDENSADO ---
[ ] Describir la condición del drenaje de condensado
[ ] Medir el nivel de agua del condensado (pulgadas)
[ ] Apariencia del Flujo de Desagüe (Claro, Parcialmente Nublado, Nublado/Turbio, Escombros visibles)
[ ] ¿Hay obstrucción en la línea de drenaje? (Sí, No)
[ ] Si Sí a Obstrucción, describa los detalles de la obstrucción y la acción tomada
[ ] Medir la presión de descarga de la bomba de condensado (PSI)
[ ] Ruido de Funcionamiento de la Bomba de Condensado (Normal, Ruidoso, Zumbido, Estrellarse)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/daily-hvac-system-check
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)