VÉRIFICATION QUOTIDIENNE DU SYSTÈME CVC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE GÉNÉRALE ---
[ ] Apparence générale du système
[ ] Température ambiante (extérieure)
[ ] Température ambiante (intérieur)
[ ] Des bruits inhabituels ont été détectés ? (Non, Oui - Décrire en texte long)
[ ] Décrivez tout bruit ou toute observation inhabituelle (le cas échéant)
[ ] Signes de fuites (eau/réfrigérant) ? (Non, Oui - Préciser l'emplacement)
[ ] Précisez l'emplacement de toute fuite (le cas échéant)
[ ] Présence de nuisibles ou de rongeurs ? (Non, Oui - Document avec téléchargement de fichier)
[ ] Preuves de présence de nuisibles/rongeurs (le cas échéant)

--- UNITÉ(S) EXTÉRIEURE(S) - CONDENSEURS ---
[ ] Température ambiante (°F/°C)
[ ] Pression de la ligne d'aspiration (PSI/kPa)
[ ] Pression de la ligne de refoulement (PSI/kPa)
[ ] Fonctionnement du ventilateur (Normal, Bruyant, Hors service)
[ ] État de la bobine (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] Débris autour de l'unité (Feuilles, Herbe, Branches, Autre)
[ ] Notes/Observations

--- UNITÉ(S) INTÉRIEURE(S) - CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) ---
[ ] Température de l'air pulsé (degrés F)
[ ] Température de l'air de retour (degrés F)
[ ] Pression statique de l'UTA (pouces de colonne d'eau)
[ ] Fonctionnement du ventilateur (Normal, Bourdonnement, Cliquer, Arrêté)
[ ] État de la bobine (visuel) (Propre, Légèrement sale, Sale, Excessivement sale)
[ ] Notes sur l'état de la bobine
[ ] État du drain de condensat (Libre circulation, Flux lent, Bloqué)
[ ] Description de tout bruit inhabituel

--- REFROIDISSEUR/CHAUDIÈRE (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Température de l'eau à l'entrée du refroidisseur/de la chaudière (°F)
[ ] Température de l'eau en sortie de groupe froid/chaudière (°F)
[ ] Pression de l'eau de condensation (PSI)
[ ] Pression de la chaudière (PSI) - le cas échéant
[ ] Fonctionnement du brûleur (le cas échéant) (Normal, Clignotement, Désactivé, Autre)
[ ] Niveau de vibration (Normal, Léger, Modéré, Sévère)
[ ] Notes/Observations (ex. : bruits inhabituels, fuites, codes d'erreur)

--- RÉSEAU DE CONDUITS ET DÉBIT D'AIR ---
[ ] Débit d'air provenant des bouches de soufflage (Général) (Adéquat, Faible, Excessif, Restreint)
[ ] Pression statique (si surveillée - en pouces d'eau)
[ ] État des conduits (sections visibles) (Bon, Dommages mineurs, Dommages importants, Fuite/Desserré)
[ ] Notes sur les problèmes de conduits/de débit d'air
[ ] État du débit d'air de retour (Normal, Restreint, Excessif)
[ ] Emplacement des problèmes de conduits identifiés

--- CONTRÔLE DE ZONE ET THERMOSTATS ---
[ ] Réglage du thermostat (Chambre 101)
[ ] Fonctionnalité du thermostat (Chambre 205) (Fonctionne correctement, Ne répond pas, Lectures erratiques, Dysfonctionnement de l'affichage)
[ ] Fonctionnement du registre de zone (Zone A) (Ouverture conforme aux prévisions, Coincé en position fermée, Bloqué en position ouverte, Fonctionnement bruyant)
[ ] Température ambiante (Suite 302)
[ ] Notes sur les problèmes de contrôle de zone
[ ] Étalonnage du thermostat requis ? (Oui, Non)

--- GESTION DES CONDENSATS ---
[ ] Décrire l'état du drain de condensat
[ ] Mesurer le niveau d'eau du bac de condensat (pouces)
[ ] Apparence du flux d'évacuation (Effacer, Légèrement nuageux, Trouble/Trouble, Débris visibles)
[ ] Présence d'une obstruction de la conduite de drainage ? (Oui, Non)
[ ] Si oui à l'obstruction, décrivez les détails de l'obstruction et les mesures prises
[ ] Mesurer la pression de refoulement de la pompe à condensat (PSI)
[ ] Bruit de fonctionnement de la pompe de condensat (Normal, Fort, Bourdonnement, Cliquetis)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/daily-hvac-system-check
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)