LISTA KONTROLNA WIND/SCHODÓW RUCHOMYCH (TYGODNIOWA/MIESIĘCZNA) – FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA, HAŁAS, PRĘDKOŚĆ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---
[ ] Data przeglądu
[ ] Czas przeglądu
[ ] Rodzaj przeglądu (Tygodniowy, miesięcznie)
[ ] Identyfikator windy/schodów ruchomych
[ ] Lokalizacja
[ ] Inspektor [Imię]
[ ] Temperatura (°C)

--- WIZUALNA INSPEKCJA - STRUKTURA I ELEMENTY ---
[ ] Numer identyfikacyjny windy/eskulatora
[ ] Producent
[ ] Rok instalacji
[ ] Stan szyn prowadzących (winda)
 (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Ruchoma schody)
[ ] Stan stopnia (schody ruchome) (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi, Brak windy)
[ ] Uwagi dotyczące stanu technicznego (np. korozja, pęknięcia, luźne panele)
[ ] Zdjęcia uszkodzeń/problemów konstrukcyjnych (jeśli występują).
[ ] Czy występuje widoczna korozja? (Tak., Nie)
[ ] Pomiar ustawienia szyn (jeśli dotyczy i jest wyposażony)

--- FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - SYSTEMY AWARYJNE ---
[ ] Funkcjonalność przycisku alarmowego (Funkcjonalny, Niesprawny, Wymaga uwagi.
)
[ ] Funkcjonalność oświetlenia awaryjnego (Funkcjonalny, Niesprawny, Wymaga uwagi.
)
[ ] Funkcjonalność telefonu/rozmowy przerywanej alarmowej (Funkcjonalny, Niesprawny., Wymaga uwagi)
[ ] Przycisk zatrzymania awaryjnego (schody ruchome) - Funkcjonalność (Funkcjonalny, Niesprawny, Wymaga uwagi)
[ ] Uwagi dotyczące funkcjonowania systemu alarmowego (w przypadku problemów)
[ ] Czytelność oznakowania ewakuacyjnego (Czytelny, Częściowo zasłonięty, Niezrozumiałe)

--- OBSŁUGA DRZWI (WINDY I SCHODÓW RUCHOMYCH) ---
[ ] Czas otwierania/zamykania drzwi (sekundy)

[ ] Funkcjonalność czujnika drzwi (winda) (W pełni sprawny, Częściowo sprawny - wymaga uwagi.
, Niesprawny – wymagana natychmiastowa naprawa.
)
[ ] Funkcjonalność czujnika drzwi (schody ruchome) (W pełni sprawny, Częściowo sprawny – wymaga uwagi., Niesprawny - wymagana natychmiastowa naprawa.
)
[ ] Wyrównanie drzwi (windy) (Właściwie ustawiony, Nieznaczne niezrównanie - Monitor, Znaczące niezgodność – wymaga korekty.)
[ ] Funkcjonalność mechanizmu blokowania drzwi (windy) (W pełni sprawny, Wymaga kontroli/regulacji.
, Uszkodzone - Wymagana natychmiastowa naprawa.)
[ ] Uwagi dotyczące działania drzwi (zaobserwowane problemy)

--- PRACA KABINY WIND (TYLKO WINDY)
 ---
[ ] Prędkość pojazdu (ft/min)
[ ] Dokładność poziomowania (cale)

[ ] Działanie drzwi – płynne i stałe? (Tak, Nie.)
[ ] Czy funkcja zapobiegania ponownemu otwieraniu drzwi działa prawidłowo? (Tak, Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące obsługi pojazdu / Zaobserwowane nietypowe zachowania
[ ] Czas podróży (sekundy – podróż w górę)

[ ] Czas podróży (sekundy – podróż w dół)

[ ] Funkcjonalność Przycisku Zatrzymania Awaryjnego (Funkcjonalny, Wymaga uwagi.
)
[ ] Data ostatniej konserwacji

--- INSPEKCJA STOPNI I PORĘCZY SCHODÓW RUCHOMYCH (TYLKO SCHODY RUCHOME)
 ---
[ ] Zużycie bieżnika (mm)

[ ] Zaokrąglenie krawędzi (mm)
[ ] Stan płyty grzebieniowej (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga naprawy)
[ ] Obserwowano uszkodzenia (Zaznacz wszystkie pasujące):
 (Pęknięcia, Przekręcone kroki, Luźne kroki, Zniekształcone kroki, Brak.)
[ ] Wyrównanie szyn (Poprawne, Lekkie niezrównanie, Znaczące rozbieżności – konieczna korekta.)
[ ] Uwagi dotyczące stanu torów kolejowych
[ ] Przerwa między stopniami (W granicach tolerancji, Nieco przesadny, Nadmiar – Wymaga korekty.
)
[ ] Zdjęcie uszkodzeń stopni/barierki (jeśli występują)

--- HAŁAS I DRGANIA ---
[ ] Poziom hałasu (subiektywny) (1-10, 1=cicho, 10=bardzo głośno)
[ ] Opisz wszelkie nietypowe dźwięki, jakie słychać podczas pracy (np. szarpanie, piszczenie, klikanie).
[ ] Amplituda Wibracji (skala 1-5, 1=brak, 5=poważne)
[ ] Opisz wszelkie nietypowe drgania odczuwalne podczas pracy.

[ ] Zmiana poziomu hałasu od ostatniej inspekcji? (Zwiększony, Zmniejszony, Brak zmian.)
[ ] Zmiana poziomu wibracji od ostatniego przeglądu? (Zwiększony, Zmniejszony, Brak zmian.)

--- SZYBKOŚĆ I CZAS (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Prędkość windy (ft/min lub m/min)
[ ] Prędkość kroku schodów ruchomych (ft/min lub m/min)

[ ] Czas przejazdu schodami ruchomymi (sekundy - z najniższego do najwyższego punktu)
[ ] Dokładność poziomowania windy (cale)
[ ] Metoda weryfikacji prędkości (Tachometr, Specyfikacje producenta, Inne (określ)
)
[ ] Uwagi dotyczące obserwacji prędkości/synchronizacji (np. zaobserwowane różnice, poprawki wprowadzone)
[ ] Data testu szybkości/dokładności
[ ] Test szybkości / Test czasu

--- OŚWIETLENIE ---
[ ] Oświetlenie schodów ruchomych/samochodów – Natężenie (Lumens/luks)
[ ] Oświetlenie awaryjne – Funkcjonalność (Windy) (Funkcjonalny, Wymaga naprawy.
, Nieobecny)
[ ] Oświetlenie awaryjne – Funkcjonalność (schody ruchome) (Funkcjonalny, Do naprawy, Nieobecny)
[ ] Oświetlenie – równomierność (Uniforma, Nierówny, Widoczne plamy.
)
[ ] Uwagi dotyczące oświetlenia (np. migotanie, przyciemnianie, wymiana żarówek)

[ ] Poprawki do zdjęć (w przypadku problemów)

--- SYGNALIZACJA I OZNACZENIA ---
[ ] Czy dane kontaktowe w sytuacjach awaryjnych są widoczne? (Tak., Nie., N/A)
[ ] Czy etykiety ostrzegawcze są obecne i czytelne? (Tak., Nie., Częściowo zasłonięte)
[ ] Zanotuj wszelkie uszkodzenia znaków (jeśli występują).
[ ] Strefy Kierunkowe Wyraźne i Widoczne (Schody Ruchome) (Tak., Nie., N/A)
[ ] Czy są oznakowania procedur awaryjnych? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Dodatkowe uwagi dotyczące oznakowania/etykiet.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/elevator-escalator-inspection-checklist-weekly-monthly-safety-features-noise-speed
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)