MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO PRÉ-OPERACIONAL ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Data da Inspeção
[ ] Leitura do Contador de Horas de Funcionamento do Equipamento
[ ] Nome do operador (Selecione o operador., Operador 1, Operador 2, Operador 3)
[ ] Estado do equipamento (antes da operação) (Selecione a condição., Excelente, Bom., Justo; feira., Pobre)
[ ] Notas/Observações (Pré-operatório)
[ ] Localização dos equipamentos
[ ] Assinatura do operador

--- MOTOR E SISTEMA DE PROPULSÃO ---
[ ] Horas de funcionamento do motor
[ ] Nível de óleo (em polegadas)
[ ] Condição do óleo (Limpo, Ligeiramente sujo., Sujo, Contaminado)
[ ] Nível do líquido de arrefecimento (Completo, Baixo, Vazio)
[ ] Temperatura do líquido de arrefecimento (durante o funcionamento, °F)
[ ] Observações sobre o desempenho do motor.
[ ] Estado do filtro de combustível (Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Fotografia do compartimento do motor.

--- SISTEMA HIDRÁULICO ---
[ ] Nível do fluido hidráulico (em polegadas)
[ ] Condição do Fluido Hidráulico (Bom., Nublado., Contaminado(a), Leitoso)
[ ] Estado da mangueira. (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre, Com fugas / A pingar / Com vazamentos)
[ ] Velocidade de extensão do cilindro (em segundos)
[ ] Observações sobre o desempenho do sistema hidráulico.
[ ] Nível de ruído da bomba (Normal, Ligeiramente elevado., Alto, Incomum)
[ ] Fotografia das tubagens hidráulicas (se houver algum vazamento).

--- PNEUS E ESTEIRAS ---
[ ] Pressão dos pneus (PSI)
[ ] Profundidade do sulco (em polegadas)
[ ] Estado dos pneus (Excelente, Bom., Justo, imparcial; feira., Pobre)
[ ] Condições da pista (Excelente, Bom., Justo; razoável; claro; feira., Pobre)
[ ] Observações sobre danos ou desgaste dos pneus/pneus e trilhos
[ ] Problemas com os pneus? (Cortes, Protuberâncias, Fendas, Barras de desgaste visíveis.)
[ ] Anexe fotos dos pneus/esteiras.

--- IMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS ---
[ ] Estado do Deck de Corte (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Pressão dos pneus (traseiros - PSI)
[ ] Estado do engate (Sem problemas., Ferrugem leve, Danos Consideráveis, Precisa de reparação.)
[ ] Observações sobre o desempenho dos anexos
[ ] Quais os implementos que estão acoplados? (Arado de vergadura, Gradeadora de discos, Agricultor, Semeadora de cereais, Pulverizador)
[ ] Volume do Reservatório do Pulverizador (em galões)
[ ] Afiadez da lâmina (Afiado(a), Sem brilho, opaco, maçante., Precisa ser afiada.)

--- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ---
[ ] Estado da estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) (Intacto e seguro, Danificado(a), Desaparecido(a) / Em falta)
[ ] Estado do cinto de segurança (Em bom estado e funcional., Danificado(a), Desaparecido(a) / Em falta)
[ ] Funcionamento das luzes (faróis, luzes traseiras, piscas) (Todos os recursos em funcionamento., Alguns não estão a funcionar., Nenhum em funcionamento.)
[ ] Data da Inspeção do Extintor de Incêndio
[ ] O alarme de reserva está funcional? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Prova Fotográfica do Equipamento de Segurança

--- LUBRIFICANTES E FLUIDOS ---
[ ] Nível do óleo do motor (em litros)
[ ] Nível do óleo hidráulico (em litros)
[ ] Nível do fluido da transmissão (em litros)
[ ] Estado do óleo do motor (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Condição do óleo hidráulico (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Data da última troca de óleo.
[ ] Nível do líquido de arrefecimento (em litros)
[ ] Observações sobre os níveis ou a condição dos fluidos.

--- SISTEMA ELÉTRICO ---
[ ] Tensão da bateria (CC)
[ ] Estado da fiação (Excelente, Bom., Justo; feira., Pobre)
[ ] Funcionalidade das luzes (faróis, luzes traseiras, piscas) (Todos os recursos estão funcionando., Alguns componentes com mau funcionamento., Nenhum em funcionamento.)
[ ] Notas sobre componentes ou problemas elétricos
[ ] Tensão de saída do gerador (se aplicável)
[ ] Condição do isolamento da fiação (Intacto, Rachado, Exposto(a), Danoso(a) / Danificado(a))

--- CONDIÇÃO GERAL ---
[ ] Descreva quaisquer sinais visíveis de danos ou corrosão.
[ ] Horas de Funcionamento Estimadas (Atuais)
[ ] Marque todas as opções que se aplicam: Existem indícios de fugas? (Fluido hidráulico, Óleo do motor, Líquido de arrefecimento, Nenhum observado.)
[ ] Avaliação geral do estado de conservação (de 1 a 5, sendo 1 = mau e 5 = excelente)
[ ] Observações sobre o estado da pintura e dos autocolantes.
[ ] Data da última grande reparação

--- MANUTENÇÃO PÓS-OPERATÓRIA ---
[ ] Data da última manutenção
[ ] Horas de funcionamento desde a última manutenção.
[ ] Observações sobre as operações ou manutenções realizadas.
[ ] Níveis de fluido verificados? (Sim, Não)
[ ] Os filtros foram verificados? (Sim, Não.)
[ ] Pressão dos pneus (PSI)
[ ] Os pontos de lubrificação foram lubrificados? (Buchas de graxa, Lubrificação da corrente, Outros)
[ ] Prazo para a Inspeção Pós-Operatória

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/farm-equipment-inspection-and-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)