KARTIERUNG VON ACKERFLÄCHEN UND BODENANALYSE-WORKFLOW FÜR DIE PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Feldstandort auswählen: Erhalten Sie geografische Koordinaten und Bodenanalysedaten für das Zielareal.
[ ] Vorherige Bodenproben-Ergebnisse abrufen: Laden Sie historische Bodenprobenanalysedaten (pH-Wert, NPK-Gehalt, organisches Material) zum Vergleich herunter.
[ ] Bodenprobenentnahme planen: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Techniker, um Bodenproben an wichtigen Punkten im Feld zu sammeln.
[ ] Neue Bodenuntersuchungsdaten eingeben: Der Benutzer gibt rohe Bodenanalysedaten ein (pH-Wert, Leitfähigkeit, Nährstoffgehalt).
[ ] Nährstoffmangel-Score berechnen: Berechnen Sie die Formel basierend auf aktuellen Daten im Vergleich zum optimalen Bereich, um Nährstofflücken zu identifizieren.
[ ] Bodenkarte mit Empfehlungen aktualisieren: Das Feld-Datenmodell mit umsetzbaren Nährstoffapplikationsraten anpassen.
[ ] Bodenempfehlungsbericht erstellen: Erstellen Sie einen umfassenden Bericht, der die Ergebnisse, vorgeschlagenen Änderungen und Maßnahmen zusammenfasst.
[ ] Agronomen über Bodenanalyse-Ergebnisse informieren: Senden Sie automatisch per E-Mail die neu generierten Bodenproben-Daten und Empfehlungen an den Agronomen.
[ ] Bodenuntersuchungsanalyse-Aufgabe zuweisen: Erstellen Sie eine Nachbearbeitungsaufgabe für die Laborverarbeitung und die Ergebniseingabe.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/agriculture/farm-field-mapping-soil-analysis-workflow-for-precision-agriculture
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)