FLUX DE TRAVAIL DE CARTOGRAPHIE DES PARCELLES AGRICOLES ET D'ANALYSE DES SOLS POUR L'AGRICULTURE DE PRÉCISION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Sélectionner le lieu du champ: Obtenir les coordonnées géographiques et les données de sol pour le champ cible.
[ ] Récupérer les anciens résultats d'analyse des sols: Récupérer les données historiques d'analyses de sol (pH, niveaux NPK, matière organique) pour comparaison.
[ ] Planifier l'échantillonnage des sols: Créer une tâche pour le technicien afin de prélever des échantillons de sol à des points clés sur le terrain.
[ ] Saisir de nouvelles données de test de sol: L'utilisateur entre les résultats bruts d'analyse de sol (pH, conductivité, niveaux de nutriments).
[ ] Calculer le score de carence en nutriments: Exécuter la formule basée sur les données actuelles par rapport à la plage optimale pour identifier les lacunes nutritionnelles.
[ ] Mettre à jour la carte des sols avec des recommandations: Modifier le modèle de données de terrain avec des taux d'application nutritifs exploitables.
[ ] Générer le rapport de recommandations de sol: Compiler un rapport complet résumant les conclusions, les amendements recommandés et les points d'action.
[ ] Notifier l'agronome des résultats du sol: Envoyer automatiquement par courriel les données de test de sol et les recommandations nouvellement générées à l'agronome.
[ ] Attribuer la tâche d'analyse des tests de sol: Créer une tâche de suivi pour le traitement en laboratoire et la saisie des résultats.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/agriculture/farm-field-mapping-soil-analysis-workflow-for-precision-agriculture
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)