ESSAI DU SYSTÈME D'EXTINCTION D'INCENDIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉSENTATION DU SYSTÈME ET PRÉPARATION ---
[ ] Date de l'inspection
[ ] Heure de début de l'inspection
[ ] Type de système (ex : à eau, à air, à préaction)
[ ] Fabricant du système
[ ] Numéro de modèle du système
[ ] Examen des rapports d'inspection et des registres d'entretien précédents
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Conditions météorologiques (Effacer, Nuageux, Pluie, Neige, Brouillard)

--- INSPECTION DES BUSES ET DE LA TUYAUTERIE ---
[ ] Identifier l'emplacement de la première buse inspectée
[ ] État de la buse (première inspection) (Bon, Endommagé, Corrodé, Obstrué, Manquant)
[ ] Nombre de buses inspectées
[ ] Description détaillée de tout dommage, de toute corrosion ou de toute obstruction de la buse
[ ] État de la tuyauterie (Général) (Bon, Corrodé, Fuite, Affaissement, Endommagé)
[ ] Description détaillée de tout dommage/fuite/affaissement de la tuyauterie
[ ] État des supports/suspentes (Sécurisé, Desserré, Corrodé, Manquant)
[ ] Télécharger une photo des problèmes constatés

--- VÉRIFICATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ---
[ ] Pression de la conduite principale d'eau (PSI)
[ ] Pression du système d'arrosage (PSI)
[ ] Débit du système (GPM)
[ ] Type d'approvisionnement en eau (Eau municipale, Pompe à incendie, Réservoir, Autre)
[ ] Adéquation de l'approvisionnement en eau (Adéquat, Marginal, Inadéquat)
[ ] Notes/Observations concernant l'approvisionnement en eau
[ ] Date du dernier essai hydrostatique de l'alimentation en eau
[ ] Pression d'épreuve hydrostatique (PSI)

--- CONTRÔLES DU PANNEAU DE COMMANDE ET DU SYSTÈME D'ALARME ---
[ ] Tension du panneau (V)
[ ] Tension de la batterie (V)
[ ] État du panneau (Normal, Problème, Alarme)
[ ] État du dispositif de surveillance (Normal, Alarme, Problème)
[ ] Tests fonctionnels effectués (sélectionnez tout ce qui s'applique) (Test d'alarme, Test du dispositif auxiliaire, Surveillance des détecteurs de fumée, Test du commutateur de débit, Test du commutateur d'inviolabilité)
[ ] Notes de vérification du signal d'alarme
[ ] Dernière mise à jour du logiciel du panneau

--- ESSAI DES TÊTES DE GICLEURS (DÉBIT ET COUVERTURE) ---
[ ] Température d'essai de la tête de gicleur (ambiante)
[ ] Méthode d'essai des têtes de gicleurs (le cas échéant) (Essai hydraulique, Vérification de la température, Inspection visuelle, Autre (Précisez))
[ ] État observé de la tête de sprinkler (ex. : corrosion, dommages)
[ ] Pression de refoulement (PSI) - Tête d'extinction (si testée)
[ ] Temps de décharge (secondes) - Tête d'extinction (si testée)
[ ] Mode de projection de la tête d'extinction (Correct, Incorrect (Précisez))
[ ] Description de toute anomalie observée dans le jet ou la couverture
[ ] La couverture des têtes d'extinction est-elle adéquate ? (Oui, Non)

--- TESTS DES SYSTÈMES DE RISQUES PARTICULIERS (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Type de système (le cas échéant) (Agent propre (FM-200, Novec, etc.), Système à mousse, Produit chimique sec, CO2, Autre (Précisez))
[ ] Précisez le type de système « Autre » (si sélectionné)
[ ] Durée du test de décharge (secondes)
[ ] Débit de refoulement lors de l'essai (GPM/LPM)
[ ] Intégrité de la buse (agent propre/mousse) (Passer, Échec, N/A)
[ ] Observations/Notes (Agent propre/Mousse)
[ ] Photo/Vidéo du test de décharge
[ ] Date de dernière maintenance/révision

--- DOCUMENTATION ET RAPPORTS ---
[ ] Date du test
[ ] Heure de début du test
[ ] Résumé des résultats des tests
[ ] Pression de l'eau (PSI)
[ ] Débit d'eau (GPM)
[ ] Écarts par rapport à la procédure standard (le cas échéant)
[ ] Des lacunes ont-elles été constatées ? (Oui, Non)
[ ] Mesures correctives requises
[ ] Documentation complémentaire (ex. : diagrammes de flux, relevés de pression)
[ ] État du système (Opérationnel, À réparer, Hors service)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-testing
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)