FUNDAMENTSTÜTZEN-KONTROLLLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORABPRÜFUNG ---
[ ] Abfüllungsdatum
[ ] Gießzeit
[ ] Genehmigter Ausgießplan? (Ja., Nein.)
[ ] Betonfestigkeit (f'c)

[ ] Eingabe von Prüfkommentaren (falls zutreffend)
[ ] Sind Versorgungsleitungen geortet und markiert? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Wettervorhersage-Überprüfung & Maßnahmenplan (falls erforderlich)
[ ] Liegt ein Wassermanagementplan vor? (Ja, Nein.)

--- RICHTAUSRICHTUNG UND ABMESSUNGEN DER SCHALUNG ---
[ ] Sohlenbreite (tatsächlich)
[ ] Fußlänge (tatsächlich)
[ ] Sohlenabmessung (tatsächlich)
[ ] Prüfung der Pegabweichung (max.)

[ ] Richtplanung der Schalung (genau, Geringfügige Abweichung (innerhalb der Toleranz), Erhebliche Abweichung (außerhalb der Toleranz) – Erfordert Korrektur)
[ ] Eckausrichtung (Quadrat, Leicht versetzt, Deutlich außerhalb des rechten Winkels)
[ ] Hinweise zu Abweichungen/Dimensionen/Erforderliche Korrekturen

--- SCHALUNGSSTÜTZEN UND -VERSTREBUNGEN ---
[ ] Abstand innerhalb von geschweiften Klammern (Max)
[ ] Höhe der Schalung
[ ] Stützungszustand (Gut, gerecht, arm)
[ ] Vorhandene Aussteifungen (Geschweifte Klammern, Vertikale Stützen, Horizontale Beschränkungen, Schubmauern)
[ ] Stützbauwerksicherheitsbewertung (stabil, Leicht labil, Instabil)
[ ] Kommentare zu Aussteifung und Abstützung

--- SCHALUNGSMATERIALIEN & ZUSTAND ---
[ ] Feuchtigkeitsgehalt der Schalung (%)

[ ] Schalungsmaterialtyp (Sperrholz, OSB, Stahl, Aluminium, Andere)
[ ] Beschreibung des Zustands der Schalung (Risse, Spalten usw.)
[ ] Öl- oder Fettansammlung auf der Schalungsoberfläche (Ja., Nein.)
[ ] Schalungsbehandlung (falls zutreffend) (Trennmittel aufgetragen, wasserdicht gemacht, Unbehandelt, Andere)
[ ] Fotos vom Zustand der Schalung

--- BEWEHRUNG: ÜBERDECKUNG UND EINBRINGUNG ---
[ ] Mindestbetonüberdeckung (mm)
[ ] Gemessene Betondeckung (mm) – Position 1
[ ] Gemessene Betondicke (mm) – Position 2
[ ] Gemessene Betondicke (mm) - Position 2
[ ] Bewehrungsdrähte sicher gebunden? (Ja., Nein, NA)
[ ] Beweise für fehlerhafte Stahlplatzierung?
 (Falsche Abstände, Unzureichende Überschneidung, Falsche Position, Keine Probleme)
[ ] Bemerkungen zum Bewehrungsstahl-Einbau/Betondeckung

--- VERSORGUNGSLEITUNGEN UND HINDERNISSE ---
[ ] Werden unterirdische Versorgungsleitungen identifiziert und markiert? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Angaben zum Verlauf von Versorgungsleitungen (falls zutreffend)
[ ] Werden bestehende Hindernisse (z. B. Felsen, Trümmer) beseitigt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Details zu verbleibenden Hindernissen und Maßnahmen zur Abmilderung:
[ ] Nutzenmarkierung/Bestandspläne (falls vorhanden):
[ ] Abstand von der Schalung zur nächsten Versorgungseinrichtung (in Fuß/Meter):

--- WETTERASPEKTE ---
[ ] Lufttemperatur (aktuell)
[ ] Wassertemperatur (aktuell)
[ ] Wettervorhersage (nächste 24 Stunden) (Klar, Teilweise bewölkt, Regen, Schnee, Gewitter)
[ ] Gefahr von Frost? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zum Wettereinfluss/zur Schadensminderung

--- SICHERHEIT & ZUGANG ---
[ ] Werden von allen Mitarbeitern die geeigneten PSA (Persönliche Schutzausrüstung) verwendet? (Ja, das gesamte Personal trägt die vorgeschriebene PSA., Nein, einige Mitarbeiter tragen die vorgeschriebene PSA nicht., Keine Personen anwesend.)
[ ] Sind Absperrungen und Warnschilder um den Arbeitsbereich aufgestellt? (Ja, die Barrieren und Beschilderung sind ausreichend., Nein, Barrieren/Beschilderung fehlt oder ist unzureichend., N/A – Kein öffentlicher Zugang)
[ ] Anzahl der Zugangspunkte zur Schalung?
[ ] Zustand der Zufahrtsroute (Klar und sicher, Leicht versperrt, Gefährlich – erfordert sofortige Aufmerksamkeit)
[ ] Gibt es beobachtete Sicherheitsbedenken oder Gefahren?
[ ] Inspektorenunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/footing-formwork-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)