LISTA KONTROLNA INSPEKCJI SZALUNKÓW POD FUNDAMENTY

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WERYFIKACJA PRZED NALANIEM ---
[ ] Data nalewania
[ ] Czas na wylewanie.

[ ] Zatwierdzony plan nalewania?
 (Tak., Nie.)
[ ] Wytrzymałość betonu (f'c)
[ ] Komentarze do weryfikacji projektu (jeśli dotyczy)
[ ] Zlokalizowane i oznaczone media? (Tak, Nie, N/A)
[ ] Ocena prognozy pogody i plan działań zapobiegawczych (jeśli to konieczne)
[ ] Czy plan gospodarki wodnej jest wdrożony? (Tak., Nie.)

--- WYRÓWNANIE I WYMIARY SZALUNKÓW ---
[ ] Szerokość podstawy (rzeczywista)
[ ] Długość podeszwy (rzeczywista)
[ ] Głębokość posadowienia (rzeczywista)

[ ] Sprawdzenie odchylenia poziomu (maks.)

[ ] Wyrównanie szalunków z planem (Dokładny, Nieznaczne odchylenie (w granicach tolerancji), Znacząca odchylenie (poza dopuszczalnym zakresem) – wymaga korekty.)
[ ] Wyrównanie narożnika (Kwadrat, Nieco poza ustawieniem., Znacznie poza kątem prostym)
[ ] Uwagi dotyczące rozbieżności wymiarowych / poprawki wymagane

--- PODPORY I WZMOCNIENIA SZALUNKÓW ---
[ ] Maksymalny odstęp między nawiasami
[ ] Wysokość szalunku
[ ] Stan usztywnienia (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Rodzaje wsporników obecne (Nawiasy ukośne, Podpory pionowe, Ograniczenia poziome, Ściany nośne)
[ ] Ocena Stabilności Szalunków (Stabilny, Nieco niestabilny, niestabilny)
[ ] Komentarze dotyczące wzmocnień i podpór

--- MATERIAŁY DO RUSZTOWANIA I ICH STAN ---
[ ] Zawartość wilgoci w szalunku (%)
[ ] Rodzaj materiału szalunkowego (Sklejka, OSB, Stal, Aluminium, Inny)
[ ] Opis stanu szalunków (pęknięcia, rysy, itp.)

[ ] Obecność oleju/tłuszczu na powierzchni szalunków (Tak., Nie.)
[ ] Uszczelnianie szalunków (jeśli dotyczy) (Zastosowany środek oddzielający, Wodoodporny, Nielaszczliwy, Inny)
[ ] Zdjęcia stanu szalunków

--- ZBROJENIE I JEGO ROZMIESZCZENIE ---
[ ] Minimalna osłona betonowa (mm)

[ ] Mierzona osłona betonowa (mm) - Położenie 1
[ ] Mierzona grubość osłony betonowej (mm) - Lokalizacja 2
[ ] Mierzona grubość osłony betonowej (mm) – Położenie 2
[ ] Zabezpieczenie drutu łączącego prętów zbrojeniowych? (Tak., Nie, NA)
[ ] Problemy z rozmieszczeniem zbrojeń? (Błędne odstępy, Niewystarczające pokrycie.
, Niewłaściwe umiejscowienie, Bez problemów)
[ ] Komentarze dotyczące umiejscowienia/zadaszenia prętów zbrojeniowych

--- UDOGODNIENIA I PRZESZKODY ---
[ ] Czy podziemne instalacje zostały zidentyfikowane i oznaczone? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Informacje o lokalizacji mediów (jeśli dotyczą)
[ ] Czy usunięto istniejące przeszkody (np. skały, gruz)? (Tak., Nie, N/A)
[ ] Szczegóły dotyczące wszelkich pozostałych przeszkód oraz plany ich łagodzenia.
[ ] Dokumentacja lokalizacji mediów/plany powykonaniowe (jeśli dostępne):
[ ] Odległość od szalunku do najbliższej instalacji (w stopach/metrach):

--- ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE POGODY ---
[ ] Temperatura powietrza (aktualna)
[ ] Temperatura mokrego termometru (aktualna)
[ ] Prognoza pogody (następne 24 godziny)
 (Czysty, Częściowo zachmurzone, Deszcz, Śnieg, Burze)
[ ] Możliwość wystąpienia przymrozku? (Tak., Nie)
[ ] Uwagi dotyczące wpływu pogody/łagodzenia skutków.

--- BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘP ---
[ ] Czy cały personel używa odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej? (Tak, cały personel nosi wymagany sprzęt ochrony indywidualnej., Nie, nie wszyscy pracownicy używają wymaganego sprzętu ochrony indywidualnej., Brak osób obecnych.
)
[ ] Czy wokół obszaru roboczego ustawiono barykady i znaki ostrzegawcze? (Tak, barykady i oznakowanie odpowiednie., Nie, brak barier/znaków ostrzegawczych lub są niewystarczające., Brak dostępu dla osób z zewnątrz.)
[ ] Liczba punktów dostępu do szalunków?

[ ] Stan drogi dojazdu (Czyste i bezpieczne, Lekko zasłonięty, Niebezpieczne - Wymaga natychmiastowej interwencji.)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś problemy z bezpieczeństwem lub zagrożenia?
[ ] Podpis Inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/footing-formwork-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)