GABELSTAPLER-INSPEKTIONS- UND WARTUNGSCHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-PRÜFUNG ---
[ ] Datum der Inspektion
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Betriebsname
 (Auswahl des Operators, Betreiber 1, Betrieb 2, Betreiber 3)
[ ] Gabelstapler-Kennzeichnung/Bestandteil-Etikett (Flurförderzeug-ID auswählen, Flugförderwagen 001, Flurförderzeug 002, Flurförderzeug 003)
[ ] Überprüfen Sie den Zustand des Sicherheitsgurts. (funktional, beschädigt, Fehlt)
[ ] Überprüfe Hupe. (Funktionell, Nicht funktionsfähig)
[ ] Überprüfen Sie die Lichter (Scheinwerfer, Bremslichter, Blinker) (Funktionell, Nicht funktionsfähig)
[ ] Überprüfen Sie den Rückfahrwarner. (Funktionell, Nicht funktionsfähig)

--- FÜLLSTÄNDE UND ZUSTAND ---
[ ] Ölstand (Zoll)
[ ] Zustand des Motoröls (sauber, Leicht schmutzig, Schmutzig/Schlammig)
[ ] Kühlmittelstand (Zoll)
[ ] Kühlmittelzustand (Klar, Bewölkt, Rostig/Schmutzig)
[ ] Hydraulikflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Beschreiben Sie eventuelle Undichtigkeiten.
[ ] Kraftstoffzustand (Sauber, Schmutzig/Verunreinigt)

--- REIFEN & FELGEN ---
[ ] Reifen Zustand (pro Reifen) (Gut, gerecht, beschädigt, Muss ersetzt werden.)
[ ] Reifendruck (PSI) - Vorne Links
[ ] Reifendruck (PSI) – Vorderes Rechtes Rad
[ ] Reifendruck (PSI) – Links Hinten
[ ] Reifendruck (PSI) – Rechts hinten
[ ] Radschaden (Kein., Risse, Gebogen, Fehlende Radmuttern)
[ ] Hinweise zu Reifen/Rädern (z. B. Schnitte, Beulen, übermäßiger Verschleiß)

--- GABELN & ANBAUTEILE ---
[ ] Gabelbreite (Zoll)
[ ] Gabelnusslänge (Zoll)
[ ] Gabelzustand (Gut, gerecht, Schlechter Zustand – Reparatur/Ersatz erforderlich)
[ ] Besteckbeschädigung (Keine., Leichte Gebrauchsspuren, Risse, Knicke, Erhebliche Beschädigung – Austausch erforderlich)
[ ] Anhangart (falls zutreffend) (Gabeln (Standard), Seitenverschieber, Drehzahlmesser, Klemme, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Anhänge: Notizen/Details (falls „Sonstiges“ oben ausgewählt)
[ ] Anhang Foto (bei festgestellten Problemen)

--- SICHERHEITSAUSRÜSTUNG ---
[ ] Horner Funktionalität (funktional, fehlerhaft)
[ ] Scheinwerferfunktion (funktional, fehlerhaft)
[ ] Ersatz-Alarmsystemfunktion (Funktionell, fehlerhaft)
[ ] Sicherheitsgurzfestigkeit (unversehrt, Beschädigt/Fehlend)
[ ] Lenklicht (falls vorhanden) (funktional, Nicht ausgestattet, fehlerhaft)
[ ] Reflexionskraft-Bedingung (Unbeschädigt und sauber, Beschädigt oder fehlt
)

--- MECHANISCHE BAUTEILE ---
[ ] Betriebsstunden
[ ] Motorzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Übertragungsart (Automatisch, Handbuch)
[ ] Bremsleistung (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Lenkbetrieb (glatt, Auffällige Spielweise, Schwierige Lenkung)
[ ] Hinweise zu mechanischen Bauteilen

--- HYDRAULIKSYSTEM ---
[ ] Überprüfung des Hydraulikflüssigkeitsstands
[ ] Hydraulikflüssigkeitszustand (Farbe, Geruch, Verunreinigungen)
[ ] Hydrauliköl-Druck (PSI)
[ ] Hosenzustand (Gut, Leichte Gebrauchsspuren, Erheblicher Verschleiß/Beschädigung, Undicht)
[ ] Zylinderzustand (Gut, Geringfügiges Austreten, Erhebliche Undichtigkeit, Langsame Bewegung)
[ ] Pumpenleistung (Normal, Lärmig, Reduzierter Durchfluss, Unberechenbarer Betrieb)
[ ] Erkennbare hydraulische Leckagen (Ort und Beschreibung)

--- WARTUNGSPROTOKOLL-ÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Letztes Datum der geplanten Wartung
[ ] Betriebsstunden seit der letzten Wartung
[ ] Zusammenfassung früherer Wartungsprobleme
[ ] Wurden wiederkehrende Probleme festgestellt? (Ja., Nein.)
[ ] (Bei Ja) Wiederkehrende Probleme beschreiben
[ ] Nächster geplanter Wartungstermin
[ ] Geschätzte Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung
[ ] Vorherige Wartungsprotokolle hochladen (optional)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/forklift-inspection-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)