LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI WÓZKA WIDŁOWEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEDOPERACYJNA INSPEKCJA ---
[ ] Data kontroli
[ ] Czas inspekcji
[ ] Nazwa operatora (Wybierz operatora, Operator 1, Operator 2, Operator 3)
[ ] Identyfikator wózka widłowego / Etykieta zasobu (Wybierz ID wózka widłowego, Wózek widłowy 001
, Wózek widłowy 002, Wózek widłowy 003)
[ ] Sprawdź stan pasów bezpieczeństwa. (Funkcjonalny, Uszkodzony, Zaginiony
)
[ ] Sprawdź funkcję rogu. (Funkcjonalny, Nie działa.
)
[ ] Sprawdź światła (światła przednie, światła stopu, kierunkowskazy). (Funkcjonalny, Niesprawny)
[ ] Sprawdź alarm zapasowy (Funkcjonalny, Niesprawny)

--- POZIOMY I STAN PŁYNÓW ---
[ ] Poziom oleju silnikowego (cale)
[ ] Stan oleju silnikowego (Czysty, Lekko brudny, Brudny/Błotny)
[ ] Poziom płynu chłodniczego (cale)

[ ] Stan płynu chłodniczego (Czysty, Pochmurne, Zardzewiały/Brudny)
[ ] Poziom płynu hydraulicznego (cale)
[ ] Opisz wszelkie wycieki płynów (jeśli występują).
[ ] Stan paliwa (Czysty, Brudny/Zanieczyszczony)

--- OPONY I FELGI ---
[ ] Stan opon (każda opona)
 (Dobrze., Sprawiedliwy, Uszkodzony, Wymaga wymiany.
)
[ ] Ciśnienie w oponie (PSI) - Przedni Lewy
[ ] Ciśnienie w oponie (PSI) - Prawy przód
[ ] Ciśnienie w oponie (PSI) - Lewa tylna
[ ] Ciśnienie w oponie (PSI) - tył, prawa strona
[ ] Uszkodzenie koła (Żaden., Pęknięcia, Zgięty, Brakujące nakrętki kół)
[ ] Uwagi dotyczące opon/felg (np. przecięcia, wybrzuszenia, nadmierne zużycie)

--- WIDELCE I PRZYSTAWKI ---
[ ] Szerokość wideł (cale)

[ ] Długość widelca (cale)

[ ] Stan widelca (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga naprawy/wymiany)
[ ] Uszkodzenia widelców (Żaden., Lekkie ślady użytkowania, Pęknięcia, Zgięcia, Znaczące uszkodzenia - wymaga wymiany.)
[ ] Typ załącznika (jeśli dotyczy) (Widły (standardowe), Przesuwany bocznik, Rotator, Szczelina, Inne (Proszę określić w polu tekstowym)
)
[ ] Uwagi/Szczegóły do załącznika (jeśli powyżej wybrano opcję „Inne”)
[ ] Dołączone zdjęcie (w przypadku wykrytych problemów)

--- SPRZĘT OCHRONNY ---
[ ] Funkcjonalność klaksonu (Funkcjonalny, Wadliwy)
[ ] Funkcjonalność świateł przednich (Funkcjonalny, Wadliwy)
[ ] Funkcjonalność zapasowego alarmu (Funkcjonalny, Uszkodzony)
[ ] Integralność pasów bezpieczeństwa (Nienaruszony, Uszkodzone/Brakujące)
[ ] Światło kierunkowe (jeśli jest wyposażone) (Funkcjonalny, Nie wyposażony, Wadliwy)
[ ] Warunki dotyczące elementów odblaskowych o wysokiej widoczności (Nienaruszone i czyste., Uszkodzone lub brakujące)

--- KOMPONENTY MECHANICZNE ---
[ ] Godziny pracy silnika
[ ] Stan silnika (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Typ nadawania (Automatyczny, Instrukcja obsługi)
[ ] Wydajność hamulców (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Obsługa układu kierowniczego (Gładki, Wyraźna gra, Ciężkie sterowanie)
[ ] Uwagi dotyczące komponentów mechanicznych

--- UKŁAD HYDRAULICZNY ---
[ ] Sprawdzenie poziomu płynu hydraulicznego
[ ] Stan płynu hydraulicznego (kolor, zapach, zanieczyszczenia)
[ ] Ciśnienie oleju hydraulicznego (PSI)
[ ] Stan węży (Dobrze., Lekkie ślady użytkowania, Znaczne zużycie/uszkodzenia, Nieszczelność)
[ ] Stan cylindra (Dobrze., Niewielkie wycieki, Znaczące wycieki, Przywieranie/Powolny ruch)
[ ] Wydajność pomp (Normalny, Głośny, Zmniejszony przepływ, Nieregularne działanie)
[ ] Obserwowane wycieki hydrauliczne (lokalizacja i opis)

--- WERYFIKACJA DOKUMENTACJI SERWISOWEJ ---
[ ] Ostatnia data planowanego przeglądu
[ ] Godziny pracy od ostatniej konserwacji
[ ] Podsumowanie poprzednich problemów z utrzymaniem
[ ] Czy zauważono jakieś powtarzające się problemy? (Tak., Nie)
[ ] (Jeśli tak) Opisz powtarzające się problemy.
[ ] Data kolejnego planowanego przeglądu
[ ] Szacunkowy czas pracy do następnego przeglądu
[ ] Prześlij poprzedni dziennik konserwacji (opcjonalne)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/forklift-inspection-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)