LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX ---
[ ] Type de matériau spécifié ? (Oui., Non.)
[ ] Qualité du bois spécifiée ? (Oui., Non.)
[ ] Épaisseur d'acier spécifiée (le cas échéant) ? (Oui., Non.)
[ ] Quantité reçue
[ ] Quantité commandée

[ ] Le matériau correspond-il aux spécifications ? (Oui., Non.)
[ ] Notes de divergence
[ ] Bordereau d'expédition/Manifeste

--- LIVRAISON ET STOCKAGE
 ---
[ ] Date de livraison

[ ] Mode de livraison (camion, rail, etc.) (camion, Rail, Autre)
[ ] État du véhicule de livraison (Bon., Juste, Pauvre)
[ ] Remarques sur l’état du véhicule (le cas échéant)

[ ] La marchandise a-t-elle été sécurisée pendant le transport ?
 (Oui, Non., N/A
)
[ ] Description de l'espace de stockage
[ ] Matériaux protégés des intempéries ?
 (Oui., Non., Partiellement)
[ ] Observations concernant le stockage (p. ex. surface plane, couvert, etc.)

--- QUALITÉ DU BOIS ---
[ ] Présence de retrait (réduction de largeur due à une perte de bois)
 (Rien., Mineur, Modéré
, Important, Inacceptable)
[ ] Présence de nœuds (Rien., Petit/Étroit
, Moyen, Large/Loose :

Grand(e)/Ample/Lâche/Détendue, Inacceptable)
[ ] Déviation de la rectitude (pouces par 16 pieds)

[ ] Description des défauts apparents
[ ] Vérification des notes (Clair et lisible, Présent et difficile à lire, Manquant, Non applicable.
)
[ ] Teneur en eau (%)

[ ] Flexion/Coup de tête (Rien., Mineur, Modéré
, Sévère)

--- QUALITÉ DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE (SI APPLICABLE) ---
[ ] Épaisseur de l'acier
[ ] Qualité de l'acier (p. ex., G60, G90)
 (G60, G90, Autre (préciser)
)
[ ] Type de revêtement (p. ex. galvanisé, zingué) (Stimulé
, Zingué, Autre (préciser)
)
[ ] Description du revêtement (si Autre est sélectionné)
[ ] Déviation de la rectitude (valeur maximale autorisée)

[ ] Condition du bord (p. ex. aigu, arrondi) (Acéré
, Arrondi, Autre (préciser)
)
[ ] Description des conditions limites (si Autre est sélectionné)
[ ] Télécharger une photo de la structure en acier (échantillon représentatif)

--- FIXATIONS ---
[ ] Mesure de clous/vissages (en pouces)
[ ] Longueur des clous/visses (pouces)

[ ] Type de clou/vis (Clou commun
, Clou à encastrer, Clou à placo, Vis à bois, Vis de construction, Autre (Préciser)
)
[ ] Revêtement (Cocher toutes les options applicables) (Stimulé
, Acier inoxydable, Galvanisé à chaud, Rien.)
[ ] Respect des spécifications (Conforme, Non conforme, NA
)
[ ] Remarques/Observations (p. ex. rouille, dommages, incohérences)

[ ] Documentation photographique (si non conforme)

--- TENEUR EN EAU ---
[ ] Teneur moyenne en humidité (%)

[ ] Teneur maximale admissible en eau (%)
[ ] Teneur minimale admissible en eau (%)
[ ] Type d'humidimètre (Type de goupille, Sans punaise, Autre)
[ ] Observations concernant les relevés d'humidité (par exemple, zones d'humidité élevée)
[ ] Taux d'humidité conforme aux spécifications ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Certificat d'étalonnage de l'humidimètre (si disponible)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/framing-material-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)