OPTIMIERUNG DER EINSATZPLANUNG FÜR MULDENKIPPER

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Verfügbarkeit der Fahrzeugflotte abrufen: Rufen Sie alle aktiven Muldenkipper aus dem Flotten-Datenmodell ab, um verfügbare Einheiten zu identifizieren.
[ ] Aktuelle Bestellungen abrufen: Rufen Sie aus dem Produktionsplanungsmodell noch ausstehende Ladeanforderungen oder Produktionsziele ab.
[ ] Fahrerzuweisungen abrufen: Rufen Sie die aktuellen Schichtpläne und den Ermüdungszustand der Fahrer aus dem Personal-/Fahrermodell ab.
[ ] Erforderliche Kapazität berechnen: Berechnen Sie das für die nächste Stunde benötigte Gesamtvolumen anhand der Produktionsziele im Vergleich zur aktuellen Ladekapazität der Lastwagen.
[ ] Gesamt-Nutzlastkapazität: Addieren Sie die maximale Ladekapazität aller als „verfügbar“ gekennzeichneten Lastwagen, um festzustellen, ob sie die erforderliche Kapazität erreicht.
[ ] Ermitteln Sie die Versandlücke.: Subtrahieren Sie die verfügbare Gesamtkapazität von der benötigten Kapazität, um festzustellen, ob mehr Lastwagen oder schnellere Durchlaufzeiten erforderlich sind.
[ ] Erstelle eine Einsatzzuweisung.: Erstellen Sie einen neuen Eintrag unter „Versandanweisung“, der einen bestimmten Lkw, Fahrer und Beladeort miteinander verknüpft.
[ ] Fahrer einer Route zuordnen: Erstellen Sie eine Aufgabe für den zugewiesenen Fahrer, damit dieser die neue Route bestätigt und mit der Tour beginnt.
[ ] Benachrichtigen Sie den Bedienenden der Laderampe.: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Bediener des Baggers/Laders, damit dieser die Ankunft des ankommenden Lastwagens vorbereiten kann.
[ ] Status des Fahrzeugs aktualisieren: Ändern Sie den Status des ausgewählten Muldenkippers von „Verfügbar“ in „In Transit/Beschäftigt“.
[ ] Senden Sie eine Benachrichtigung über den Versand.: Senden Sie eine E-Mail an den zuständigen Bauleiter, in der Sie den aktualisierten Einsatzplan und die Auslastung der Fahrzeugflotte mitteilen.
[ ] Fahrer: Routenhinweis: Senden Sie dem Fahrer eine SMS mit den genauen Koordinaten des Be- und Entladepunkts und der Prioritätsstufe.
[ ] Produktionsprotokoll aktualisieren: Aktualisieren Sie den aktuellen Produktionsauftragseintrag mit der erwarteten Tonnenmenge, die verarbeitet wird.
[ ] Berechnen Sie den stündlichen Wirkungsgrad des Betriebszyklus.: Addieren Sie die Gesamtdauer aller abgeschlossenen Fahrten, um die durchschnittliche Fahrzeit für den aktuellen Zeitraum zu berechnen.
[ ] Bericht zur Schichtproduktivität erstellen: Erstellen Sie einen zusammenfassenden Bericht, in dem die tatsächlich transportierte Nutzlast mit dem für die Schicht geplanten Zielwert verglichen wird.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/mining-management/haul-truck-dispatch-optimization
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)