MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'ENTRETIEN DES CHAMBRES D'HÔTEL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ARRIVÉE / PARCOURS QUOTIDIEN ---
[ ] Date de l'inspection
[ ] Heure de la visite guidée
[ ] État général de la pièce (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Observations détaillées sur l'état de la pièce
[ ] Problèmes apparents (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (Poussière, Taches, Dommages, Odeurs, Bruit)
[ ] Numéro de chambre

--- SYSTÈME CVC ---
[ ] Température ambiante (en degrés Fahrenheit)
[ ] Température de l'air soufflé (Fahrenheit)

[ ] Température de retour (en Fahrenheit)
[ ] Condition de filtrage (Propre, Légèrement sale, Sale – Remplacer, Très sale - Remplacer)
[ ] Date du dernier remplacement du filtre
[ ] Moment de l'inspection
[ ] Niveau sonore (Normal, Légèrement bruyant., Excessivement bruyant)
[ ] Notes et observations

--- PLOMBERIE ---
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Fonctionnement de la robinetterie (Fonctionnant correctement, Gouttant, Faible débit, Brisé(e))
[ ] Performance de la chasse d'eau (Évacuation correcte, Tir faible, Obstrué, Course)
[ ] Temps de vidange (secondes)

[ ] État de la pomme de douche (Bien., Obstrué, Fuite)
[ ] Observations concernant les fuites ou bruits anormaux

--- ÉLECTRIQUE ---
[ ] Tension de sortie (V)
[ ] Puissance de l'ampoule (W)

[ ] État de l'appareil d'éclairage (Travaillant, Tamisé, Ne fonctionne pas., Endommagé(e))
[ ] Fonctionnalité des prises électriques (Travaillant, Ne fonctionne pas., Étincelle, lâche)
[ ] Date du dernier contrôle électrique
[ ] Observations sur l'état électrique

[ ] État du détecteur de fumée (Fonctionnement (Feu vert)
, Batterie faible (voyant jaune), Ne fonctionne pas (pas de lumière)
)

--- MEUBLES ET ÉQUIPEMENTS ---
[ ] État du cadre de lit (1-5, 1=Excellent, 5=Endommagé)
[ ] État du revêtement de siège (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, À remplacer)
[ ] Fonctionnement de la lampe (1-5, 1=Fonctionnel, 5=Hors service)
[ ] Notes de surface – Bureau/Table
[ ] Fonctionnalités TV (Travaillant, Pas de photo., Pas de son, Problème distant, À réparer)
[ ] État du miroir (1-5, 1=Parfait, 5=Fissuré)

--- SALLE DE BAIN
 ---
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] État de la pomme de douche (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Fonction de chasse d'eau (Normal, Faible, Fuite, Course)
[ ] Temps d'évacuation (secondes)

[ ] Observations sur l'état des carreaux et du joint.
[ ] État miroir (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier nettoyage des joints

--- SÉCURITÉ DES FENÊTRES ET DES PORTES ---
[ ] État du verrouillage de la fenêtre (Fonctionnel
, Dysfonctionnement, Manquant(e))
[ ] État du verrouillage de la porte (Fonctionnel
, Dysfonctionnement, Manquant(e)
)
[ ] État des charnières (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais)
[ ] État du chambranle (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais)
[ ] Conseils concernant la sécurité des fenêtres et des portes
[ ] Fonctionnalité de loquet mort. (Travaillant, Rigide/Difficile à manipuler, Absent)
[ ] Date de la dernière inspection de sécurité

--- PRODUITS DE NETTOYAGE ET COMMODITÉS ---
[ ] Flacons de shampoing restants
[ ] Flacons d'après-shampoing restants
[ ] Savons restants
[ ] Rouleaux de papier toilette restants
[ ] Capsules de café (Régulier, Café décaféiné, Mélange spécial
)
[ ] Capsules de café restantes
[ ] Réapprovisionner les articles de confort (Shampoo
, Après-shampooing, Savon, Lotion, Café
)

--- RÉPARATIONS ET SUIVI ---
[ ] Description de la réparation
[ ] Niveau de priorité (1-5, 1=élevée)
[ ] Date de signalement
[ ] Date de fin estimée
[ ] Technicien affecté (Technicien A, Technicien B, Technicien C)
[ ] Notes techniques/Mises à jour
[ ] Statut (Ouvert, En cours, Terminé(e), En attente
)
[ ] Date d'achèvement

--- ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ---
[ ] État du détecteur de fumée (Fonctionnel(le), Besoin de piles, Défectueux - Remplacer
, Manquant)
[ ] Inspection des extincteurs (Passez., Besoin de recharge, Défectueux - Remplacer, Manquant(e))
[ ] Date du dernier service extincteur
[ ] Éclairage des issues de secours (Fonctionnel
, Tamisé, Défectueux - Remplacer
, Manquant(e)
)
[ ] Niveau de la pile du détecteur de fumée (le cas échéant)
[ ] État du détecteur de monoxyde de carbone (le cas échéant)
 (Fonctionnel
, Nécessite des piles, Défectueux - Remplacer, Manquant)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hotel-room-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)