CHECKLISTE FÜR DIE INSTALLATION VON HLK-LUFTKANÄLEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORINSTALLATION & PLANUNG ---
[ ] Überprüfung von HLK-Plänen und -Spezifikationen? (Ja., Nein.)
[ ] Überprüfung der HLK-Genehmigung(en)? (Ja., Nein.)
[ ] Planprüfungsabschlussdatum
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse und Abweichungen der Planprüfung
[ ] Standortaufnahme abgeschlossen? (Ja., Nein)
[ ] Standortbedingungen (Hindernisse, vorhandene Versorgungsleitungen usw.)
[ ] Geschätzte Länge der Luftkanäle (Fuß)
[ ] Liefertermin für Material bestätigen? (Ja., Nein.)
[ ] Standort des Materialablagebereichs

--- MATERIALPRÜFUNG UND -LAGERUNG ---
[ ] Luftkanal-Bestellmenge (Gesamtlänge in Fuß)
[ ] Empfangene Lüftungskanaltyp (Verzinkter Stahl, Aluminium, Edelstahl, Flexible Lüftungsrohre, Andere)
[ ] Messung des erhaltenen Stahls (falls zutreffend) (0,018, 0,020, 0,025, Andere)
[ ] Wareneingangsmeldungen (Schäden, fehlende Artikel usw.)
[ ] Empfangene Isolationsart (Glasfaser, Schaum, Mineralwolle, Andere)
[ ] Empfangene R-Wert-Angaben zur Dämmung
[ ] Materialannahmebericht / Lieferschein
[ ] Lagerort-Hinweise (z. B. überdacht/nicht überdacht, vor Witterungseinflüssen geschützt)
[ ] Zustand der gelieferten Materialien (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

--- KANALFÜHRUNG UND - MONTAGE ---
[ ] Abweichung der Leitungs­länge (Zoll)
[ ] Kanaldurchmesserabweichung (Zoll)
[ ] Verwendeter Verbindungstyp (z. B. gekrimpt, verschraubt, geschweißt) (Gekräuselt, verpfuscht, geschweißt, Sonstiges – Bitte angeben)
[ ] Beschreibung des anderen Verbindungstyps (falls ausgewählt)
[ ] Verwendete Dichtstoffarten (alle zutreffenden auswählen)
 (Bitumen, Alufolie-Klebeband, UL 181 Gelistet Rohrdichtmittel, Kein.)
[ ] Kanaldetailausrichtung (Ausgerichtet, Geringe Fehlausrichtung (weniger als 1/4 Zoll), Erhebliche Abweichung (größer als 1/4 Zoll) – Benötigt Korrektur)
[ ] Fotografische Dokumentation wichtiger Verbindungen

--- KANÄLE INSTALLATION UND BEFESTIGUNG ---
[ ] Halterabstand (Fuß)
[ ] Maximale Durchbiegung (Zoll)
[ ] Verwendeter Haken-Typ (Kleiderbügel, Seilaufhängung, Winkelhalter, Wäscheklammer, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Hinweise zur Platzierung/Einstellung von Kleiderbügeln
[ ] Verifizierte Unterstützungsdokumente? (Kleiderbügel, Stäbe, Klammern, Hardware, N/A)
[ ] Luftkanalbefestigung an der Struktur gesichert? (Ja., Nein.)

--- ABDICHTUNG & ISOLIERUNG ---
[ ] Isolationsart verifiziert? (Glasfaser, Mineralwolle, Schaum (Sorte angeben), Sonstiges (bitte angeben))
[ ] Isolationsstärke (Zoll)
[ ] Fugendichtungstyp (Bitumen, Alufolie-Klebeband, Akustikdichtstoff, Andere (bitte angeben))
[ ] Hinweise zur Versiegelungspatrizierung
[ ] Abgesperrte Bereiche (Rohrverbinder, Durchdringungen (z. B. Rohre, Verkabelung), Geräteanschlüsse, Übergänge zwischen Rohrgrößen)
[ ] Wurde eine Dampfsperre installiert? (Ja., Nein., Nicht erforderlich.)
[ ] Dichtungs-/Isoliermittelzertifikate (falls erforderlich)

--- GERÄTEANSCHLUSS ---
[ ] Anschlusstyp für Geräte (Ofen, Klimaanlage, Wärmepumpe, Ventilatorkonvektor, Andere (in Langtext angeben)
)
[ ] Geben Sie den Equipment-Typ 'Sonstiges' an, falls zutreffend.
[ ] Statischer Druck am Geräteanschluss (Wasserdruckzoll)
[ ] Verbindungsart (Rutschfest & Dicht, Flansch mit Dichtung, Direktverbindung, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Geben Sie die Verbindungsart Andere an, falls zutreffend.
[ ] Verwendeter Dichtmittel (falls zutreffend) (Keine., Bitumen, Kreppband, Schaumstoffband, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Ggf. verwendetes anderes Dichtungsmittel angeben
[ ] Foto der Geräteverbindung
[ ] Verbindungslücke geprüft? (Ja, Nein.)

--- TESTEN & BALANCING ---
[ ] Statischer Druck (Versorgungsseite)
[ ] Statischer Druck (Rückführung)
[ ] Luftmengungsmessung (CFM) – Systemgesamtdruck
[ ] Druckprüfungsergebnis (Pass., Fehl., Nicht zutreffend)
[ ] Druckprüfung – Details bei Fehlschlag
[ ] Verwendete Testmethoden (Druckprüfung
, Rauchtest
, Druckdifferenztest, Volumenstrommessung)
[ ] Abstimmungsdatum
[ ] Zeit des Gleichgewichts
[ ] Ausgleichsmaßnahmen/Anpassungen vorgenommen

--- ENDGÜLTIGE INSPEKTION & REINIGUNG ---
[ ] Visuelle Inspektion – Zustand der Lüftungskanäle:
 (Keine Beschädigung, Geringfügiger Schaden (dokumentiert), Erhebliche Beschädigung (Reparatur erforderlich))
[ ] Dichtmittelintegrität:
 (befriedigend, Verbesserungswürdig, unzureichend)
[ ] Luftdichtigkeitsprüfungsergebnis (CFM/ft²):
[ ] Lärmpegel akzeptabel? (Ja., Nein.)
[ ] Kommentare/Feststellungen:
[ ] Prüfdatum:
[ ] Prüfzeit:
[ ] Inspektorenunterschrift:
[ ] Fotos der Inspektion beifügen:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)