MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SEGURANÇA E INSPEÇÃO INICIAL ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Data da Inspeção
[ ] Localização do equipamento
[ ] O procedimento de bloqueio/etiquetagem foi verificado? (Sim., Não, Não aplicável.)
[ ] Condições meteorológicas
[ ] Nome do Inspetor
[ ] O uso de EPI foi confirmado? (Sim., Não)

--- INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO. ---
[ ] Data da Inspeção do Filtro
[ ] Classificação MERV (se disponível)
[ ] Critério de filtro (Limpo, Um pouco sujo., Sujo, Muito sujo.)
[ ] É necessário substituir o filtro? (Sim, Não)
[ ] Dimensões do filtro (por exemplo, 16x25x1)
[ ] Número de referência do filtro (se aplicável)
[ ] Aplicar filtro à foto (opcional)

--- LIMPEZA DE SERPENTINAS ---
[ ] Descrição do estado da serpentina (antes da limpeza)
[ ] Tipo de Bobina (Alumínio, Cobre, Aço inoxidável, Outros)
[ ] Temperatura da serpentina (antes da limpeza) – °F
[ ] Método de limpeza utilizado (por exemplo, químico, jateamento com água)
[ ] Concentração da solução de limpeza (%)
[ ] Descrição do estado da serpentina (após a limpeza)
[ ] Temperatura da serpentina (após a limpeza) – °F

--- NÍVEL E PRESSÃO DO REFRIGERANTE. ---
[ ] Pressão de sucção (lado de baixa pressão)
[ ] Pressão da linha de líquido (lado de alta pressão)
[ ] Superaquecimento (graus Fahrenheit)
[ ] Sub-resfriamento (graus Fahrenheit)
[ ] Tipo de refrigerante (R-22, R-410A, R-134a, R-32, Outros)
[ ] Observações sobre a deteção de fugas (se aplicável)
[ ] Precisa recarregar? (Sim, Não)
[ ] Quantidade de refrigerante adicionada (oz)

--- INSPEÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS ---
[ ] Tensão (V)
[ ] Amperagem (A)
[ ] Estado do Condensador (Bom., Inchado/Protuberante, Com fugas / A pingar, Falhou)
[ ] Estado da fiação (Bom., Desfiado, Exposto(a), Danificado(a))
[ ] Notas sobre Componentes Elétricos
[ ] Fotos dos componentes elétricos (opcional)

--- INSPEÇÃO DO MOTOR E VENTILADOR DO EXAUSTOR ---
[ ] Rotações por minuto do motor do ventilador.
[ ] Temperatura do Rolamento do Motor (°F)
[ ] Condição do rolamento (Bom., Justo; claro; feira., Pobre, Necessita de substituição.)
[ ] Observações sobre o estado das pás do ventilador
[ ] É necessário lubrificar? (Sim., Não)
[ ] Detalhes sobre a lubrificação (se aplicável)
[ ] Consumo de corrente (em ampères)

--- INSPEÇÃO E LIMPEZA DE TUBOS DE ESCOAMENTO ---
[ ] Descreva o estado atual da tubulação de escoamento.
[ ] Foram encontrados sinais de obstrução? (Algas/Lodo, Detritos (folhas, pó), Depósitos Minerais, Sem sinais de obstrução.)
[ ] Inclinação da tubulação de escoamento (em polegadas por pé)
[ ] Método de limpeza utilizado
[ ] Quantidade de detritos removidos (em galões)
[ ] Data da última limpeza da tubulação de escoamento.

--- CALIBRAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO TERMOSTATO ---
[ ] Configuração atual do termostato
[ ] Temperatura real do ambiente (medida)
[ ] Diferença de temperatura (real - definida)
[ ] Modo do Termostato (Aquecimento/Arrefecimento/Automático/Desligado) (Calor, Legal., Automático, Desligado)
[ ] É necessário efetuar um ajuste de calibração? (Sim., Não)
[ ] Detalhes do ajuste de calibração (se aplicável)
[ ] Última data de calibração

--- DESEMPENHO GERAL E OBSERVAÇÕES ---
[ ] Temperatura do ar de insuflação (°F)
[ ] Temperatura do ar de retorno (°F)
[ ] Diferença de temperatura (°F)
[ ] Observações sobre o Ruído do Sistema
[ ] Detetou algum odor estranho?
[ ] Desempenho Geral do Sistema (Excelente, Bom, Justo; claro; razoável; feira., Pobre)
[ ] Medidas corretivas implementadas.
[ ] Próxima data prevista para manutenção.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)