INNENRAUM-MALERARBEITEN – CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORLACKIERARBEITEN ---
[ ] Arbeitsumfang beschreiben
[ ] Zimmerkategorie (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Küche, Flur, Andere)
[ ] Ungefähre Wohnfläche
[ ] Bestehender Zustand (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Neubau, Bereits bemalt, Wasserschaden, Schimmel, Risse/Löcher, Tapetenabtragungsarbeiten erforderlich)
[ ] Bitte beachten Sie dabei ungewöhnliche Merkmale oder Bedenken.
[ ] Fotos des Istzustands beifügen

--- OBERFLÄCHENVORBEREITUNG ---
[ ] Beschreibung des vorhandenen Oberflächenzustands (z. B. Tapete, Art der vorhandenen Farbe, Beschädigungen)
[ ] Identifizieren und beheben Sie alle Oberflächenfehler. (Risse, Löcher, Abblätternde Farbe/Tapete, Schimmel, Flecken (Wasser, Rauch, Fett), Kein.)
[ ] Bei Reparaturarbeiten verwendete Spachtelmasse (lbs/kg)
[ ] Genaue Angaben zu den angewandten Detailreparatur- bzw. -Ausbesserungsverfahren.
[ ] Verwendete Reinigungsverfahren: (TSP Klarspüler, Milde Waschreinigung, Spezialreiniger, Kein Aufdruck (Oberfläche rein))
[ ] Anzahl der aufgetragenen Grundierungen.
[ ] Verwendeter Grundierungstyp: (Ölbasierend, Latex/Wasserbasis, Spezialgrundierung (z. B. für Farbstopp))
[ ] Halten Sie alle Probleme bei der Oberflächenvorbereitung fest und dokumentieren Sie die ergriffenen Korrekturmaßnahmen.
[ ] Laden Sie Fotos des Oberflächenzustands vor und nach der Vorbereitung hoch.

--- LACKAUFTRAG ---
[ ] Anzahl der aufgebrachten Farbschichten (pro Fläche)
[ ] Verwendete Maltechnik (z. B. Streichen, Rollen, Sprühen) (Bürsten, Wälzen, Sprühen, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Hinweise zur Bewerbung (z. B. besondere Herausforderungen, Bereiche, die besondere Aufmerksamkeit erfordern)
[ ] Trocknungszeit (Herstellerempfehlung) (Weniger als 2 Stunden, 2–4 Stunden, 4-6 Stunden, 6+ Stunden)
[ ] Lackierungstemperatur (°C oder °F)
[ ] Oberflächen-Temperatur während des Lackierens (°C oder °F)
[ ] Details zu Problembereichen, die während der Anwendung aufgetreten sind, und deren Behebung.

--- NACHBEREITUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE NACH DEM ANSTRICH ---
[ ] Überprüfen Sie die Bereiche auf Tropfen und Spritzer. (Mauern, Etagen, Schneiden, Decken, Möbel)
[ ] Anzahl der identifizierten Nachbesserungsstellen.
[ ] Detaillierte Beschreibung der Ausbesserungsbereiche und durchgeführten Maßnahmen.
[ ] Lackierung zufriedenstellend? (Ja., Nein.)
[ ] Wenn Nein, beschreiben Sie bitte das Problem mit der Lackierung.
[ ] Sind die Malutensilien aufgeräumt? (Ja., Nein)
[ ] Überprüfte Aufräumgegenstände (Farbenbüchsen, Bürsten/Walzen, Abdeckplanen, Klebeband, Lauschen)
[ ] Auftragnehmer-Unterschrift (Bestätigung der Fertigstellung)
[ ] Prüf- und Fertigstellungstermin

--- SICHERHEITS- UND UMWELTASPEKTE ---
[ ] PSA erforderlich (alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutzgerät, Gehörschutz, Arbeitsoverall)
[ ] Sicherheitsdatenblatt-Prüfung
[ ] Lüftungsrate (CFM)
[ ] Abfallbeseitigungsmethode (Recycling, Gefährlicher Abfallentsorgung, Restmüll)
[ ] Notfallplan für Leckagen
[ ] Frist für die Sicherheitsunterweisung – Überprüfung
[ ] Nachweis der Lüftungsanlage-Zertifizierung (falls zutreffend)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/interior-painting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)