LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PINTURA DE INTERIORES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARACIÓN PARA LA PINTURA ---
[ ] Describa el alcance del trabajo.
[ ] Tipo de habitación (Salón, Dormitorio
, Baño
, Cocina, Pasillo, Otros)
[ ] Superficie aproximada
[ ] Identificar Estado Existente (Marque todas las que correspondan) (Nueva construcción
, Previamente pintado, Daños por agua, Moho, Grietas/Agujeros
, Retirada de papel tapiz necesaria.)
[ ] Observe cualquier característica o inquietud inusual.
[ ] Adjuntar fotos del estado actual.

--- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ---
[ ] Describa la condición actual de la superficie (p. ej., papel tapiz, tipo de pintura existente, daños).
[ ] Identificar y corregir cualquier defecto superficial: (Grietas, Agujeros, Pintura descascarada / Papel tapiz suelto, Moho, Manchas (agua, humo, grasa), Ninguno.)
[ ] Si se aplica masilla, cantidad de masilla utilizada (lbs/kg)
[ ] Describa detalladamente los procedimientos de parcheo/reparación seguidos.
[ ] Método de limpieza superficial utilizado: (Lavado TSP, Lavado con detergente suave, Limpiador especializado
, Sin limpieza (Superficie limpia))
[ ] Número de capas de imprimación aplicadas.
[ ] Tipo de imprimación utilizada:
 (A base de aceite, Látex/A base de agua, Imprimación especial (p. ej., para evitar que la mancha traspase))
[ ] Registre cualquier problema encontrado durante la preparación de la superficie y las acciones correctivas tomadas.
[ ] Sube fotos del estado de la superficie antes y después de la preparación.

--- APLICACIÓN DE PINTURA ---
[ ] Número de capas de pintura aplicadas (por superficie)
[ ] Técnica de pintura utilizada (p. ej., brochado, rodillo, pulverización) (Cepillado, Rodando, Rociado, Otro (Especificar))
[ ] Observaciones sobre la solicitud (p. ej., cualquier desafío, áreas específicas que requieran especial atención).
[ ] Tiempo de Secado de la Pintura (Recomendación del Fabricante)
 (Menos de dos horas., 2 a 4 horas, 4-6 horas, 6+ horas)
[ ] Temperatura ambiente durante la pintura (°C o °F)
[ ] Temperatura superficial durante la pintura (°C o °F)
[ ] Detalles de cualquier problema encontrado durante la aplicación y su resolución.

--- LIMPIEZA Y REVISIÓN POST-PINTURA ---
[ ] Verifique las áreas en busca de goteos y salpicaduras. (Muros, Pisos, Recortar, Techos, Muebles)
[ ] Número de áreas a retocar identificadas.
[ ] Descripción detallada de las zonas a retocar y las acciones realizadas.
[ ] ¿Acabado de pintura satisfactorio? (Sí., No.)
[ ] Si es 'No', describa el problema con el acabado de la pintura.
[ ] ¿Se completó la limpieza de los materiales de pintura? (Sí., No.)
[ ] Elementos de limpieza verificados. (Latas de pintura, Pinceles/Rodillos, Lonas de protección, Cinta, Trapos)
[ ] Firma del Contratista (Verificación de Finalización)
[ ] Fecha de Inspección y Finalización

--- CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ---
[ ] Equipo de protección personal obligatorio (Marque todas las que correspondan)
 (Gafas de seguridad, Guantes, Respirador, Protección Auditiva, Overoles)
[ ] Revisión de la Ficha de Datos de Seguridad
[ ] Tasa de Ventilación (CFM)
[ ] Método de Eliminación de Residuos (Reciclaje, Disposición de Residuos Peligrosos, Residuos generales
)
[ ] Plan de Respuesta ante Derrames
[ ] Fecha límite para la revisión del entrenamiento de seguridad
[ ] Comprobante de certificación del sistema de ventilación (si aplica)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/interior-painting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)