MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE RIEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
 ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] ¿La bomba funciona sin problemas?
 (Sí., No., Indeciso/a)
[ ] Consumo de Amperaje (Bombas Eléctricas) – Registro de Lectura
[ ] RPM del motor (si aplica) – Registrar lectura
[ ] ¿Algún ruido inusual? (Sí., No., Indeciso/a)
[ ] Notas sobre la operación

--- MANTENIMIENTO RUTINARIO (SEMANAL/MENSUAL) ---
[ ] Horas del Motor (Registro)

[ ] Verificar nivel de aceite (bombas del motor)
 (De acuerdo., ¡Dale!, Necesita servicio.)
[ ] Verificar el nivel del agua en la carcasa de la bomba (bombas sumergibles). (Lleno, Bajo, Requiere inspección.)
[ ] Lectura del Manómetro (PSI/Bar)
[ ] ¿Ha notado algún ruido o vibración inusual?
[ ] Verificar fugas (bomba, tuberías, conexiones)
 (Ninguno., Menor, Prioritario - Investigar
)
[ ] Fecha de la última limpieza del filtro

--- MANTENIMIENTO ESTACIONAL (ANUAL/PRE-TEMPORADA/POST-TEMPORADA) ---
[ ] Fecha del último servicio estacional
[ ] Notas/Observaciones del servicio anterior
[ ] Horas de funcionamiento de la bomba (acumuladas hasta la fecha)

[ ] Voltaje/Amperaje (Bombas Eléctricas)
[ ] Nivel de Aceite del Motor (Bombas Accionadas por el Motor)
[ ] Tipo de Aceite del Motor (Bombas Accionadas por el Motor) (SAE 10W-30, SAE 15W-40
, Mezcla sintética, Otro (Especificar))
[ ] Fotos de Componentes de la Bomba (Opcional)
[ ] ¿Se observaron ruidos o vibraciones inusuales?

--- MANTENIMIENTO DEL MOTOR (SI APLICA) ---
[ ] Horas de Motor (Registrar Valor Actual)

[ ] Nivel de aceite (pulgadas)
[ ] Presión del aceite (PSI)

[ ] Condición del Aceite (Visual) (Limpio, Ligeramente sucio., Sucio, Muy sucio.)
[ ] Estado del filtro de aire (Limpio, Ligeramente sucio., Sucio, Muy sucio)
[ ] Notas sobre el Rendimiento del Motor
[ ] Fecha del último cambio de refrigerante/anticongelante

--- INSPECCIÓN DEL IMPULSOR Y LA CARCASA ---
[ ] Describa cualquier daño visible en las palas del impulsor (astillas, grietas, deformaciones).
[ ] Describe cualquier daño visible en la carcasa (grietas, corrosión, erosión).
[ ] Grosor de la paleta del impulsor (medir en el punto más delgado, en mm o pulgadas).
[ ] Espesor de la pared del revestimiento (Medir en una zona representativa, en mm o pulgadas).
[ ] ¿Presencia de escombros/peladuras? (Sí., No.)
[ ] Si hay escombros o descamación, describa su naturaleza y ubicación.
[ ] ¿Estado del material de la impulsor? (Excelente, Bien.
, Justo, Pobre)
[ ] ¿Estado del material de la carcasa? (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

--- VERIFICACIONES DE SEGURIDAD ---
[ ] ¿Barandillas y cubiertas de seguridad intactas? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Está funcionando correctamente la función de parada de emergencia? (Sí., No., N/A
)
[ ] Nivel de Ruido (dB) – Registro de Medición
[ ] ¿Conexiones eléctricas seguras? (Sí, No., N/A)
[ ] ¿Se observaron alguna preocupación por la seguridad?
[ ] Fecha de la última inspección de seguridad

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/irrigation-pump-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)