MAINTENANCE DE POMPE D'IRRIGATION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION PRÉALABLE À L'OPÉRATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] La pompe fonctionne correctement ?
 (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Prise de courant (Pompes électriques) - Enregistrement de la lecture
[ ] Tours/min du moteur (si applicable) – Enregistrez la valeur
[ ] Des bruits inhabituels ? (Oui, Non., Incertain(e))
[ ] Notes sur l'opération

--- ENTRETIEN COURANT (HEBDOMADAIRE/MENSUEL)
 ---
[ ] Heures moteur (enregistrement)

[ ] Vérifier le niveau d'huile (pompes moteur) (D'accord, Allez !, Besoin de réparation)
[ ] Vérifier le niveau d'eau dans le boîtier de la pompe (pompes immergées) (Complet, Bas, À inspecter)
[ ] Indicateur de pression (PSI/Bar)

[ ] Des bruits ou des vibrations inhabituels ?
[ ] Vérifier les fuites (pompe, tuyaux, raccords)
 (Rien., Mineur, Important - Enquêter)
[ ] Date du dernier nettoyage du filtre

--- ENTRETIEN SAISONNIER (ANNUEL / AVANT / APRÈS SAISON) ---
[ ] Date du dernier entretien saisonnier
[ ] Remarques/Observations de la visite précédente
[ ] Nombre d'heures de fonctionnement des pompes (à ce jour)

[ ] Tension/Ampérage (Pompes électriques)

[ ] Niveau d'huile moteur (pompes actionnées par le moteur)
[ ] Type d'huile moteur utilisée (pompes actionnées par le moteur)
 (SAE 10W-30
, SAE 15W-40
, Mélange synthétique
, Autre (préciser)
)
[ ] Photos des composants de la pompe (facultatif)
[ ] Des bruits ou des vibrations inhabituels ont-ils été observés ?

--- ENTRETIEN DU MOTEUR (SI APPLICABLE) ---
[ ] Heures du moteur (enregistrer la valeur actuelle)

[ ] Niveau d'huile (pouces)
[ ] Pression d'huile (PSI)

[ ] État de l'huile (visuel)
 (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] État du filtre à air (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] Observations sur les performances du moteur/du groupe motopropulseur
[ ] Date du dernier rinçage du liquide de refroidissement/antigel

--- INSPECTION DE LA ROUE ET DU CORPS DE POMPE ---
[ ] Décrivez tout dommage visible sur les aubes de la roue (éclats, fissures, déformations).
[ ] Décrivez tout dommage visible sur le boîtier (fissures, corrosion, érosion).
[ ] Épaisseur de la pale (Mesurer au point le plus fin, en mm ou en pouces).
[ ] Épaisseur de la paroi de la gaine (mesurer dans une zone représentative, en mm ou en pouces).
[ ] Présence de débris/écailles ? (Oui., Non.)
[ ] Si des débris ou un écaillage sont présents, décrivez leur nature et leur emplacement.
[ ] État du matériau de la roue ? (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] État du boîtier ? (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)

--- CONTRÔLES DE SÉCURITÉ ---
[ ] Les garde-corps et les caches de sécurité sont-ils en bon état ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Fonctionnement correct de l'arrêt d'urgence ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Niveau sonore (dB) – Enregistrement de mesure
[ ] Connexions électriques sécurisées ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Des préoccupations de sécurité ont-elles été observées ?
[ ] Date de la dernière inspection de sécurité

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/irrigation-pump-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)