BEWÄSSERUNGSANLAGEN-INSPEKTIONSLISTE (MONATLICH)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE SYSTEMÜBERSICHT ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfbeginn
[ ] Umgebungstemperatur (°F/°C)
[ ] Gesamtzustand des Systems (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Kurze Zusammenfassung des Systemstatus
[ ] Systemstandort

--- STEUERUNG & PROGRAMMIERUNG ---
[ ] Letztes Programmierdatum
[ ] Startzeit (Zone 1)
[ ] Laufzeit (Zone 1 – Minuten)
[ ] Zyklus- und Einweichprogramme angewendet? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zu Programmänderungen (falls zutreffend)

[ ] Funktioniert der Regensensor? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Regensensor-Empfindlichkeitseinstellung

--- WASSERQUELLE & DRUCK ---
[ ] Manifolddruck (PSI)
[ ] Wasserdurchfluss (GPM) – beobachtet
[ ] Wasserquellenart (Stadtwasser, Nun., Recyclingwasser, Andere (Bitte angeben))
[ ] Kommentare zur Wasserquelle/zum Wasserdruck
[ ] Rückflussverhinderer Prüfdatum (Im vergangenen Jahr, Vor mehr als einem Jahr, N/A)

--- SPRINKLERKÖPFE & DÜSEN ---
[ ] Bewässerungskopfzustand (pro Zone – für jede Zone dokumentieren)
 (Gut – Keine Probleme, Beschädigt/Fehlend, Fehl ausgerichtet, verstopft, Undicht)
[ ] Düsenauswurfweite (Fuß - repräsentative Probe)
[ ] Bereissmuster der Sprinklerköpfe (Grad – repräsentative Stichprobe)
[ ] Hinweise zur Düsenleistung (z. B. ungleichmäßige Verteilung, Tropfengröße)
[ ] Ansteigende Bedingungen (Gut, Gerissen/Gebrochen, Undicht)
[ ] Schädenachweise (z. B. Vandalismus, Fahrzeugkollision) (Kein., Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden)

--- TRÖPFCHENBEWÄSSERUNG (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Gesamtzustand der Tröpfelleitung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, Muss ersetzt werden.)
[ ] Anzahl der verstopften Trichter
[ ] Filterbedingung (falls zutreffend) (sauber, Leicht schmutzig, Verschmutzt – Muss gereinigt werden, Blockiert – Muss ersetzt werden)
[ ] Beschreibung von beobachteten Problemen mit den Emittern
[ ] Druck am Tropfkopf (PSI)
[ ] Wurzeleindringung? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zur Leistung des Emittors (z. B. Beobachtungen zur Durchflussrate)

--- VENTILE & ARMATUREN ---
[ ] Ventil 1 (Zone X) – Betrieb (Funktionsfähig arbeiten, Festsitzend/Quittend, Nicht öffnen, Undicht)
[ ] Ventil 2 (Zone Y) Betrieb (Funktionsfähigkeit, Klebrig/Langsam zu öffnen, Nicht öffnen, Undicht)
[ ] Manometeranzeige (PSI)
[ ] Hinweise zum Zustand von Ventilen oder Armaturen (z. B. Korrosion, Risse)
[ ] Sichtbare Beschädigungen an Armaturen? (Ja., Nein.)
[ ] Falls ja, beschreiben Sie Schäden an den Beschlägen.

--- UNDICHTIGKEITEN & ABLÄUFE ---
[ ] Druckmesswert (PSI)

[ ] Sichtbare Undichtigkeiten festgestellt? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Ort der Undichtigkeit (falls Undichtigkeiten festgestellt wurden)
[ ] Geschätzter Wasserverlust (Gallonen – falls Undichtigkeiten festgestellt wurden)
[ ] Drainageprobleme? (Stehendes Wasser, Übermäßige Abfließung, Keine Drainageprobleme, unsicher)
[ ] Ablaufproblemdarstellung (falls Probleme festgestellt wurden)

--- SICHERHEIT UND ÄSTHETIK ---
[ ] Gibt es freiliegende Kabel oder elektrische Gefahren? (Ja – Dokumentiert, Nein)
[ ] Gibt es Stolperfallen vorhanden (z. B. lose Sprinklerköpfe, Schläuche)? (Ja – Dokumentiert, Nein.)
[ ] Schätzung des Vegetationszustandes (in Zoll)
[ ] Beschreiben Sie alle ästhetischen Probleme (z. B. verfärbte Köpfe, ungleichmäßige Sprühbilder).
[ ] Lage von Sicherheitsbedenken
[ ] Fügen Sie Fotos von Sicherheits- oder Ästhetikbedenken bei.

--- DOKUMENTATION & NOTIZEN ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektionsbeginn
[ ] Inspektor Name
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Wartungsarbeiten durchgeführt
[ ] Systembetriebsstatus (betrieblich, Geringfügige Probleme, Wesentliche Probleme, Außer Betrieb)
[ ] Fotos/Dokumentation (optional)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/irrigation-system-inspection-checklist-monthly
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)