PRÜFABLAUF FÜR LABORAUSRÜSTUNG: GLP/GLP-KONFORMITÄT UND KALIBRIERUNGSMANAGEMENT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Inspektionsaufgabe starten: Erstellen Sie die anfängliche Inspektionsaufgabe für das spezifische Laborgerät.
[ ] Gerätserialnummer abrufen: Holen Sie die eindeutige Kennung und Details des zu prüfenden Assets (z. B. Spektralphotometer, pH-Meter).
[ ] Verknüpften Kalibrierplan abrufen: Holen Sie sich das nächste Fälligkeitsdatum und den erforderlichen Kalibrierstandard aus dem Anlagenstammsatz.
[ ] Kalibrierungsvorgabe dem Techniker zuweisen: Automatische Zuweisung der erforderlichen Inspektionsaufgabe an den qualifizierten Laborassistenten.
[ ] Protokoll der Inspektionsergebnisse: Eingabe von Inspektionsergebnissen, Beobachtungen und Messwerten in das vorgesehene Datenmodell.
[ ] Kalibrierungsfälligkeitsdatum berechnen: Bestimmen Sie das nächste Wartungsintervall basierend auf dem aktuellen Datum und den Herstellerempfehlungen (z. B. Datum + 1 Jahr).
[ ] Kalibrierungsbericht-Entwurf erstellen: Automatische Generierung der vorläufigen Berichtsstruktur mithilfe gesammelter Daten.
[ ] Manager über Abschluss der Aufgabe informieren: Senden Sie nach Abschluss der Aufgabe eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den Laborleiter mit den vorläufigen Ergebnissen.
[ ] Endgültigen Kalibrierungsbericht einreichen: Übermitteln Sie das finale, unterzeichnete Protokoll der Kalibrierungs- und Inspektionsergebnisse zur Archivierung.
[ ] Gesamtgerätegesundheits-Score berechnen: Aggregieren Sie mehrere Inspektionsdatenpunkte, um einen zusammengesetzten Gesundheitsindex für die Ausrüstung zu erstellen.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-equipment-inspection-workflow-glp-glp-compliance-and-calibration-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)