PRZEPŁYW PRACY INSPEKCJI APARATURY LABORATORYJNEJ: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI GLP/GMP I ZARZĄDZANIE KALIBRACJĄ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Inicjuj zadanie inspekcji: Utwórz początkowe zadanie inspekcji dla konkretnego urządzenia laboratoryjnego.
[ ] Odczytaj numer seryjny urządzenia: Uzyskaj unikalny identyfikator i szczegóły aktywa wymagającego inspekcji (np. spektrofotometr, pH-metr).
[ ] Pobierz przypisany harmonogram kalibracji: Pobierz następną datę wymagalności i wymagany standard kalibracyjny z rejestru głównego aktywa.
[ ] Przypisz zadanie kalibracyjne techniku: Automatycznie przydziel zadanie inspekcyjne odpowiedniemu techniku laboratoryjnemu.
[ ] Wyniki inspekcji dokumentacji: Wprowadzenie wyników inspekcji, obserwacji i odczytów do wyznaczonego modelu danych.
[ ] Oblicz datę wymaganą kalibracji: Określ kolejny interwał serwisowy na podstawie aktualnej daty i zaleceń producenta (np. data + 1 rok).
[ ] Wygeneruj roboczy raport kalibracyjny: Automatyczne wygenerowanie wstępnej struktury raportu na podstawie zebranych danych.
[ ] Powiadom menedżera o ukończeniu zadania: Wyślij automatyczne powiadomienie e-mailem do Kierownika Laboratorium po zakończeniu zadania, dołączając wstępne wyniki.
[ ] Przesłuj ostateczny zapis kalibracji: Przedstaw ostateczny, podpisany dokument wyników kalibracji i inspekcji do celów archiwizacji.
[ ] Oblicz ogólny wskaźnik stanu technicznego urządzeń: Agregowanie wielu punktów danych z inspekcji w celu wygenerowania złożonego wyniku stanu technicznego urządzenia.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-equipment-inspection-workflow-glp-glp-compliance-and-calibration-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)