РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: ELN И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГУЛИРАНИ ИЗПИТВАНИЯ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Погледнете детайли на инструмента: Извлечете необходимата информация за инструмента (например сериен номер, модел, срок на калибриране) от Модела на мастер данните на инструмента.
[ ] Създаване на задача за инспекция: Назначете задачата за физическа инспекция на отговорния техник или екип.
[ ] Протоколи от извършена проверка: Въвеждане на данни за резултатите от инспекции, включително статус Преминава/Не преминава, наблюдения и корективни действия.
[ ] Проверете протоколите на калибриране: Изтеглете историческите данни за калибриране на инструмента, за да определите допустимостта за обслужване.
[ ] Изчислете датата на изтекване на услугата: Автоматично изчислете следващата необходима дата за калибриране въз основа на настоящите сервизни логове.
[ ] Актуализиране на статуса на инструментите: Променете статуса на инструмента (напр. Работещ, Изисква обслужване, Извън експлоатация) след инспектиране.
[ ] Генериране на задача за коригиращо действие: Автоматично задайте последваща задача за всеки несъвършен елемент от проверката.
[ ] Генериране на доклад от крайна проверка: Съберете всички данни от инспекции, открития и предприети действия в един цялостен, одитируем доклад.
[ ] Уведомете заинтересованите страни за завършването на проверката: Изпратете доклад с резюме по имейл на Мениджъра на лабораторията и Отдела по качеството при завършване.
[ ] Запис на предпазни поддържащи действия: Запишете всички незначителни поддръпчителни дейности, извършени по време на инспекцията.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-instrument-inspection-workflow-eln-regulated-testing-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)