FUTTER- UND TRÄNKE-CHECKLISTE FÜR NUTZTIERE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- MORGENFÜTTERUNG ---
[ ] Fütterbeginn
[ ] Futtermenge (Pfund/kg)
[ ] Wasser bereitgestellt (Gallonen/Liter)
[ ] Futtertyp (Korn, Hallo, Silage, Pellets)
[ ] Beobachtungen während der Fütterung
[ ] Futterquelle (Lieferant A, Lieferant B, Bauerngepflanzt)

--- WASSERQUELLENINSPEKTION ---
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] pH-Wert des Wassers
[ ] Wasserquellenart (Nun., Oberflächenwasser, kommunal, Regenwassernutzung)
[ ] Wasserqualität – Visuelle Inspektion (Klar., Bewölkt, Verfärbt)
[ ] Gab es ungewöhnliche Beobachtungen?
[ ] Letztes Datum der Wasserkontrolle
[ ] GPS-Koordinaten der Wasserquelle

--- FUTTERBESTAND UND NACHSCHUB ---
[ ] Füllstand des Getreidesilos (ft)
[ ] Heuballenzählung
[ ] Konzentratfutter (lbs)
[ ] Futtertyp (Mais, Sojabohnen, Klee, Gerste)
[ ] Letztes Datum der Bestellaufnahme
[ ] Tage bis Nachbestellung
[ ] Hinweise zur Futterqualität oder -zustand

--- TIERGESUNDHEITSBEOBACHTUNG ---
[ ] Körperzustandsscore (1-5)
[ ] Appetit (Normal, vermindert, Fehlt)
[ ] Aktivitätsgrad (Normal, träge, unruhig)
[ ] Sichtbare Anomalien erkennbar?
[ ] Temperatur (°F/°C)
[ ] Beobachtungstermin
[ ] Beobachtungszeitpunkt

--- GERÄTEWARTUNG ---
[ ] Futterförderer-Drehzahl
[ ] Wasserpumpendruck (PSI)
[ ] Letzte Schmierung (Auger/Pumpe)
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Zustand der Tränken (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Zustand der Futterbehälter (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Notizen/Feststellungen (Ausrüstung)

--- ABENDFÜTTERUNG ---
[ ] Fütterungszeit beginnt.
[ ] Futtermenge (Pfund/kg)
[ ] Wasserzugabe zum Futter (Gallonen/Liter)
[ ] Futtertyp (Hallo, Korn, Silage, Pellets, Andere)
[ ] Hinweise zum Verhalten/zur Nahrungsaufnahme von Tieren
[ ] Wasserquelle (Rinne, Automatische Bewässerung, Andere)
[ ] Fütterungsende

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/farm-management/livestock-feeding-and-watering-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)