FLUX DE TRAVAIL DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DE FABRICATION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer les données brutes: Récupérer les entrées de données récentes du modèle de données des rebuts.
[ ] Calculer la valeur totale de la ferraille: Regrouper les données sur les déchets pour calculer la valeur totale des chutes de production.
[ ] Rapport préliminaire de démantèlement
: Établir un rapport résumant la valeur totale de la ferraille et les taux de ferraillage.
[ ] Attribuer l'enquête sur les rebuts: Créez une tâche pour attribuer l'enquête sur les rebuts à un ingénieur désigné ou à une équipe.
[ ] Récupérer les données de performance de la machine: Récupérer les données pertinentes sur la performance des machines (par exemple, temps d'arrêt, temps de cycle) relatives aux machines concernées.
[ ] Examiner les données de la machine: Créez une tâche pour l'ingénieur désigné afin qu'il examine les données de performance de la machine récupérées.
[ ] Calculer le taux de défaut par machine: Calculez le taux de défaut pour chaque machine impliquée dans l'événement de rebut.
[ ] Constatations d'enquête sur les logs: Créez une entrée pour enregistrer les conclusions de l'enquête sur les rebuts, y compris les causes potentielles.
[ ] Proposer des mesures correctives: Créer une tâche visant à proposer des mesures correctives sur la base des conclusions de l'enquête.
[ ] Mettre à jour l'enregistrement de la ferraille avec les conclusions.: Mettre à jour l'enregistrement initial des rebuts avec les conclusions de l'enquête et les mesures correctives proposées.
[ ] Mettre en œuvre des mesures correctives: Créez une tâche pour mettre en œuvre la mesure corrective proposée.
[ ] Prévenir le contrôle qualité de l'action.: Envoyez un courriel à l'équipe de contrôle qualité pour l'informer des mesures correctives prises.
[ ] Récupérer les données de débriefing post-action: Récupérer les entrées de données inutiles *après* la mise en œuvre de l'action corrective.
[ ] Comparer le taux de rebut avant/après action: Calculez et comparez le taux de rebut avant et après la mesure corrective.
[ ] Rapport final de réduction des déchets: Établir un rapport résumant l'intégralité du processus, comprenant les conclusions, les actions et les résultats.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/manufacturing-scrap-reduction-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)