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[ ] Tägliche Gesamtzahl der extrahierten Daten abrufen.: Rufen Sie alle Produktionsdatensätze ab, die für die aktuelle Schicht/den aktuellen Tag im Datenmodell für die Extraktion erfasst wurden.
[ ] Protokolle der Maschinenstillstandszeiten abrufen: Rufen Sie alle von den Maschinenbedienern erfassten Einträge zu Wartungs- und Ausfallzeiten ab.
[ ] Gesamttonnage des geförderten Erzes berechnen.: Addieren Sie die Werte der Eigenschaft „Gewicht“ aller extrahierten Erz-Einträge, um die gesamte tägliche Tonnenmenge zu erhalten.
[ ] Gesamtdauer der Ausfallzeiten berechnen: Addieren Sie die Werte der Eigenschaft „Dauer“ aller Ausfallzeit-Einträge, um die gesamte verlorene Produktionszeit zu berechnen.
[ ] Berechnen Sie die Produktionseffizienz (OEE).: Berechnen Sie das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Produktion und dem geplanten Produktionsziel mithilfe einer vordefinierten Formel.
[ ] Ertragsprozentsatz berechnen: Berechnen Sie den Prozentsatz des verwertbaren Erzes im Verhältnis zur Gesamtmenge des abgebauten Materials.
[ ] Tägliche Zusammenfassung der Schicht aktualisieren: Aktualisieren Sie den Eintrag „Tägliche Produktionsübersicht“ mit den neuen, zusammengefassten Gesamtzahlen und den Kennzahlen zur Effizienz.
[ ] Neuen Eintrag für den Vorfallbericht erstellen: Wenn die Ausfallzeit einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, wird automatisch ein neuer Eintrag im Datenmodell für das Incident Management erstellt.
[ ] Wartungsüberprüfungsaufgabe zuweisen.: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Wartungsmanager, falls die Protokolle über Ausfallzeiten einen kritischen Maschinenfehler aufzeigen.
[ ] Qualitätskontrollprüfung zuweisen: Erstellen Sie eine Aufgabe für das Qualitätskontrolllabor, um die Erzqualität der heutigen Förderung zu überprüfen.
[ ] Tägliche Produktions-PDF erstellen.: Erstellen Sie einen formatierten PDF-Bericht, der die Tageskennzahlen, Diagramme und eine Zusammenfassung der Ausfallzeiten enthält.
[ ] E-Mail-Bericht an den Betriebsleiter der Mine: Senden Sie das generierte tägliche Produktions-PDF und einen zusammenfassenden Text an die E-Mail-Adresse des Standortleiters.
[ ] Benachrichtigen Sie das Operationsteam.: Senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung an das Operationsteam, die die berechneten Effizienz- und Ertragswerte enthält.
[ ] Informieren Sie den Sicherheitsbeauftragten über Vorfälle.: Senden Sie eine SMS-Benachrichtigung an den Sicherheitsbeauftragten, wenn im Rahmen des Workflows der Eintrag „Bericht über Vorfälle“ ausgelöst wurde.
[ ] Tägliches Schichtprotokoll schließen: Aktualisieren Sie den Status des Eintrags „Tägliches Schichtprotokoll“ auf „Abgeschlossen“, um weitere Bearbeitungen zu verhindern.
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