INSPEKTIONSLISTE FÜR ÖL- UND GASLEITUNGEN (VORLAGE)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-INSPEKTIONSPLANUNG ---
[ ] Geplanter Inspektionstermin
[ ] Geplante Inspektion – Startzeit
[ ] Rohrleitungsabschnittsnummer/ID
[ ] Inspektionsstartort (GPS-Koordinaten)
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Wetterbedingungen (sonnig, Bewölkt, Regnerisch, schneebedeckt, Nebelig)
[ ] Relevante Karten/Diagramme prüfen (Hochladen)

--- BERECHTIGUNGEN UND ÄUSSERE BEDINGUNGEN ---
[ ] Wetterbedingungen (Temperatur °C)
[ ] Vegetationszustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Vegetationsbeschreibung
[ ] Beobachtete potenzielle Übergriffe? (Konstruktionen, Zäune, Landwirtschaft, Kein)
[ ] Ort der Überbauung (falls vorhanden)
[ ] Beschaffenheit der Beschilderung
[ ] Datum der letzten Beseitigung von Wegerechten
[ ] Bilder von Servitütsflächen

--- LEISTUNGSZUSTAND DER PIPELINE ---
[ ] Rohrleitungsdurchmesser (Zoll)
[ ] Rohrleitungsmaterial (Stahl, Edelstahl, Verbundwerkstoff, Andere)
[ ] Korrosion festgestellt? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Beschreibung von Korrosion (Ort, Art, Schweregrad)

[ ] Länge von Rissen oder Fugenversagen (Fuß)
[ ] Fotos von physischen Schäden/Korrosion
[ ] Verfärbung vorhanden? (Ja, Nein., unsicher)
[ ] Veränderung der Farbe (Farbe, Ort)

--- ROHRLEITUNGS-INTEGRITÄTSKOMPONENTEN ---
[ ] Ventilbetriebsdruck (PSI)
[ ] Ventilzustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Ventil-Kommentare/Anmerkungen
[ ] Fangtiefe (Fuß)
[ ] Fallenfang-Zugänglichkeit (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
[ ] Schweinefalle Foto (falls zutreffend)
[ ] Letztes Schweinereinigungsdato

[ ] Festgestellte Komponentenfehler (Alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (Korrosion, Schaden, Erosion, Undichtigkeiten, Andere)

--- KATHODISCHER KORROSIONSSCHUTZ (KKS) – ÜBERWACHUNG ---
[ ] Nahe-Leitungs-Potenzial (Volt)

[ ] Fernleitungs-Potenzial (Volt)
[ ] CP Stromabgabe (Ampere)
[ ] Gleichrichterspannung (Volt)

[ ] Gleichrichterstatus (Betrieb, Beanstandet, Bereitstand)
[ ] Letzte Wartungsdatum für Gleichrichter
[ ] Hinweise zur CP-Systemleistung
[ ] Anodenbeschaffenheit (Gut, gerecht, arm)

--- LECKERKENNUNGSSYSTEM (LDS)-BEWERTUNG ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Rohrleitungsdruck (PSI)
[ ] LDS-Sensibilitätseinstellung
[ ] LDS Betriebszustand (betrieblich, Bereitstand, Beanstandet)
[ ] Beschreibung von Alarmen oder Ereignissen
[ ] Detektorkalibrierungsstatus (Innerhalb der Toleranz, Aus der Toleranzgrenze, N/A)
[ ] Letzte Kalibrierdatum

--- EROSION SCHUTZMASSNAHMEN ---
[ ] GPS-Koordinaten des Erosionsbereichs (falls zutreffend)
[ ] Tiefe von Rillen/Erosionsrinnen (Zoll)

[ ] Vorhandene Methoden zur Erosionskontrolle (Schotterbank, Vegetation (Gras, Bäume), Schlickzäune, Stufenanlegen, Kein.)
[ ] Vegetationszustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Detaillierte Beobachtungen zu Erosionsschutzmaßnahmen
[ ] Breite des Schlammschutzzauns (Fuß)
[ ] Wirksamkeit von Maßnahmen (Sehr effektiv, Wirksam, Teilweise wirksam, Nicht wirksam)

--- DOKUMENTATION UND BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Inspektions-Temperatur (°C)
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Detaillierte Beobachtungen & Anomalien
[ ] Schweregrad der Befunde (Alle zutreffenden Optionen auswählen) (Gering, mäßig, Major, Kritisch)
[ ] Gesamtergebnis der Prüfung (befriedigend, Reparatur erforderlich, Gefährlich – Sofortiges Handeln erforderlich)
[ ] Zusätzliche Fotos/Videos
[ ] Inspektors Name
[ ] Inspektorenunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/oil-and-gas-pipeline-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)