MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DES OLÉODUCS ET GAZODUCS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICATION DE L'INSPECTION PRÉALABLE ---
[ ] Date d'inspection prévue
[ ] Heure de début de l'inspection planifiée
[ ] Numéro/Identifiant de tronçon de canalisation
[ ] Localisation de début d'inspection (coordonnées GPS)

[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Conditions météorologiques (Ensoleillé
, Nuageux, pluvieux, Neigeux, Brumeux)
[ ] Consulter les cartes/schémas pertinents (Télécharger)

--- SERVITUDE DE PASSAGE ET CONDITIONS EXTÉRIEURES ---
[ ] Conditions météorologiques (Température °C)
[ ] État de la végétation (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Description du type de végétation
[ ] Empiétements potentiels constatés ?
 (Structures, Clôtures, Agriculture, Rien.)
[ ] Emplacement de l'empiétement (le cas échéant)

[ ] État de la signalisation
[ ] Date du dernier dégagement de servitude.
[ ] Photos du domaine public

--- ÉTAT PHYSIQUE DU PIPELINE ---
[ ] Diamètre du pipeline (pouces)

[ ] Matériau de canalisation (Acier au carbone, Acier inoxydable, Composite, Autre)
[ ] Corrosion constatée ? (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Description de toute corrosion (localisation, type, gravité)
[ ] Longueur de toute fissure ou défaillance de joint (pieds)

[ ] Photos des dommages physiques/de la corrosion
[ ] Présence de décoloration ? (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Description de la décoloration (Couleur, emplacement)

--- COMPOSANTS D'INTÉGRITÉ DES CANALISATIONS ---
[ ] Pression de fonctionnement de la valve (PSI)
[ ] État de la vanne (Excellent, Bien., Juste, Pauvre
)
[ ] Commentaires/Observations Valve
[ ] Profondeur du piège à porcs (pieds)

[ ] Accessibilité des pièges à porcs (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Piège à porcs (photo, si applicable)

[ ] Date du dernier nettoyage par pigage
[ ] Anomalies des composants observées (Cocher toutes les cases pertinentes) (Corrosion, Dommages, Érosion, Fuites, Autre)

--- SURVEILLANCE DE LA PROTECTION CATHODIQUE (PC) ---
[ ] Potentiel proche du pipeline (Volts)

[ ] Potentiel distant (Volts)
[ ] Courant de sortie (A)
[ ] Tension de redressement (Volts)
[ ] Statut de redressement (Fonctionnement, Défaillant, Prêt(e)
)
[ ] Date du dernier entretien du redresseur
[ ] Observations sur les performances du système CP
[ ] État de l'anode (Bien., Juste, Pauvre)

--- ÉVALUATION DU SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES (SDS) ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Pression du pipeline (PSI)

[ ] Réglage de sensibilité de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
[ ] Statut opérationnel de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (opérationnel(le)
, Prêt., Défaillant)
[ ] Description des alarmes ou événements
[ ] État de l'étalonnage du détecteur (Dans les limites de la tolérance, Hors tolérance, N/A
)
[ ] Date du dernier étalonnage

--- MESURES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ---
[ ] Coordonnées GPS de la zone érodée (le cas échéant)
[ ] Profondeur du rigole/avaloir (pouces)
[ ] Méthodes de contrôle de l'érosion présentées (Enrochement, Végétation (herbe, arbres)
, Barrières de sédiments, Terrasses, Rien.)
[ ] État de la végétation (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Observations détaillées des mesures de contrôle de l'érosion
[ ] Largeur du géotextile de retenue des sédiments (pieds)

[ ] Efficacité des mesures (Très efficace, Efficace, Partiellement efficace, Inefficace)

--- DOCUMENTATION ET RAPPORTS ---
[ ] Température d'inspection (°C)
[ ] Date d'inspection
[ ] Moment de l'inspection
[ ] Observations détaillées et anomalies
[ ] Gravité des observations (Cocher toutes les réponses applicables)
 (Mineur, Modéré(e), Principal, Critique)
[ ] Résultat de l'inspection générale (Satisfaisant, À réparer, Dangereux - Action immédiate requise)
[ ] Photos/Vidéos justificatives
[ ] Inspecteur Nom
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/oil-and-gas-pipeline-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)