ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ПАЛЕТИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Идентификационен номер на палета / Номер на партида
[ ] Тип палет (Европалета (EUR), Палет (48x40) (САЩ)
, Американски палет (42x42)
, Персонализирано/Друго)
[ ] Цел на проверката (Рутинен оглед, Предварителна употреба, След употреба, Потвърдени щети.
)
[ ] Предишна история / Бележки

[ ] Инспектор (Инспектор 1, Инспектор 2
, Инспектор 2)

--- ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА – СЪСТОЯНИЕ НА ПАЛЕТИ ---
[ ] Общ външен вид на палета (Отлично - Чисто и добре поддържано
, Добро – Леки замърсявания или износване., Задоволително - Забележими замърсявания и износване.
, Увреждане или замърсяване от значителна степен.)
[ ] Наличие на мухъл/плесен (Не., Малък, Умерен, Тежък)
[ ] Брой липсващи дъски за палубата
[ ] Описание на видими замърсявания
[ ] Доказателства за наличие на вредители (Не., Възможно, Потвърдено)
[ ] Снимка на състоянието на палет
[ ] Състояние на дъските на палубата (Всичко е наред., Преобладаващо добро, Някои щети, Сериозни поражения)

--- ПРОВЕРКА НА СТРУКТУРНАТА ЦЯЛОСТ
 ---
[ ] Състояние на струните (за всяка струна)
 (Отлично - Без видими пукнатини или повреди.
, Добро - Малки повърхностни пукнатини, без структурни дефекти., Задоволително – Забележими пукнатини, потенциал за отслабване., Лошо – Значителни пукнатини или счупвания, изисква подмяна.)
[ ] Брой на счупени/липсващи дъски на палубата
[ ] Състояние на блок (за всеки блок) (Непокъснат - Здрав и здраво прикрепен, Напукан – Забележими пукнатини, но все още функциониращ.
, Разхлабен - Отлепен частично, изисква внимание, Липсва – Блокът отсъства, изисква подмяна.)
[ ] Опишете всякакви изкривявания или огъвания на палета.

[ ] Общо подравняване на палета (Подредени - Гредите и палубата са успоредни и под ъгъл 90 градуса., Леко разместени - Незначителни отклонения от изравняването, Несъгласуван - Забележима разлика от нивелирането, потенциални проблеми със стабилността.
)
[ ] Измерване на огъването на палета (в мм)

--- ПРОВЕРКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ---
[ ] Наличие на тип(ове) на крепежни елементи:
 (Нокти, Винтове, Степлис, Болтове, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))
[ ] Брой на липсващи/изгубени пирони/винтове/нитове (общо):

[ ] Брой ръждясали крепежни елементи:

[ ] Подробно описание на проблеми с крепежни елементи (ако има такива):
[ ] Състояние на главата на крепежа:
 (Непокътнат, Деформиран, Счупено, Липсващ
)
[ ] Брой на огънати/счупени глави на крепежни елементи:

[ ] Конкретно местоположение на проблеми с крепежни елементи (дъски на палубата/греди/блок):

[ ] Оценка на цялостната сигурност на крепежните елементи:
 (Отличен, Добре., Справедлив, беден)

--- ОЦЕНКА И МАРКИРОВКА НА ЩЕТИТЕ ---
[ ] Вид на наблюдаваните повреди (Напукана дъска за настилка, Разделяч на низове, Разхлабена/Липсваща крепежна част, Счупен блок, Изкривена дъска за палуба, Мухъл/Плесен, Други (Посочете в дълъг текст)
)
[ ] Подробно описание на щетите (ако е избрано Други)

[ ] Брой напукани/повредени дъски на палубата
[ ] Брой на липсващи/изгубени крепежни елементи
[ ] Степен на увреждане (Незначителен (само козметичен)
, Умерен (Потенциално структурно отслабване), Сериозно (Изисква се незабавна замяна))
[ ] Фотографски доказателства
[ ] Изисква ли се маркиране/тагване?
 (Да, Не.)
[ ] Обозначения (ако да)

--- ПОЧИСТВАНЕ И ДРЕБНИ РЕМОНТИ ---
[ ] Използван метод на почистване:
 (Четкане, Погалване, Изпиране (Вода и мек почистващ препарат), Компресиран въздух)
[ ] Брой осигурени свободни дъски на палубата:
[ ] Брой почистени/шлайфани напукани дъски на палубата:

[ ] Оправени зони:
 (Разхлабени дъски на палубата, Напукани дъски на палубата, Малки пукнатини по струните, Пукнати блокове, Няма.)
[ ] Изпълнени дребни ремонти:

[ ] Тип на застопоряващ елемент, заменен (ако е приложимо):
 (Нокти, Винтове, Спънки, Няма.)
[ ] Брой сменени крепежни елементи:

--- ЗНАЧИТЕЛНИ РЕМОНТИ/РЕНОВАЦИИ (АКО ИМА ТАКИВА)
 ---
[ ] Необходима степен на обновяване (Малък ремонт (подмяна на дъски), Умерен (заместник на Стронгър)
, Основен (Пълна реконструкция)
, Не се изисква.
)
[ ] Описание на щети, изискващи основен ремонт
[ ] Приблизителни часове труд

[ ] Необходим брой нови струни.

[ ] Необходими количества нови дъски за настилка.

[ ] Снимки на засегнати райони
[ ] Планирана дата на завършване на обновяването
[ ] Специфични инструкции/бележки за ремонт
[ ] Използвани материали (Посочете вид/клас)
 (Стандарт, Термично обработен
, Обработен под налягане, Други (Посочете)
)

--- СЛЕД ИНСПЕКЦИЯ – ЗАПИСВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за оглед
[ ] Идентификатор на палет / Уникален идентификатор
[ ] Обобщение на констатациите/Коментари
[ ] Общо състояние на палета (Добре., справедлив, беден
, Негодни.
)
[ ] Необходими действия (Почистване, Малък ремонт, Основен ремонт
, Обновяване, Изхвърли / Унищожи)
[ ] Назначено на (Лице/Екип)

[ ] Краен срок за изпълнение
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pallet-inspection-and-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)