PALLETTENPRÜFUNG UND -WARTUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORABPRÜFUNG – DOKUMENTATION & PLANUNG ---
[ ] Prüfdatum

[ ] Palette-Identifikation / Chargennummer
[ ] Palette Typ (Euro-Palette (EUR), US-Palette (48x40), US-Palette (42x42), Individuell/Sonstiges)
[ ] Prüfzweck (Regelmäßige Inspektion, Vor der Verwendung, Nachnutzung, Sachschaden gemeldet)
[ ] Vorherige Vorgeschichte / Notizen
[ ] Inspektor (Inspektor 1, Inspektor 2, Inspektor 2)

--- VISUELLE INSPEKTION – ZUSTAND DER PALETTE ---
[ ] Gesamteindruck der Palette (Ausgezeichnet – Sauber und gut gepflegt, Gut – Leichte Verschmutzung oder Gebrauchsspuren, Akzeptabel – Deutliche Gebrauchsspuren und Verschmutzungen, Schwerwiegend – erheblicher Schaden oder Verunreinigung)
[ ] Schimmelbefall (Nein., Gering, Mäßig, schwerwiegend)
[ ] Anzahl fehlender Deckplanken
[ ] Sichtbare Verunreinigung
[ ] Schädlingsbefallsnachweise (Nein., möglich, Bestätigt)
[ ] Foto des Palettenzustands
[ ] Deckbretterzustand (Alles gut., Meistens gut, Einiges Schaden, Erheblicher Schaden)

--- INTEGRITÄTSPRÜFUNG ---
[ ] Stringer-Zustand (jeder Stringer) (Ausgezeichnet – Keine sichtbaren Risse oder Beschädigungen, Gut – Geringfügige Oberflächenrisse, keine strukturelle Beeinträchtigung., Angemessen – Deutliche Risse, möglicher Schwächungspotenzial, Schlecht – Deutliche Risse oder Brüche, Austausch erforderlich)
[ ] Anzahl beschädigter/fehlender Deckbretter
[ ] Zustandsprüfung (pro Block)
 (Intakt – Fest und sicher verbunden, Gerissen – Sichtbare Risse, aber noch funktionstüchtig, Lose – Teilweise gelöst, bedarf Aufmerksamkeit, Fehlend – Block fehlt, muss ersetzt werden.)
[ ] Beschreiben Sie jegliche Verwerfungen oder Durchbiegungen des Palettenbodens.
[ ] Gesamtpalettenausrichtung (Ausrichtung – Die Stringer und Deckplanken sind parallel und im rechten Winkel zueinander., Leicht fehlerhaft ausgerichtete – Geringfügige Abweichungen von der Ausrichtung, Fehl ausgerichtet – Deutliche Abweichung von der Ausrichtung, möglicherweise Stabilitätsprobleme.)
[ ] Messung der Palettenverbiegung (in mm)

--- BEFESTIGUNGSMITTELPRÜFUNG ---
[ ] Vorhandene Befestigungstypen:
 (Nägel, Schrauben, Stapeln, Bolzen, Sonstiges (in LANGTEXT angeben))
[ ] Anzahl fehlender/loser Nägel/Schrauben/Stapeln (Gesamt):
[ ] Anzahl der rostigen Befestigungselemente:
[ ] Detaillierte Beschreibung von Befestigungsproblemen (falls vorhanden):
[ ] Befestigungskopfzustand: (unversehrt, Verformt, Kaputt, Fehlt)
[ ] Anzahl deformierter/gebrochener Befestigungsköpfe:
[ ] Spezifische Stellen von Befestigungsproblemen (Deckplanke/Sparschiffsbalken/Block):
[ ] Gesamte Bewertung der Befestigungssicherheit: (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

--- SCHADENSBEGUTACHTUNG & KENNZEICHNUNG ---
[ ] Art der festgestellten Schäden (Gerissene Deckplanke, Spaltstringer, Lockere/Fehlende Befestigung, Gebrochener Block, Verzogenes Deckplanke, Schimmel, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Detaillierte Schadensbeschreibung (falls Sonstiges ausgewählt)
[ ] Anzahl beschädigter/gerissener Deckplanken
[ ] Anzahl fehlender oder loser Befestigungselemente
[ ] Schadensausmaß (Geringfügig (rein kosmetischer Natur), Mäßig (Mögliche strukturelle Schwächung), Schwerwiegend (Sofortiger Ersatz erforderlich))
[ ] Fotografische Beweismittel
[ ] Kennzeichnung erforderlich? (Ja, Nein)
[ ] Kennzeichnungsinformationen (falls zutreffend)

--- REINIGUNG & KLEINREPARATUREN ---
[ ] Verwendete Reinigungsmethode: (Bürsten, fegend, Waschen (Wasser & Mildes Reinigungsmittel), Druckluft)
[ ] Anzahl der befestigten losen Deckplanken:
[ ] Anzahl gereinigter/geschliffener Deckbretter:
[ ] Reparierte Bereiche: (Wackelnde Deckplanken, Gespaltene Deckplanken, Geringfügige Stringer-Risse, Risse im Mauerwerk, Kein)
[ ] Durchgeführte kleinere Reparaturen:
[ ] Ersetzte Befestigungselementart (falls zutreffend): (Nägel, Schrauben, Stapeln, Kein)
[ ] Anzahl der ausgetauschten Befestigungselemente:

--- WESENTLICHE REPARATUR/AUFARBEITUNG (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Erforderlicher Renovierungsgrad (Geringfügige Reparatur (Austausch der Deckplanken), Moderator (Ersatz für Stringer)
, Komplette (grundlegende) Überarbeitung, Nicht erforderlich.)
[ ] Schadensbeschreibung für umfangreiche Reparaturen
[ ] Geschätzte Arbeitsstunden
[ ] Benötigte Anzahl neuer Streicher
[ ] Erforderliche Menge an neuen Deckplanken
[ ] Aufnahmen von beschädigten Bereichen
[ ] Geplantes Fertigstellungsdatum für die Renovierung
[ ] Spezifische Reparaturanleitungen/Hinweise
[ ] Verwendete Materialien (Typ/Sorte angeben) (Standard, wärmebehandelt, Druckbehandelt, Sonstiges (Bitte angeben))

--- NACHBESPRECHUNG – PROTOKOLLIERUNG & NACHVERFOLGUNG
 ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeit
[ ] Paletten-ID / Eindeutige Kennung
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse/Anmerkungen
[ ] Gesamtzustand der Palette (Gut, gerecht, arm, unbrauchbar)
[ ] Erforderliche Maßnahmen (Reinigung, Kleinere Reparatur, Großreparatur, Aufarbeitung, Verschrotten / Entsorgen)
[ ] Zuständig für (Person/Team)
[ ] Abschlusszieldatum
[ ] Inspektursignatur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pallet-inspection-and-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)