INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALETS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRE-INSPECCIÓN – DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] ID de palet / Número de lote
[ ] Tipo de palet (Palet Europeo (EUR)
, Pallet estadounidense (48x40), Pallet estadounidense (42x42)
, Personalizado/Otro)
[ ] Propósito de la inspección (Inspección rutinaria
, Preuso, Postuso, Daños reportados)
[ ] Antecedentes / Notas
[ ] Inspector (Inspector 1, Inspector 2, Inspector 2)

--- INSPECCIÓN VISUAL – ESTADO DEL PALLET ---
[ ] Apariencia general del palet (Excelente – Limpio y bien mantenido, Bueno - Ligera suciedad o desgaste., Regular - Suciedad y desgaste notables, Mínimo - Daño o contaminación significativa.)
[ ] Presencia de Moho/Mildiu (No., Menor, Moderado, grave)
[ ] Número de tablones de cubierta faltantes.
[ ] Descripción de la Contaminación Visible
[ ] Evidencia de infestación de plagas (No., Posible, Confirmado
)
[ ] Foto del estado del palet
[ ] Estado de las tablas del suelo. (Todo bien., Mayormente bueno., Alguno daño., Daños importantes)

--- VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL ---
[ ] Condición del Fabricante (Cada Fabricante) (Excelente – Sin grietas ni daños visibles., Bueno – Pequeñas grietas superficiales, sin compromiso estructural., Regular - Fisuras visibles, potencial de debilitamiento, Deficiente - Grietas o roturas importantes, requiere reemplazo.)
[ ] Número de tablones de cubierta rotos/faltantes
[ ] Condición del Bloque (Cada Bloque) (Intacto - Sólido y firmemente sujeto., Grietas visibles, pero aún funcional., Suelto - Parcialmente desprendido, necesita reparación., Falta - El bloque está ausente, requiere reemplazo.)
[ ] Describa cualquier deformación o curvatura del palet.
[ ] Alineación general de la plataforma. (Alineados – Los largueros y las tablas del deck están paralelos y en escuadra., Ligeramente desalineado - Desviaciones menores de la alineación, Desalineado – Desviación notable de la alineación, posibles problemas de estabilidad.)
[ ] Medición de la curvatura de la paleta (en mm)

--- INSPECCIÓN DE SUJETADORES ---
[ ] Tipo(s) de Fijación Presente(s): (Uñas, Tornillos, Clarabóias, Perornos, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO)
)
[ ] Número de clavos/tornillos/grapas sueltos/faltantes (Total):
[ ] Número de fijaciones con corrosión por óxido:
[ ] Descripción detallada de problemas con los sujetadores (si los hay):
[ ] Estado de la cabeza del sujetador:
 (Intacto, Deformado
, Roto, Desaparecido/a)
[ ] Número de cabezas de sujetadores deformadas/rotas:
[ ] Ubicación(es) específica(s) de los problemas con los sujetadores (tabla del cubierta/viga transversal/bloque):
[ ] Evaluación general de la seguridad de los sujetadores: (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)

--- EVALUACIÓN Y MARCADO DE DAÑOS ---
[ ] Tipo de Daño Observado (Tabla del suelo agrietada, Partido Rompedor, Fijación suelta/perdida, Bloque roto, Tabla de cubierta deformada, Moho, Otro (Especificar en texto largo)
)
[ ] Descripción detallada del daño (si se seleccionó Otro)
[ ] Número de tablones de cubierta agrietados/dañados
[ ] Número de fijaciones sueltas o faltantes
[ ] Gravedad del daño (Menor (puramente cosmético), Moderado (posible debilitamiento estructural), Grave (Se requiere reemplazo inmediato))
[ ] Evidencia fotográfica
[ ] ¿Se requiere marcar/etiquetar? (Sí., No.)
[ ] Detalles de la anotación (si es aplicable)

--- LIMPIEZA Y REPARACIONES MENORES ---
[ ] Método de limpieza utilizado: (Cepillado, Barriendo, Lavado (Agua y Detergente Suave), Aire comprimido)
[ ] Número de tablas de cubierta sueltas aseguradas:
[ ] Número de tablones de cubierta astillados limpiados/lijados:
[ ] Áreas reparadas: (Tablas de cubierta sueltas, Tablas de cubierta astilladas, Pequeñas grietas en la cuerda, Bloques Agrietados, Ninguno.)
[ ] Descripción de las reparaciones menores realizadas:

[ ] Tipo de Fijación Reemplazada (Si Aplica): (Uñas, Tornillos
, Staples, Ninguno.)
[ ] Número de fijaciones reemplazadas:

--- REPARACIÓN/REMODELACIÓN MAYOR (SI APLICA) ---
[ ] Nivel de renovación requerido (Reparación menor (sustitución de tablas del suelo)
, Moderado (Reemplazo de Stringer), Reconstrucción total, No requerido.
)
[ ] Descripción de los Daños que Requieren Reparación Mayor
[ ] Horas de mano de obra estimadas
[ ] Cantidad de nuevos instaladores necesarios
[ ] Cantidad de tablones nuevos necesarios
[ ] Fotografías de Zonas Afectadas
[ ] Fecha prevista de finalización de la renovación
[ ] Instrucciones/Notas específicas de reparación
[ ] Materiales Utilizados (Especificar Tipo/Calidad)
 (Estándar, Tratado térmicamente, Tratado a presión, Otro (Especificar))

--- REGISTRO Y SEGUIMIENTO – DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Identificador de Pallet / Identificador Único
[ ] Resumen de hallazgos/comentarios
[ ] Condición general del palet (Bien., Justo, Pobre, Inutilizable.
)
[ ] Acciones Requeridas
 (Limpieza, Pequeña reparación, Reparación importante
, Remodelación, Desguazar/Eliminar)
[ ] Asignado a (Persona/Equipo)
[ ] Fecha de finalización prevista
[ ] Firma del inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pallet-inspection-and-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)