INSPECTION ET ENTRETIEN DES PALETTES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉ-INSPECTION - DOCUMENTATION ET PLANIFICATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Numéro d'inventaire / Numéro de lot

[ ] Type de palette (Palette Euro (EUR), Palette américaine (48x40)
, Palette américaine (42x42)
, Personnalisé/Autre)
[ ] Objet de l'inspection (Inspection de routine, Pré-utilisation, Post-utilisation, Dommages signalés)
[ ] Antécédents / Notes
[ ] Inspecteur (Inspecteur 1, Inspecteur 2, Inspecteur 2)

--- INSPECTION VISUELLE – ÉTAT DES PALETTES ---
[ ] Apparence générale du palette (Excellent – Propre et bien entretenu, Bon – Légère saleté ou usure, État juste - Saleté et usure visibles, État : dommages ou contamination importants.)
[ ] Présence de moisissures (Non., Mineur, Modéré(e), Sévère)
[ ] Nombre de planches de terrasse manquantes
[ ] Description de la contamination visible
[ ] Preuves d'infestation de nuisibles (Non., Possible, Confirmé
)
[ ] Photo de l'état du palette
[ ] État du platelage (Tout va bien., Généralement bien, Quelques dégâts, Dégâts importants)

--- CONTRÔLE DE L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE ---
[ ] État des cordiers (pour chaque cordier)
 (Excellent – Pas de fissures ni de défauts apparents., Bon – Fines fissures superficielles, sans compromission structurelle., Juste – Fissures visibles, risque d’affaiblissement, Mauvais – Fissures ou ruptures importantes, nécessite un remplacement)
[ ] Nombre de lames de terrasse cassées/manquantes

[ ] Condition du bloc (chaque bloc) (Intact – Solide et bien fixé., Fissuré – Présence de fissures visibles, mais toujours fonctionnel., Desserré - Partiellement détaché, nécessite une attention., Manque – Le bloc est absent, nécessite un remplacement.
)
[ ] Décrivez toute déformation ou affaissement du palette.

[ ] Alignement général des palettes (Alignés – Les tasseaux et les lames de terrasse sont parallèles et d’équerre.
, Légèrement désaligné - Déviations mineures par rapport à l'alignement, Défaut d'alignement – Écart notable par rapport à l'alignement, risque d'instabilité.)
[ ] Mesure du déhanchement du palette (en mm)

--- CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS DE FIXATION ---
[ ] Type(s) de fixation(s) présent(s) : (Ongles, Vis, Staples, Boulons, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Nombre de clous/visses/agrafes manquants ou desserrés (total) :
[ ] Nombre de fixations rouillées :
[ ] Description détaillée des problèmes de fixation (le cas échéant) :
[ ] État de la tête de fixation : (Intact, Déformé
, Brisé(e), Manquant)
[ ] Nombre de têtes de fixations déformées/cassées :
[ ] Emplacement(s) précis(es) des problèmes de fixation (planches de terrasse/longerons/blocs) :
[ ] Évaluation générale de la sécurité des fixations : (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

--- ÉVALUATION DES DOMMAGES ET MARQUAGE ---
[ ] Type de dommage observé (Planche de terrasse fissurée, Fendeur de cordes, Fixateur lâche/manquant, Bloc brisé, Planche de terrasse déformée, Moisissure, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Description détaillée des dommages (si Autre est sélectionné)
[ ] Nombre de lames de terrasse fissurées/endommagées
[ ] Nombre de fixations manquantes ou perdues
[ ] Gravité des dégâts (Mineur (purement esthétique)
, Modéré (Faible affaiblissement structurel potentiel), Urgent (Remplacement immédiat requis))
[ ] Preuves photographiques
[ ] Marquage/Étiquetage requis ? (Oui., Non.)
[ ] Détails concernant les annotations (si oui)

--- NETTOYAGE ET PETITS RÉPARATIONS
 ---
[ ] Méthode de nettoyage utilisée : (Brossage, Balayant, Lavage (Eau et lessive douce), Air comprimé)
[ ] Nombre de lames de terrasse desserrées fixées :
[ ] Nombre de planches de terrasse nettoyées/poncées :
[ ] Zones réparées : (Planches de terrasse desserrées, Planches de terrasse fendues, Fines fissures de cordes, Blocs fissurés, Rien.)
[ ] Description des réparations mineures effectuées :
[ ] Type de fixation remplacée (si applicable) : (Ongles, Vis
, Staples, Rien.)
[ ] Nombre de fixations remplacées :

--- RÉPARATION/RÉNOVATION MAJEURE (SI APPLICABLE) ---
[ ] Niveau de remise à neuf requis (Remplacement de lames (ponte), Modérateur (Remplacement de collaborateur occasionnel), Révision complète, Non requis.
)
[ ] Description des dommages nécessitant des réparations importantes
[ ] Heures de main-d'œuvre estimées
[ ] Nombre de cordeurs nécessaires
[ ] Quantité de lames de terrasse neuves nécessaires
[ ] Photographies des zones sinistrées
[ ] Date de fin des travaux de rénovation prévus
[ ] Instructions/Notes spécifiques de réparation
[ ] Matériaux utilisés (préciser le type/qualité) (Standard, Traité thermiquement, Traité sous pression, Autre (préciser))

--- SUIVI APRÈS INSPECTION – ENREGISTREMENT ET SUIVI ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure d'inspection
[ ] Identifiant de palette / Identifiant unique
[ ] Résumé des résultats/Observations
[ ] État général du palette (Bien., Juste, Pauvre, Hors d'usage)
[ ] Actions requises (Nettoyage, Petite réparation, Réparation majeure, Rénovation, Déchiqueter / Éliminer)
[ ] Affecté(e)(s) à (Personne/Équipe)
[ ] Date d'achèvement prévue
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pallet-inspection-and-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)