KONTROLA I KONSERWACJA PALET

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNA INSPEKCJA – DOKUMENTACJA I PLANOWANIE ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Numer Palety / Numer Partii

[ ] Typ palety (Paleta Euro (EUR)
, Paleta amerykańska (48x40)
, Paleta amerykańska (42x42)
, Niestandardowe/Inne)
[ ] Cel inspekcji (Rutynowa inspekcja, Przed użyciem, Po użyciu, Zgłoszono uszkodzenia.)
[ ] Historia/Uwagi z przeszłości
[ ] Inspektor (Inspektor 1, Inspektor 2, Inspektor 2)

--- WIZUALNA INSPEKCJA - STAN PALETY ---
[ ] Ogólny wygląd palety (Świetne – Czyste i zadbane, Dobry – drobne zabrudzenia lub ślady użytkowania., Dobra – widoczne zabrudzenia i ślady zużycia., Zły - Znaczące uszkodzenia lub skażenie.)
[ ] Obecność pleśni/drobnych grzybów (Nie., Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
[ ] Liczba brakujących desek pokładowych
[ ] Opis widocznego zanieczyszczenia
[ ] Ślady Infestacji Szkodników (Nie., Możliwy, Potwierdzone)
[ ] Zdjęcie stanu palety
[ ] Stan desków tarasowych (Wszystko w porządku., Większość ocen jest dobra., Niektóre uszkodzenia.
, Znaczące zniszczenia)

--- SPRAWDZENIE INTEGRALNOŚCI STRUKTURALNEJ ---
[ ] Stan Stringer (Każdy Stringer)
 (Doskonale - brak widocznych pęknięć lub uszkodzeń., Dobry – Drobne pęknięcia powierzchniowe, bez uszkodzeń konstrukcyjnych.
, Umiarkowane uszkodzenia – widoczne pęknięcia, potencjalne osłabienie., Zły - Znaczne pęknięcia lub uszkodzenia, wymaga wymiany.)
[ ] Liczba uszkodzonych/brakujących desek pokładowych
[ ] Stan bloku (każdy blok)
 (Nienaruszony – Całkowity i mocno przymocowany, Pęknięty – Widoczne pęknięcia, ale wciąż sprawny., Luźny - częściowo odłączony, wymaga uwagi., Brakujący – brak bloku, wymaga wymiany.)
[ ] Opisz wszelkie odkształcenia lub wyginanie palety.

[ ] Ogólne wyrównanie palet (Wyrównane - belki i deski pokładu są równoległe i ustawione pod kątem prostym., Nieco nierówne ustawienie – drobne odchylenia od ustawienia, Niewłaściwe ustawienie – Widoczna rozbieżność od ustawienia, potencjalne problemy ze stabilnością.
)
[ ] Pomiar wygięcia palety (w mm)

--- KONTROLA ZŁĄCZEK ---
[ ] Rodzaj(y) zapięcia/łącznika: (Paznokcie, Śruby, Staples, Śruby, Inne (Określ w TEKŚCIE_DŁUGIM)
)
[ ] Liczba luźnych/brakujących gwoździ/śrub/zakładek (łącznie):
[ ] Liczba skorodowanych elementów łączących:
[ ] Szczegółowy opis problemów z złączkami (jeśli występują):

[ ] Stan głowicy śruby: (Nienaruszony, Zniekształcony, Złamany.
, Zaginiony)
[ ] Liczba odkształconych/uszkodzonych głów śrub:
[ ] Konkretne lokalizacje problemów z połączeniami (deska tarasowa/balki podparciowe/blok):
[ ] Ocena ogólna zabezpieczenia elementów złącznych:
 (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)

--- OCENA USZKODZEŃ I OZNACZANIE ---
[ ] Obserwowany rodzaj uszkodzenia (Pęknięta deska tarasowa, Rozdzielacz ciągów, Luźna/Brakująca śruba/mocowanie, Złamany Blok, Zwichnięta deska pokładowa, Pleśń, Inne (Określ w dłuższym tekście)
)
[ ] Szczegółowy opis uszkodzeń (jeśli wybrano opcję 'Inne')

[ ] Liczba uszkodzonych/pękniętych desek tarasowych
[ ] Liczba brakujących lub zgubionych elementów złącznych
[ ] Stopień uszkodzenia (Drobne (tylko kosmetyczne)
, Umiarkowane (potencjalne osłabienie konstrukcji), Krytyczny (wymagana natychmiastowa wymiana))
[ ] Dowody fotograficzne
[ ] Wymagane oznaczanie/tagowanie? (Tak., Nie.)
[ ] Szczegóły dotyczące oznaczeń (jeśli dotyczy)

--- SPRZĄTANIE I DROBNE NAPRAWY ---
[ ] Metoda czyszczenia: (Szczotkowanie, Miatający, Pranie (Woda i Delikatny Detergent)
, Sprężone powietrze)
[ ] Zabezpieczona liczba luźnych desek pokładowych:
[ ] Liczba oczyszczonych/szlifowanych deskiel:

[ ] Naprawione obszary: (Luźne deski pokładu, Rozłupane deski pokładowe, Drobne pęknięcia strun, Pęknięte Bloki, Brak.)
[ ] Opis wykonanych drobnych napraw:
[ ] Wymieniony rodzaj łącznika (jeśli dotyczy): (Paznokcie, Śruby, Staples, Brak.)
[ ] Liczba wymienionych elementów mocujących:

--- WIELKI REMONT/ODNOWIENIE (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Wymagany stopień odświeżenia/renowacji.
 (Drobna naprawa (wymiana desek pokładowych), Umiarkowany (Zastępca Stringera), Rewelacyjny (całkowity) remont, Nie wymagane.)
[ ] Opis uszkodzeń wymagających gruntownego remontu
[ ] Szacunkowy nakład pracy
[ ] Liczba wymaganych nowych napinających struny
[ ] Potrzebna ilość nowych desek tarasowych
[ ] Zdjęcia zniszczonych obszarów
[ ] Planowany termin zakończenia remontu
[ ] Szczegółowe instrukcje/uwagi dotyczące naprawy
[ ] Wykorzystane materiały (określić rodzaj/jakość)
 (Standard, Uhartowany, Wyciskano, Inne (określ)
)

--- POST-INSPEKCJA – REJESTRACJA I DALSZE DZIAŁANIA ---
[ ] Data inspekcji

[ ] Czas inspekcji
[ ] Identyfikator palety / Unikalny identyfikator
[ ] Podsumowanie wniosków/Uwagi
[ ] Ogólny stan palety (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi, Niesprawny)
[ ] Wymagane działania (Sprzątanie, Drobna naprawa, Wielki remont, Renowacja, Wyrzucić / Zlikwidować)
[ ] Przydzielono do (Osoba/Zespół)

[ ] Termin ukończenia
[ ] Podpis Inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pallet-inspection-and-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)