INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALETES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO PRELIMINAR — DOCUMENTAÇÃO E PLANEAMENTO ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Identificador da palete / Número do lote
[ ] Tipo de palete (Palete Europeu (EUR), Palete americano (122 x 102 cm), Palete americano (42x42), Personalizado/Outro)
[ ] Finalidade da Inspeção (Inspeção de Rotina, Antes de usar., Após o uso., Danos Registados)
[ ] Antecedentes/Observações relevantes
[ ] Inspetor (Inspetor 1, Inspetor 2, Inspetor 2)

--- INSPEÇÃO VISUAL — ESTADO DO PALETE ---
[ ] Aspecto geral do palete. (Excelente – Limpo e bem conservado., Bom - Pequenos vestígios de sujidade ou desgaste., Estado regular – Apresenta sujidade e sinais de desgaste visíveis., Ruim — Danos ou contaminação significativos.)
[ ] Presença de bolor/mofo (Não, Menor, Moderado, Grave)
[ ] Número de tábuas de revestimento ausentes.
[ ] Descrição da Contaminação Visível
[ ] Sinais de infestação por pragas (Não, Possível, Confirmado)
[ ] Fotografia do estado do palete.
[ ] Estado do revestimento do convés (Tudo bem., Na maioria dos casos, bom., Alguns danos., Danos Consideráveis)

--- VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL ---
[ ] Condição da viga de suporte (para cada viga) (Excelente – Sem rachaduras ou danos visíveis., Bom – Pequenas fissuras superficiais, sem comprometimento estrutural., Estado regular – Apresenta fissuras visíveis, com potencial para comprometer a sua resistência., Em mau estado – Apresenta rachaduras ou fissuras significativas, sendo necessário substituir.)
[ ] Número de tábuas de revestimento partidas ou em falta.
[ ] Condição do Bloco (para cada bloco) (Íntegro – Sólido e firmemente fixo., Rachado — Apresenta rachaduras visíveis, mas ainda funciona., Solto — Parcialmente desalinhado, necessita de atenção., Ausente – O bloco está faltando e precisa ser substituído.)
[ ] Descreva qualquer deformação ou curvatura do palete.
[ ] Alinhamento Geral dos Paletes (Alinhados — As longarinas e as tábuas do convés estão paralelas e perpendiculares., Ligeiramente desalinhado — Pequenas discrepâncias em relação ao alinhamento., Desalinhado – Desvio notório do alinhamento, podendo causar problemas de estabilidade.)
[ ] Medição da curvatura do palete (em mm)

--- INSPEÇÃO DE FIXADORES ---
[ ] Tipo(s) de fixador(es) presente(s): (Unhas, Parafusos, Staples, Parafusos, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Número de pregos/parafusos/grampos soltos ou em falta (total):
[ ] Número de fixadores corroídos pela ferrugem:
[ ] Descrição detalhada dos problemas relacionados aos elementos de fixação (se houver):
[ ] Condição da cabeça do fixador: (Intacto, Deformado, Quebrado, Desaparecido(a) / Em falta)
[ ] Número de cabeças de fixadores deformadas/danificadas:
[ ] Localização(ões) específica(s) dos problemas com os elementos de fixação (tábua do convés/longarina/bloco):
[ ] Avaliação geral da segurança dos elementos de fixação: (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)

--- AVALIAÇÃO E MARCAÇÃO DE DANOS ---
[ ] Tipo de dano observado (Tábua de deck rachada., Divisão da corda guia, Fixação solta/ausente, Bloco Quebrado, Tábua de revestimento deformada., Mofo, Outro (especifique no campo de texto longo))
[ ] Descrição detalhada dos danos (se a opção «Outro» for selecionada)
[ ] Número de tábuas do deck rachadas ou danificadas
[ ] Número de fixadores soltos ou ausentes.
[ ] Gravidade dos Danos (Menor (apenas cosmético), Moderado (Potencial enfraquecimento estrutural), Grave (substituição imediata necessária))
[ ] Prova Fotográfica
[ ] É necessário inserir marcadores/etiquetas? (Sim, Não)
[ ] Detalhes da marcação (se aplicável)

--- LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS ---
[ ] Método de limpeza utilizado: (Escovagem, Varrer, Lavagem (com água e detergente suave), Ar comprimido)
[ ] Número de tábuas soltas do convés que foram fixadas:
[ ] Número de tábuas de revestimento lascadas que foram limpas/lixadas:
[ ] Áreas reparadas: (Tabelas de convés soltas, Tábuas do convés lascadas., Pequenas fissuras na estrutura de suporte., Blocos Rachados, Nenhum.)
[ ] Descrição dos Pequenos Reparos Efetuados:
[ ] Tipo de fixador substituído (se aplicável): (Unhas, Parafusos, Staples, Nenhum.)
[ ] Número de fixadores substituídos:

--- REPARAÇÃO OU REMODELAÇÃO DE GRANDE ENVERGADURA (SE APLICÁVEL) ---
[ ] Nível de renovação necessário (Reparação menor (substituição de tábuas do convés), Moderado (substituição do cabo tensor), Reconstrução completa., Não é necessário.)
[ ] Descrição dos Danos que Exigem Reparações Significativas
[ ] Número estimado de horas de trabalho
[ ] Quantidade de Novos Reforços Necessários
[ ] Quantidade de ripas novas necessárias.
[ ] Fotografias das áreas danificadas
[ ] Data prevista para a conclusão das obras de renovação.
[ ] Instruções/Notas específicas para o reparo
[ ] Materiais Utilizados (Especificar o tipo/qualidade) (Padrão, Tratado termicamente, Tratado sob pressão., Outro (especificar))

--- APÓS A INSPEÇÃO – REGISTO E ACOMPANHAMENTO ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Tempo de Inspeção
[ ] Identificador da palete / Identificador único
[ ] Resumo dos resultados/comentários
[ ] Condição geral do palete (Bom., Justo, imparcial., Pobre, Inutilizável.)
[ ] Ações Necessárias (Limpeza, Reparo Simples, Reparação Geral, Requalificação, Eliminar/Descartar)
[ ] Atribuído a (Pessoa/Equipa)
[ ] Data prevista para a conclusão
[ ] Assinatura do Inspetor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pallet-inspection-and-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)