PARKHAUS-SICHERHEITS- UND BELEUCHTUNGS-PRÜFLISTE (TÄGLICH)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE SICHERHEIT UND SCHUTZ ---
[ ] Garagenverkehr (Betriebsbereit, Defekt – Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
[ ] Überwachungskamera-Funktionalität (Alle Kameras betriebsbereit., Einige Kameras sind offline., Alle Kameras sind offline.)
[ ] Anzahl der sichtbaren Sicherheitspersonal
[ ] Nachweise von Vandalismus oder Beschädigung (Kein, Geringfügiger Schaden – dokumentiert, Erhebliche Schäden – Bericht erforderlich)
[ ] Sicherheitsvorfall-Notizen (falls vorhanden)
[ ] Notfallausgänge funktionsfähig? (Ja – uneingeschränkt, Nein – blockiert, Defekt)
[ ] Fotos von Sicherheitsbedenken

--- BELEUCHTUNG – ALLGEMEIN ---
[ ] Umgebungslichtpegel (Lux) – Allgemeiner Bereich
[ ] Gesamte Beleuchtung – Allgemeiner Bereich (Ausgezeichnet – hell und gleichmäßig, Gut – Geringfügige Trübung, Leichtes Flimmern, Schwach – deutliche Abdunklung)
[ ] Bereiche von Dämmerung/Schatten? (In der Nähe von Eingängen, An Wänden, Unter Fahrzeugen, Um Säulen, Keine beobachtet.)
[ ] Hinweise zu Lichtproblemen (z. B. Flimmern, Brummen)
[ ] Notfallbeleuchtungsfunktion (Kurztest) (Funktionell, Nicht funktionsfähig – Benötigt Aufmerksamkeit, Benötigt weitere Tests)

--- BELEUCHTUNG – SPEZIFISCHE BEREICHE ---
[ ] Beleuchtungsstärke am Eingang 1 (Fußkerzen)
[ ] Lichtniveau am Eingang 2 (Fußkerzen)

[ ] Beleuchtung in Treppenhaus 1 (ausreichend, Dunkel, fehlerhaft)
[ ] Beleuchtung von Rampe 1 (ausreichend, Dunkel, fehlerhaft)
[ ] Beleuchtungszustand Aufzug/Servicebereich (ausreichend, Dunkel, Fehlerhaft)
[ ] Gebiete mit möglicher Verschattung (In der Nähe der Säulen, Unter Treppen, Um den Aufzug, Kein)
[ ] Hinweise zu spezifischen Lichtproblemen

--- RAMPEN UND TREPPENHÄUSER ---
[ ] Steigung – Maximal 1:12
[ ] Sicherheit der Treppenhausgeländer (Sicher & Stabil, Lose/Beschädigt, Fehlt)
[ ] Zustand der Stufen (Gut – Kein Schlupf, Leichter Gebrauchsspuren, Erheblicher Verschleiß/Beschädigung)
[ ] Treppenhausbreite (Mindestmaß 2,5 m)
[ ] Rampenoberflächenzustand (Gut – Keine Gefahren, Geringfügige Risse/Verfärbungen, Erhebliche Schäden / Schlaglöcher)
[ ] Hinweise zu Problemen mit Rampe/Treppenhaus (falls vorhanden)
[ ] Notfallbeleuchtung in Treppenhäusern (Arbeiten, Funktioniert nicht., Unbekannt)

--- EINGÄNGE & AUSGÄNGE ---
[ ] Torbedienung – Eingang (Betriebsbereit, Fehlerhaft, Blockiert)
[ ] Tore – Ausfahrt (Betriebsbereit, defekt, Blockiert)
[ ] Türstatus (Öffnen/Schließen)
[ ] Notfallausgangszugänglichkeit (Klar und verständlich, verhindert, nicht funktionsfähig)
[ ] Zustand der Notausgangsschilder
[ ] Sicherheitskamerafunktionalität an Ein- und Ausgängen
[ ] Beleuchtung an Eingängen/Ausgängen (ausreichend, schwach/ungenügend, Heraus)
[ ] Ort festgestellter Sicherheitsbedenken

--- BODENBELÄGE UND MARKIERUNGEN ---
[ ] Erkennen Sie Bereiche mit deutlichen Rissen oder Schlaglöchern.
[ ] Messen Sie die Breite des größten beobachteten Risses (Zoll).
[ ] Ausgewählte beobachtete Straßenoberflächenbedingungen: (Rissbildung (gering), Rissbildung (mäßig), Rissig (stark), Schlaglöcher (gering), Schlaglöcher (mäßig), Schlaglöcher (tief), Abplatzung, Streifung, Keine.)
[ ] Zustand der Parklinien (gesamt): (Ausgezeichnet – Deutlich sichtbar, Gut – Meist sichtbar, Akzeptabel – leichte Gebrauchsspuren/Abnutzung, Schlecht – Schwer zu erkennen)
[ ] Laden Sie Fotos von Schäden an der Fahrbahnoberfläche hoch (erforderlich für die Bewertungen befriedigend oder ungenügend).
[ ] Beschreiben Sie eventuelle Öl- oder Chemieflecken. (Falls vorhanden)

--- NOTFALLSYSTEME ---
[ ] Feuerlöschanlagentest-Ergebnis (0-100)
[ ] Notfallrufstationen – Funktionsweise (Funktionell, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
[ ] Notfallbeleuchtungsstatus (Betrieblich, Benötigt Aufmerksamkeit, Nicht funktionsfähig)
[ ] Letztes Datum der Feuerlöscherprüfung
[ ] Zeitpunkt der Notfallübung (falls durchgeführt)
[ ] Hinweise zu Problemen mit dem Notfallsystem

--- BESCHILDERUNG & KOMMUNIKATION ---
[ ] Sichtbare und aktuelle Notfallkontaktliste? (Ja., Nein., Keine Angabe.
)
[ ] Feuerlösungszeichen deutlich und beleuchtet? (Ja., Nein., Teilweise Verdunkelung)
[ ] Sind die Beschilderungen eindeutig und gut lesbar? (Ja, Nein, Benötigt Anpassung)
[ ] Hinweise zu Problemen mit Beschilderung/Kommunikation (falls vorhanden)
[ ] Funktionstüchtigkeit der Beschallungsanlage (falls zutreffend)? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Zeit des letzten Lautsprecheranlagen-Tests (falls zutreffend)
[ ] Notfall-Notrufsäulen betriebsbereit (falls zutreffend)? (Ja, Nein., N/A)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/parking-garage-safety-lighting-inspection-checklist-daily
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)