INSPECTION DU STATIONNEMENT : SÉCURITÉ ET ÉCLAIRAGE (QUOTIDIEN)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SÉCURITÉ GÉNÉRALE ---
[ ] Fonctionnement de la porte de garage (Fonctionnement normal, Dysfonctionnel - Nécessite une réparation, Hors service)
[ ] Fonctionnalités des caméras de surveillance (Toutes les caméras sont opérationnelles.
, Certaines caméras sont hors ligne., Toutes les caméras hors ligne.)
[ ] Nombre de personnels de sécurité visibles
[ ] Preuves de vandalisme ou de dégradations (Rien., Dommages mineurs – Constatés, Dommages importants – Rapport requis)
[ ] Notes d'incident de sécurité (le cas échéant)
[ ] Portes de secours opérationnelles ? (Oui – Sans obstacle, Non - Bloqué, Non – Endommagé)
[ ] Photos concernant les problèmes de sécurité

--- ÉCLAIRAGE - GÉNÉRAL ---
[ ] Niveau d'éclairage ambiant (pieds-candela) - Espace général

[ ] Conditions d'éclairage général - Zone générale (Excellent - Bright and Even
Excellent – Clair et régulier, Bon - Légère Obscurcissement, Lueur tamisée, Faible - Atténuation importante)
[ ] Zones d'obscurité/d'ombres ? (Près des entrées, Le long des murs, Sous les véhicules, Autour des piliers, Aucun n'a été observé.)
[ ] Notes sur les problèmes d'éclairage (p. ex. scintillement, bourdonnement)
[ ] Fonctionnalité de l'éclairage de sécurité (test rapide)
 (Fonctionnel(le)
, Non fonctionnel - Nécessite une attention, Nécessite des tests supplémentaires.
)

--- ÉCLAIRAGE – ZONES SPÉCIFIQUES ---
[ ] Niveau d'éclairement à l'entrée 1 (pied-bougies)

[ ] Niveau d'éclairement à l'entrée 2 (pied-bougies)

[ ] État de l'éclairage - Cage d'escalier 1 (Suffisant, Faible, dysfonctionnement)
[ ] Éclairage de la rampe 1 (Suffisant, Faible, Dysfonctionnement)
[ ] Éclairage – Zone ascenseur/service (Suffisant, Faible, Dysfonctionnement)
[ ] Zones susceptibles d'être ombragées (Près des colonnes, Sous les escaliers, Autour de l'ascenseur, Rien.)
[ ] Notes sur des problèmes spécifiques d'éclairage

--- PENTES ET ESCALIERS ---
[ ] Pente maximale : 1:12

[ ] Intégrité des garde-corps d'escalier (Sécurisé et stable, Desserré/Endommagé, Manquant(e))
[ ] État des marches d'escalier (Bien - Sans glissement, État moyen, Usure/Dommages importants)
[ ] Largeur du cage d'escalier (minimum 2,5m)

[ ] État de la surface de la rampe (Bon – Pas de dangers, Fissures mineures/Décolorations, Dégâts importants / Nids-de-poule)
[ ] Observations concernant les problèmes de rampe/escalier (le cas échéant)
[ ] Éclairage de sécurité dans les escaliers (Travaillant, Ne fonctionne pas.
, Inconnu(e))

--- ENTRÉES ET SORTIES ---
[ ] Fonctionnement de la barrière – Entrée (Fonctionnement normal, Dysfonctionnement, Bloqué.
)
[ ] Fonctionnement de la barrière - Sortie (Fonctionnement normal, Dysfonctionnement, Bloqué(e))
[ ] État de la porte d'entrée/sortie (Ouverte/Fermée)

[ ] Accessibilité des issues de secours (Clair et accessible, Bloqué(e), Hors service)
[ ] État de la signalisation des sorties de secours
[ ] Fonctionnalités des caméras de surveillance aux entrées/sorties
[ ] Éclairage des entrées/sorties (Suffisant, Faible/Insuffisant, Dehors.
)
[ ] Emplacement de toute préoccupation sécuritaire observée.

--- CHAUSSÉE ET MARQUAGES ---
[ ] Identifier les zones présentant des fissures superficielles importantes ou des nids-de-poule.
[ ] Mesurer la largeur de la fissure la plus importante (en pouces).
[ ] Conditions du revêtement observées : (Fissuration (légère)
, Fissuration (modérée), Fissuration (sévère)
, Nids-de-poule (mineurs)
, Nids-de-poule (modérés), Nids-de-poule (importants)
, Écaillage, Accouplement, Rien.)
[ ] État des lignes de stationnement (global) : (Excellent – Clairement visible, Bon – Principalement visible, État juste – Quelques défauts/usure, Faible – Difficile à voir)
[ ] Téléchargez des photos des problèmes de revêtement (obligatoire pour une évaluation « acceptable » ou « médiocre »).
[ ] Décrivez toute tache d'huile ou de produit chimique observée. (Le cas échéant)

--- SYSTÈMES D'URGENCE
 ---
[ ] Résultat du test du système d'alarme incendie (0-100)

[ ] Fonctionnement des postophones (Fonctionnel
, À réparer, Hors service)
[ ] État de l'éclairage de sécurité
 (Opérationnel, Nécessite une attention particulière.
, Non fonctionnel
)
[ ] Date du dernier contrôle des extincteurs
[ ] Heure de l'exercice de sécurité (si réalisé)
[ ] Observations concernant les problèmes du système d'urgence

--- SIGNALÉTIQUE ET COMMUNICATION ---
[ ] Liste des contacts d'urgence visible et à jour ? (Oui., Non., N/A)
[ ] Sorties de secours bien visibles et éclairées ? (Oui., Non., Obscurité partielle)
[ ] Panneaux de signalisation : précis et lisibles ? (Oui., Non., Nécessite un ajustement.)
[ ] Observations sur les problèmes de signalisation/communication (le cas échéant)
[ ] Système de sonorisation fonctionnel (si applicable) ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Heure du dernier test du système de sonorisation (si applicable)

[ ] Postes d'appel d'urgence opérationnels (le cas échéant) ? (Oui., Non., N/A
)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/parking-garage-safety-lighting-inspection-checklist-daily
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)