PARKPLATZ-SICHERHEITS- UND BELEUCHTUNGS-INSPEKTIONSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE LAGEBEURTEILUNG ---
[ ] Grundstücksgröße (Quadratmeter)
[ ] Grundstücksoberfläche (Asphalt
, Konkret, Schotter, Andere)
[ ] Beschreiben Sie den allgemeinen Zustand des Grundstücks (z. B. Risse, Schlaglöcher, Gesamtreinheit).
[ ] Beweis für stehendes Wasser? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Geländebezogene Probleme festgestellt? (Überwucherte Vegetation, Abgestorbene/Kranke Pflanzen, Schlechte Drainage, Kein)
[ ] Lage erkennbarer Bedenken (z. B. überwucherter Vegetation)

--- BELEUCHTUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Lichtniveau am Eingang (Fußkerzen)
[ ] Beleuchtungsstärke an Gängen (Fußkerzen)
[ ] Beleuchtungsstärke an Parkplätzen (in Fußkerzen)
[ ] Beleuchtungsuniformität (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Lichter funktionieren nicht? (Ja – Zerbrochene Linse, Ja - verbrannte Glühbirne, Ja – Problem mit der Verkabelung, Nein.)
[ ] Anmerkungen zu Lichtproblemen/Beobachtungen
[ ] Letztes Wartungsdatum

--- BODEN- UND OBERFLÄCHENZUSTAND ---
[ ] Vorhandensein von Schlaglöchern (Anzahl)
[ ] Bodenbelagsbeschädigungsgrad (Keine., Haarliniebrüche, Mäßig (größere Risse, leichte Abplatzungen), Schwer (ausgeprägte Rissbildung, erheblicher Oberflächenverlust))
[ ] Oberflächenzustand – Gesamt (Gut, gerecht, arm)
[ ] Anzahl sichtbarer Öl-/Fluidflecken
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Schäden oder Abnutzungserscheinungen des Belags.
[ ] Vorhandensein von Stolperfallen (z. B. erhöhte Bereiche, unebene Flächen) (Ja., Nein)
[ ] Tiefe der tiefsten Schlagloch (in Zoll)

--- BESCHILDERUNG UND KENNZEICHNUNGEN ---
[ ] Sind Parkschilder deutlich sichtbar und lesbar? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Sind die Richtungspfeile/Beschriftungen klar und verständlich? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Anzahl verblichener/beschädigter Parkplatzmarkierungen (Schätzung)
[ ] Beschreiben Sie Probleme mit der Parkwegweisung (z. B. fehlende Schilder, falsche Informationen).
[ ] Sind Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder vorhanden und sichtbar? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Halten Sie Abweichungen zwischen der Beschilderung und den tatsächlichen Parkverhältnissen fest.

--- HINDERNISSE & GEFAHREN ---
[ ] Erkennen Sie sichtbare Risse oder Schlaglöcher, die eine Breite von mehr als 5 Zentimetern haben. (Ja, geringfügige Risse (weniger als 5 cm), Ja, Risse/Schlaglöcher mit einer Größe von über 5 Zentimetern., Keine sichtbaren Risse/Schlaglöcher)
[ ] Gibt es sichtbare Trümmer (z. B. Müll, Äste, Baumaterialien)? (Ja, leichte Verschmutzungen (leicht entfernbar), Ja, große Trümmer oder Hindernisse., Keine Trümmer gefunden.)
[ ] Messen Sie die Tiefe aller identifizierten Schlaglöcher (in Zoll).
[ ] Beschreiben Sie bitte die Art und den Standort weiterer Hindernisse oder Gefahren, die oben nicht erwähnt wurden.
[ ] Hindern Bäume oder Sträucher die Sicht? (Ja., Nein)
[ ] Markieren Sie die Stellen mit wesentlichen Gefahren auf dem Parkplatzplan.
[ ] Laden Sie Fotos von festgestellten Gefahren hoch.

--- SICHERHEITSFUNKTIONEN ---
[ ] Anzahl der installierten Überwachungskameras
[ ] Kamerabefähigung – Funktionieren die Kameras? (Ja., Nein., Teilweise – manche funktionieren nicht.)
[ ] Vorhandensein von Leitplanken/Barrieren? (Ja., Nein, Teilweise – Einige Bereiche geschützt)
[ ] Hinweise zur Sicherheitsdienstpräsenz (falls zutreffend)
[ ] Beleuchtung an Eingängen – ausreichend? (Ja., Nein., Verbesserungswürdig)
[ ] Laden Sie ein Foto der Steuerung des Sicherheitssystems hoch (falls zugänglich).

--- ADA-KONFORMITÄT ---
[ ] Anzahl der reservierten Behindertenparkplätze
[ ] Erreichbare Raumbreite (Fuß)
[ ] Klarer Weg zum Eingang ausgeschildert? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Rampen vorhanden und funktionsfähig? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Sind gut sichtbare und zugängliche Schilder vorhanden? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Hinweise zu Problemen oder Feststellungen im Zusammenhang mit der Einhaltung der ADA

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/parking-lot-safety-lighting-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)